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ВВЕДЕНИЕ
	Схема водоснабжения  МО «Курьинский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
	Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
	Схема водоснабжения  содержит:
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;
- зоны централизованного водоснабжения;
- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

1. Паспорт схемы

Наименование:
	Схема водоснабжения  МО Курьинский сельсовет Курьинского района Алтайского края
Инициатор проекта (Муниципальный заказчик):
	Администрация Курьинского района Алтайского края.
Местонахождение объекта:
	Россия, Алтайский край, Курьинский район, МО Курьинский сельсовет.
Нормативно-правовая база для разработки схемы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
Цели схемы:
- Развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;
- увеличения объемов производства  коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг;
- улучшения работы систем водоснабжения;
- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способы достижения поставленных целей:
	Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
	Водоснабжение:
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курьи;
- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие 36 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
Сроки реализации схемы:
сроки реализации в период с 2015-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры;
2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг;
3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;
4. Увеличения мощности систем водоснабжения;
5. Улучшения экологической ситуации на территории МО Курьинский сельсовет;
6. Обеспечение сетями водоснабжения  земельных участков, определенных для вновь строящегося  жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере
водоснабжения МО Курьинский сельсовет

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО Курьинский сельсовет
	МО Курьинский сельсовет расположен в центральной части Курьинского района.
	В настоящее время на территории МО Курьинский сельсовет имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая ООО «ККС»  находящаяся в аренде.
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения
	Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	В качестве источника водоснабжения с. Курья, принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Курья Курьинского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 3816 м³/сутки «Водозабор Курьинского группового водопровода».
	На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).
	Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 3816 м³/сутки, расположенных в с. Курья  Курьинского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития с. Курья.
	Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 140 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сутки на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.
	Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 160 л/сутки. 
	Качество воды соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
	Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-200 мм общей протяженностью 36 км., и имеют износ 75%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1967 по 1995 годы.

1.2 Балансы водопотребления

	Таблица 1.1 водопотребления. Утверждено в тарифе  на 2015 год

	Наименование показателя
	единицы измерения
	м3

	Население
	Чел.
	4200

	Реализация воды для населения
	М³/год
	68481

	Реализация воды для предприятий
	М³/год
	18370

	Потери воды
	М³/год
	 -

	Собственные нужды
	М³/год
	6779

	Итого 
	М³/год
	93630



1.3  Данные лабораторных испытаний анализов воды
 
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды

	Показатель состава
	единицы  
измерения
	Скважина с. Курья групповой водопровод

	Жесткость общая
	Градус Ж
	8,2

	Окисляемость пермангантная
	МгО/л
	2,2

	Фториды (F)
	Мг/л
	Менее 0,1

	Железо (суммарно)
	Мг/л
	0,16

	Мутность
	ЕМФ
	0,70

	Марганец
	Мг/л
	0,042

	Сульфаты
	Мг/л
	236,8

	Кадмий (суммарно)
	Мг/л
	Менее 0,0001

	Нитраты (по NO3)
	Мг/л
	6,85

	Аммиак (по азоту)
	Мг/л
	Менее 0,22

	Свинец (суммарно)
	Мг/л
	Менее 0,00092



1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение ООО «ККС» представлены в таблице и на рисунке ниже.
Таблица 1.3  Тарифы ООО «ККС»
	Период
	Тариф, руб/м³  без НДС

	2010 год
	24.50

	2011 год
	26.33

	2012 год
	26.33

	2013 год с 1 января по 30 июня
	26.33

	2013 год с 1 июля по 31 декабря
	27.64

	2014 год с 1 января по 30 июня
	27.64

	2014 год с 1 июля по 31 декабря
	28.94

	2015 год с 1 января по 30 июня
	28.94

	2015 год с 1 июля по 31 декабря
	29.57


Рисунок 1.1. Средние тарифы ООО «ККС»


1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

	Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Курьинского сельского поселения:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.
	Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.
	В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Курьинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.
	В перспективе развития Курьинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.
	Благоустройство жилой застройки для Курьинского сельского поселения принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода до 2026 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное  и многоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

	На расчетный период территориального развития:
	- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения с. Курья, выполнить развитие водопроводных  сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства, в том числе, в составе микрорайона перспективной застройки на 200 чел.
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курья;
- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить реконструкцию и развитие 36 км., действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
	Жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны, не подключенные  к централизованной системе водоотведения, оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких бытовых отходов на поля фильтрации.

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

	Схема будет реализована в период с 2015 по 2026 годы. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей: 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
	На первом этапе:
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курья;
- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей;
- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения села Курья, выполнить развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства, в т.ч., в составе микрорайона перспективной застройки.
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
	На втором этапе:
- осуществить реконструкцию и развитие 36 километров действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением;
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