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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Документ территориального планирования «Генеральный план Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Курьинского района», разработанная в Институте водных и экологических проблем СО РАН, «Комплексная программа социально-экономического развития Новофирсовского сельского поселения на 2008-2012 гг.», «Комплексная программа социально- экономического развития Курьинского сельского поселения на 2008-2012 гг.». 

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2012- 2017, и расчётный срок- 2013- 2033 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

    Проект  разработан в программе «MapInfoProfessional 7.0 SCP» на ортофотопланах

с зарамочным оформлением М:2000 Курьинского района Алтайского края, 2010г.

           Целью генерального плана является обоснование планирования  устойчивого развития территориальной,  градообразующей единицы Курьинского района – Новофирсовского сельского поселения на основе:

      - анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

      - оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

      - обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;
      - обоснования  мероприятий по территориальному планированию;
      - обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.  

  Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

      - границ территорий объектов культурного наследия;

      - границ зон с особыми условиями использования территорий;

      - границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

      - границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов.
      - границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

      - границ земель сельскохозяйственного назначения;

      - границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.
2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:  зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны;  территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные в соответствии с законодательством РФ. 
2.1. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
           В соответствии с законом Алтайского края от 02.12.2003 № 63-3С «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского образования, городского округа, муниципального района» образовано  Новофирсовское  сельское поселение, в состав  которого вошел населенный пункт: с. Новофирсово.

Градостроительная документация, в частности, проект генерального плана села,   является инструментом управления проектируемой территорией, стимулирующим инвестиционную активность, позволяющим целесообразно и направленно вкладывать денежные средства и рационально использовать территорию села. 

 Задачами по правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности и землепользования   на территории муниципальному образования  являются:
1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия   и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;
2. Принятие правил землепользования и застройки образования;

3. Привлечения инвестиций в образование через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и  иных сферах деятельности;

4. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

5. Разработка и утверждение правил благоустройства территории образования.

        Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений регулируется Градостроительным и Земельным кодексами РФ.

2.2.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
         Новофирсовское сельское поселение  расположено в северной части Курьинского района Алтайского края. Административным центром является с. Новофирсово. Расстояние от села до до районного центра с. Курья 19 км., связь с которым осуществляется по дороге с асфальтированным покрытием. Граничит на севере и западе с Поспелихинским районом, на северо-востоке с Шипуновским районом, на юге с Кузнецовским и Краснознаменским сельскими советами Курьинского района. На востоке граничит с МО Трусовский сельский совет Курьинского района. Расстояние до краевого цента г.Барнаул – 240 км.
        Границы сельского поселения утверждены законом Алтайского края от 02.12.2003г. № 63-3С «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского образования, городского округа, муниципального района». Этим же законом сельсовет наделен статусом сельского поселения.

       Протяженность территории сельского поселения с запада на восток составляет 21,6 км, с севера на юг 10,7 км. 
       Общая протяженность границы  составляет 73,6 км.
2.3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

2.3.1. РЕЛЬЕФ. ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Территория Новофирсовского сельского поселения располагается на стыке Западно-Сибирской платформы. 

Северо-западная часть района почти до широты с. Усть-Таловка лежит в пределах юго-восточной окраины платформы, представленной здесь Предалтайской наклонной равниной и небольшим фрагментом южного окончания Приобского плато, ограниченным примерно линией, соединяющей населенные пункты Новофирсово - Краснокаменка - Кузнецово и далее на север по меридиану до границы района. 

Интрузивные образования территории имеют широкое распространение, слагая до 30% ее площади. Они формируют ряд крупных массивов, основными из которых являются Колыванский и Усть-Беловский девонские и Синюшинский пермо-триасовый. С интрузиями Синюшинского комплекса связываются редкометалльные пегматиты. В пространственной связи с интрузиями находятся контаково-метосоматические скарновые железорудные (гематитовые) месторождения (Кузнецов, 1963).
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Рис.1. Рельеф территории Курьинского района (по: Занин, 1958)

Аккумулятивные равнины на мощных рыхлых неогеновых и четвертичных отложениях. Аллювиальные равнины: 1 – поймы и аккумулятивные надпойменные террасы горных рек. Аккумулятивные равнины на мощных рыхлых четвертичных отложениях, преобразованных эрозией. Аллювиальные и пролювиально-аллювиальные равнины: 2 – слабо-волнистые неглубоко расчлененные равнины террасированных склонов ложбин древнего стока с большим количеством западин (Н=180-220 м; h=10-20 м). Аккумулятивные равнины на дислоцированном основании коренных пород. Делювиально-пролювиальные равнины: 3 – плоские полого наклоненные предгорные равнины с редким долинным расчленением (Н=250-320 м; h=10-20 м); 4 – слабо-волнистые предгорные равнины с редкими мелкими сопками (Н=300-400 м; h=50-120 м). Денудационные возвышенности на дислоцированном основании с маломощным покровом четвертичных рыхлых отложений. Эрозионно-денудационные предгорья: 5 – сопочно-увалистые предгорные возвышенности (Н=400-500 м; h=100-150 м). Денудационные складчато-глыбовые горы. Эрозионно-денудационные горы: 6 – дробнорасчлененные островершинные скалистые низкогорья (Н=400-600 м; h=100- 200 м); 7 – холмистое, холмисто-увалистое и увалистое низкогорье (Н=450-700 м; h=100-300 м); 8 – среднерасчлененое увалисто-холмистое и островершинное низкогорье (Н=600-900 м; h=250-500 м); 9 – средне и сильнорасчлененные средневысотные горы с различными формами вершин, с участками слаборасчлененных холмистых плато (Н=900-1200 и; h=400-600 м).
Предалтайская равнина делювиально-пролювиального происхождения слабо наклонена на север-северо-запад и отличается редким долинным расчленением (3, рис 1), а ближе к горам – редкими мелкими сопками, соответствующими выходам коренных пород (4). Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются в интервале 250-400 м, относительные превышения при долинном расчленении не превышают 10-20 м, сопки поднимаются над уровнем долин на высоту до 50-120 м. Непосредственно примыкающая к горам часть равнины приобретает сопочно-увалистый характер (5) с абсолютными отметками 400-500 м.

Большая часть южной (юго-восточной) половины района принадлежит к эрозионно-денудационному низкогорью. Левобережье р. Локтевки входит в состав восточной оконечности Колыванского хребта и отличается дробнорасчлененным островершинным скалистым рельефом (6, рис. 1) со средними абсолютными отметками 400-600 м и отдельными вершинами высотой более 800 м (г. Шиш, высота 829 м).

Холмистое, холмисто-увалистое и увалистое низкогорье (7), занимающее значительную часть низкогорной территории района. Высоты в основном не превышают 700 м, относительные превышения – 300 м. Расчленение увеличивается в юго-восточном направлении (8), появляются отдельные вершины высотой до 1000 и более м (г. Черный Камень, 1009 м).

Наиболее высокая часть территории района – восточная оконечность Колыванского хребта, представленная Синюхинским гранитным массивом. Это средне и сильнорасчлененные средневысотные горы (9) с вершинами различной формы и слаборасчлененными холмистыми плато. Высоты составляют 900-1200 м (г. Синюха – 1210 м).

Геологическое строение территории Новофирсовского сельского поселения определяет наличие полезных ископаемых. Согласно государственным балансам  учтено 1 месторождение и 1 проявление различных полезных ископаемых, в том числе:

- 1 месторождение строительного камня;

- 1 рудопроявление ( золота).

Все месторождения и проявления вынесены на схеме (рис. 1). В таблице 1 приводится краткая характеристика месторождений, рудопроявлений и участка недр.
Перечень месторождений и проявлений, расположенных на территории Новофирсовского сельского поселения
Таблица 1.

	№
	Название месторождения
	Привязка
	Краткая характеристика
	Запасы
	Учет балансом на 01.01.2008 г.
	Примечание

	Строительный камень

	1
	Новофирсовское
	На правом берегу р. Локтевки, в 3 км юго-восточнее 

с. Новофирсово
	Массивные кварцевые порфиры, с поверхности интенсивно выветрелые - до 0,9 - 3,9 м, в среднем - 1,8 м, затронутые выветриванием –  4,7 м, средняя мощность рыхлой вскрыши – 0,8 м. Свежие порфиры пригодны для бутового камня и щебня марок «800-1400», затронутые выветриванием – для бутового камня и щебня марок «600-800» и для строительства дорог
	Запасы камня по категориям А+В+С1 - 6926,6 тыс. м3;

С2 – 12329 тыс. м3 

утверждены ТКЗ (протокол от 09.01.1986 г. №564)
	Учтено гос. балансом запасов в цифрах на дату утверждения как резервное
	Сведений об эксплуатации нет

	
	
	
	
	
	
	

	Металлы

	2
	Рудопроявление золота «Сурич»
	Расположено в З км восточнее п. Новофирсово
	Рудопроявление представлено линейным кварцевым штокверком со стержневой кварцевой жилой, прослеженной с севера на юг на 400 м. Золоторудная зона представлена метасоматически измененными (до кварцитов) породами, развитыми по вулканогенным и вулканогенно-осадочным породам. Содержание золота в рудной зоне достигает 70г/т при среднем промышленном содержании 1,2 г/т
	По состоянию на 01.01. 2008 г. предварительно оценены прогнозные ресурсы Pi до глубины 40 м при бортовом содержании 0,4 г/т и минимальной мощности рудного тела 5 м в количестве 8357 кг золота
	Не учтено
	Лицензия БАР 13039 БР выдана ОАО «Бурятзолото» 25.03.2005 г. В 2009 г. планируется разработка ТЭО кондиций и подсчет запасов


Сельское поселение располагается, в северной части Курьинского района и испытывает влияние воздушных масс со стороны равнин Западной Сибири, Средней Азии и Алтайской горной страны. Сложное взаимодействие различных типов подстилающей поверхности, высоты местности, экспозиции склонов определяет формирование местных (локальных) типов климата. Средняя температура января – -19ºС, июля – +20ºС. Годовое количество атмосферных осадков - 350-370 мм.

Благодаря южному положению района на территории края, территория может получать значительные суммы солнечной радиации – более 2300 солнечных часов в году. Однако возможное количество заметно ослабляется облачностью, увеличенной вследствие обострения атмосферных фронтов под воздействием рельефа территории или усиленной конвекции в теплое время года. Повторяемость пасмурных погод составляет 210-220 дней, что значительно больше, чем на равнинных территориях края. Ясные антициклональные дни в Курьинском районе наиболее вероятны в зимние месяцы - с декабря по февраль. Наибольшее количество пасмурных дней отмечается обычно в октябре и ноябре, для которых характерна ненастная погода с низко висящими облаками. 

Территория сельского поселения характеризуется комфортным термическим режимом: среднегодовая температура воздуха одна из самых высоких в крае – составляет 2,1°С. Как правило, наиболее теплым месяцем года является июль, а наиболее холодным – январь. Но нередко наиболее суровым месяцем года может быть декабрь или февраль: абсолютный минимум температуры воздуха –49°C был зафиксирован в декабре, –48°C наблюдалось в феврале. В течение всех зимних месяцев возможны повышения температуры воздуха вплоть до положительных значений. Зимние оттепели определяют возможность формирования гололедно-изморозевых отложений, которые могут способствовать обрыву проводов, созданию аварийной обстановки на дорогах. В зимние месяцы холодный воздух стекает с окружающих склонов и застаивается в понижениях рельефа: котловинах, речных долинах (р.Локтевка). 
Весна и осень – самые короткие сезоны года. Март на данной территории, как и повсеместно в Алтайском крае, является типично зимним месяцем по режиму температур. Значительное влияние на термический режим местности оказывают водоемы. Весной их нагревание отстает от нагревания суши. В апреле и мае вблизи водоемов погода прохладнее, а сроки начала вегетации растительности, особенно сельскохозяйственной, сдвинуты на более поздние. Сумма активных температур (более 10°С) составляет до 2200°С и уменьшается на 170°С при подъеме на каждые 100 м высоты и на высотах в 500 м составляет менее 1800°С.

Разнообразие орографического строения территории и растительности предопределяет значительную трансформацию поля осадков. 
По данным метеостанции Курья, здесь выпадает 350-380 мм осадков в год . Зимние осадки составляют около 10-20% и связаны, в основном, с прохождением западных циклонов. 

По мере дальнейшего подъема вверх по наветренным склонам, покрытых лесом, усиление вертикальных потоков и понижение температуры способствуют увеличению количества выпадающих осадков. Экспозиционное разнообразие и особенности встречающихся форм рельефа обусловливают еще большую пестроту в распределении.
Одной из особенностей режима осадков  является значительная изменчивость их сумм от года к году. Разброс достаточно велик, что необходимо учитывать при проектировании и планировании развития территории. Важным является вопрос о возможных суточных количествах осадков, ливневых дождях и снегопадах, поскольку учет таких осадков необходим при проектных расчетах, планировании работы коммунально-транспортных служб, рекреационного развития территории. 

Ветровой режим отличается большой интенсивностью, что следует учитывать при разработке всех видов деятельности, предполагаемых на территории района. Повторяемость погод со среднесуточной скоростью ветра более 6 м/с составляет 85–100 дней в году – максимальная в крае. 

       Интенсивный ветровой режим отмечается в холодное время, особенно в начальный период зимы в ноябре-декабре, переходные сезоны года. В целом за год наиболее часто наблюдаются ветры южного направления. Велика повторяемость ветров юго-восточного и юго-западного направлений. Подобное соотношение в повторяемости ветров различных направлений сохраняется и зимой. Весной отмечаются ветры разных направлений: при значительной повторяемости южных, возрастает повторяемость северо-восточных и юго-восточных ветров, часты северные и юго-западные ветры. Летом повторяемость южных ветров уменьшается при увеличении северо-восточных и юго-восточных, не редки северные ветры. Ветровой режим осени практически идентичен зимнему. В горной местности проявляются местные циркуляции в виде горно-долинных ветров, ветров склонов. 
2.3.2. ГИДРОГРАФИЯ И ГИДРОЛОГИЯ
Река  сельского поселения принадлежит бассейну реки Обь и является притоком р.Чарыш.
Для водного режима рек низкогорной зоны характерно высокое весеннее половодье (максимальный сток в апреле) и паводки в теплое время года. Начало половодья приходится на первую декаду апреля, наибольшей высоты оно достигает в конце апреля – середине мая, заканчивается в середине – конце июля. Летнее-осенняя межень нарушается прохождением дождевых паводков. Наиболее крупной рекой является  р.Локтевка.

Река Локтёвка является левым притоком р. Чарыш Территория Курьинского района большей частью относится к бассейну этой реки. Ширина русла р. Локтевка в среднем составляет 6 м, средняя скорость течения 0,85 м/с, средний расход воды в русле 87,2 м3/с, глубина – 0,8 м. Грунты в преобладающем большинстве галечно-супесчаные. 

Площадь водосбора р. Локтевки – п. Курья равен 1020 км2. Бассейн относится в основном к предгорьям и низкогорьям. Максимальные отметки бассейна достигают 1210 м (гора Синюха), минимальные – 245 м. Поверхностный сток реки формируется за счёт талых снеговых вод до 80%. Основной фазой водного режима является весеннее половодье. Средняя продолжительность половодья составляет 65 дней. В период летне-осенней межени наблюдаются кратковременные подъёмы уровня воды вследствие дождевых паводков. Максимальные расходы воды дождевых паводков по величине меньше максимальных расходов от снеготаяния. 
2.3.3.ПОЧВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
           На территории Новофирсовского сельского поселения имеются равнинные почвы. Наиболее распространенными почвами  являются черноземы. Значительное распространение имеют лугово-черноземные почвы, а также черноземно-скелетные и серые скелетные почвы. Сравнительно небольшие площади занимают аллювиально-луговые и луговые почвы, темно-серые и серые лесные почвы (3.7 %), солонцы и солончаки (2.1 %), а также болотные почвы. Засоленные почвы представлены на территории района лугово-черноземными глубокосолончаковатыми, солончаковатыми  и солончаковыми.
          В сельском поселении преобладают средне- и тяжелосуглинистые по механическому составу почвы, которые составляют в общей сложности. Такой механический состав служит естественной защитой от дефляции при соблюдении севооборотов и других агрономических приемов, тем не менее, очаги ветровой эрозии наблюдаются. 

В связи с горно-предгорным расположением района все его почвы сформировались на сложных элементах рельефа, приурочены к склонам различной крутизны, вершинам увалов, холмов, сопок, долинам рек. В этой связи крайне необходима борьба с водной эрозией при эксплуатации почв: применение специальных агрономических приемов, обваловка оврагов, посадка защитных лесонасаждений, сохранение древесной и кустарниковой растительности по отрицательным элементам рельефа и склонам.

Согласно качественной оценке выделяются: лучшие земли – лугово-черноземные почвы; хорошие – неэродированные черноземные почвы; средние – слабоэродированные черноземные; ниже среднего – среднесмытые черноземные; низкого качества – солонцы и комплексы лугово-черноземных с солонцами; непригодные для распашки – сильносмытые с выходами пород и скелетные.

           На 01.01.2013 г. площадь земель в границах сельского поселения – 17905,1 га. Земли сельскохозяйственного назначения составили – 17309,1 га (96,7% от общей площади земельного фонда). На долю пашни приходится 57% от общей площади  и 43% сельскохозяйственных угодий – 17081,0 га. 

В 2013 г. земли промышленности и транспорта составили 236,7 га. Земли водного фонда составляют 3,0 га. Площадь земель населенных пунктов составила 152,0 га. Площадь земель лесного фонда  составила 204,3 га.
Распределение земель по формам собственности по состоянию на 01.01.2013 г. сложилось следующим образом: в собственности граждан находится 9157,0 га, или 51,1% от площади территории сельского поселения.
2.3.4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Курьинский район Алтайского края охватывает разнородные в геолого-геоморфологическом и биоклиматическом отношении территории: умеренно-засушливая степь Приобского плато, умеренно-засушливая степь предгорий Предалтайской равнины, экспозиционно-лесостепной и лесной пояса низкогорий Северо-Западного Алтая. Именно геолого-геоморфологическая и биоклиматическая неоднородность определяют контрастность растительного покрова района. Степная растительность равнинной части района и Алтайского края в целом практически полностью уничтожена распашкой.

Только крайняя северо-восточная часть района относится к умеренно-засушливой степи Приобского плато (самая нижняя часть бассейнов рек Локтевка и Поперечная в пределах района). Эта территория относится к Приалейскому району Алейско-Чарышского округа богаторазнотравных типчаково-ковальных и тырсовых степей Восточно-Казахстанской степной подпровинции Казахстанской степной провинции. В наиболее узкой части междуречья рек Локтевка и Поперечная на легких суглинках в прошлом доминировали богаторазнотравно-тырсовые и разнотравно-типчаково-тырсовых степей: тырса, типчак, лабазник обыкновенный, люцерна серповидная, скабиоза бледно-желтая, эспарцет песчаный. На средних и тяжелых суглинках формировались богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи, в которых злаковую основу формировали ковыль Залесского, ковыль перистый, типчак и овсец пустынный, а разнотравье представлено следующими видами: ветреница лесная, прострел, лабазник, клубника, люцерна серповидная, истод гибридный, горичник, жабрица порезниковая, подорожник Урвилла, зопник клубненосный, полынь широколистная.

Умеренно-засушливая степь предгорий Предалтайской равнины в пределах Курьинского района относится к Нижнечарышскому району Алейско-Чарышского округа богато-разнотравных типчаково-ковальных и тырсовых степей Восточно-Казахстанской степной подпровинции Казахстанской степной провинции. По долине р. Чарыш на пойменных террасах распространены кустарниково-луговые ряды ассоциаций: черемуха обыкновенная, свидина белая, ива прутовидная, борщевик сибирский. На низкой пойме господствуют тополевые и ветловые леса в сочетании со злаковыми и разнотравно-злаковыми лугами. На высоких, редко затопляемых грядах отмечается засоление и галофитная луговая и лугово-степная растительность. В поймах рек Локтевка и Поперечная доминируют кустарниково-луговые серии сообществ: ива прутовидная, и. пепельная, овсяница, пырей. Наиболее увлажненные участки занимают болотно-луговые ассоциации. Зональная растительность во многом сходна с предыдущим геоботаническим районом. Кроме того, здесь формируются степи с большим участием горичника Мориссона. 

Степи низкогорий Курьинского района согласно эколого-морфологической классификации растительности Алтая (Куминова, 1960) степи можно отнести к 2 классам формаций: луговые и настоящие степи.

Луговые степи представляют наиболее мезофильный вариант степной растительности и располагаются на пологих склонах, частично проникая в долины рек. Луговые степи отличаются наибольшим видовым богатством среди классов степных формаций. Среди злаков доминируют тимофеевка степная, овес пустынный, овес пушистый, мятлик узколистный, ковыли – тырса и перистый. Из осок наиболее распространенным видом является осока стоповидная. Отличительной особенностью луговых степей является красочное и богатое разнотравье, закономерно сменяющее аспекты.

Луга. Растительность отличается большим разнообразием формационного состава, включает группы формаций. 

Остепнённые суходольные луга распространены обычно по пологим участкам осветленных склонов. Вейниковые остепнённые луга распространены в районах предгорий Северо-Западного Алтая. Разнотравные остепненные луга имеют наиболее выраженный характер и возникают или в процессе остепнения лесных лугов вырубок или в результате чрезмерного выпаса на луговых пастбищах. Лесные суходольные луга возникают на местах освобожденных от леса и имеют в своем составе большое участие лесных форм травянистых растений.

Формация злаково-разнотравных лесных лугов развивается по лесным полянам в условиях умеренного увлажнения. На участках таких лугов почти всегда имеются отдельные деревья, пни или группы кустов, оставшиеся от бывшей здесь ранее лесной формации. 

Современная растительность района наиболее полно изучена геоботаниками Алтайского государственного университета при подготовке проекта «Выполнение комплексного экологического обследования участков территорий Змеиногорского, Курьинского районов и г. Змеиногорска и подготовка обоснования создания природного парка «Горная Колывань».
На больших пространствах равнинной части доминируют довольно однообразные, по сравнению с низкогорьями Алтая, фаунистические комплексы. В полях на месте богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей доминируют грач, перепел, серая ворона и сорока, в качестве второстепенных видов распространены обыкновенная пустельга, коршун, местами – болотная сова, тетерев, белая и серая куропатка. На посевах зерновых господствует полевой жаворонок. В байрачных лесах и колках широко распространены дубровник, большая горлица, белошапочная и обыкновенная овсянка, лесной конек. В кустарниковых зарослях балок и лесных полосах много обыкновенной чечевицы, мало коноплянки и чернолобого сорокопута. На влажных лугах обитают коростель, бекас и местами дупель. Для верхней расширенной части междуречья р.Поперечной и р. Локтевка характерно высокое обилие  канюка-курганника и полевого конька, присутствие желчной овсянки в кустарниках и лесных полосах.

Из млекопитающих в посевах зерновых и богаторазнотравных степях распространены суслик, домовая мышь, даурский и джунгарский хомячки, полевка и хомяк. В лесополосах, ивняковых западинах и березовых колках обитают лесная мышь, красная полевка, полевая мышь, степная мышовка, обыкновенный хомяк, полевки узкочерепная, обыкновенная и экономка. В целом характерны лисица, суслик, хорь, заяц-беляк, горностай.
В предгорных мелкосопочных массивах в луговых степях и на посевах зерновых обитают сорока, полевой жаворонок, обыкновенная пустельга, степной орел, луговой и степной луни, степной и полевой коньки. По остепненным склонам балок встречается удод, в кустарниках – обыкновенная и садовая овсянки, коноплянка, дубровник, обыкновенная чечевица, рябинник, местами – тетерев, перепел. На влажных лугах доминируют чекан и трясогузка. Из мелких млекопитающих маркерным видом для каменистых склонов является длиннохвостый суслик. Часто встречаются барсук, лиса, корсак, заяц, косуля, по долинам изредка – лось.

В лугово-кустарниковых поймах рек Поперечная и Локтевка на водоемах широко распространены кряква, чирки свистунок и трескунок, шилохвость, меньше речной крачки и обыкновенной чайки, в мелких ивняках господствует обыкновенная овсянка.

Своеобразный комплекс птиц формируется в связи с лесными водотоками. Так, гнездо черного аиста бывает расположено в лесу на высоком дереве и может быть удалено от воды на значительное расстояние, а речные разливы служат местом кормежки. Здесь же местами встречаются кряква, чирок-свистунок и чирок-трескунок, большой крохаль, черныш, перевозчик, горная и маскированная трясогузки. Обрывистые участки берега с рыхлым грунтом обживает зимородок.

У жилья человека на облесенных территориях часто присутствуют черный коршун, маскированная трясогузка, сорока и серая ворона.

Значительные по площади низкогорные территории экспозиционной лесостепи на востоке и в центре Курьинского района представляют собой сочетания открытых (степных, лугово-степных, реже луговых, местами распаханных), полуоткрытых местообитаний (заросли кустарников различной степени сомкнутости) и фрагментов леса (сочетание пихты, осины и березы в разных соотношениях). Следствием этого является формирование комплекса видов, в котором сочетаются характерные представители перечисленных биотопов. Местные группировки животных определяются локальным соотношением растительных группировок и отличаются друг от друга в основном по набору доминантов, субдоминантов и фоновых видов.

В целом для низкогорно-лесостепных территорий района характерна сравнительно высокая частота встречаемости хищников-миофагов: обыкновенного канюка, полевого луня, обыкновенной пустельги, болотной совы, что является признаком обилия мышевидных грызунов. Здесь же нередко и в разных пунктах отмечался обыкновенный осоед. Это говорит о сравнительно малой нарушенности сообществ, в которых в достаточной степени представлены все компоненты среды.

Из млекопитающих здесь обитают и широко распространены косуля, заяц-русак, обыкновенная лисица, степной хорек, обыкновенный хомяк, местами многочислен алтайский цокор. Встречаются колонок, волк. Основу зооценозов составляют мелкие мышевидные грызуны – мыши, серые полевки, для древесных насаждений характерны землеройки. В значительном обилии встречается степная пищуха, включенная в Красную книгу Алтайского края (2006).

Особо следует отметить участки с высокой плотностью населения редких хищных птиц, в том числе включенных в Красные книги разного ранга. К таким участкам относятся водораздел Усть-Колыванка – Локтевка на юг до северного склона г. Ракитовая и правобережье р. Локтевки, на юго-восток примерно до широты с. Колывань, которые практически целиком заняты степным массивом. По днищам долин и логов есть небольшие байрачные леса. Днища широких долин здесь местами заняты старыми посевами кормовых трав, которые к настоящему времени находятся в процессе демутации. Эта территория относится к сельхозугодьям, которые в настоящее время умеренно используются под выпас скота.

Степные группировки этих участков не отличаются большим видовым разнообразием. Однако исключительную ценность им придает то, что они поддерживают гнездовые группировки крупных хищных птиц – степного орла и филина. Присутствуют здесь и многолетние гнездовые группировки беркута и балобана, отмечена на гнездовании степная пустельга. Все названные виды включены в национальную и региональную красные книги. Ценность названных участков значительно повышает также наличие здесь, видимо, устойчивых популяций двух видов светлых луней – полевого и лугового. Довольно обычны здесь также ушастая и болотная совы, сплюшка, обыкновенная пустельга. Видовое разнообразие и довольно высокое обилие хищников-миофагов свидетельствует о ненарушенности местных зооценозов.

Ихтиофауна Новофирсовского сельского поселения, согласно опросам рыбаков и работников охотхозяйств, включает виды рыб, внесенные в Красную книгу Алтайского края (2006б):таймень –р. Локтевка. В р. Локтевка – хариус (верховья), щука, налим, окунь, лещ, карась, плотва, ерш, пескарь, подкаменщики, щиповка. 
2.3.5. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: ОБЪЕКТЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Курьинский район является одним из самых интересных на территории Алтайского края. Тысячелетиями здесь происходило взаимодействие и взаимопроникновение разнообразных многочисленных культур (степных и горных), оставивших следы своего пребывания в виде многочисленных историко-культурных памятников. 
На территории с. Новофирсово находятся 2 памятника истории. (табл.2).
            Среди памятников истории и культуры выделяются памятники археологии (древние поселения, погребения, курганы.

	Памятники истории и культуры на территории Новофирсовского сельского поселения

	Таблица 2.

Памятники археологии

	

	

	
	Наименование
	Датировка
	Автор открытия
	Год открытия
	Местонахождение
	Решение о постановке на гос. учет  
	Примечания


	 
	Остатки древнего горно-металлургического производства
	эпоха бронзы, ранний железный век
	 
	 
	Змеиногорский район, окрестности г. Змеиногорска, долина р.Змеевка, Карболиха, склоны сопок Суроч, Игнашиха
	Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 , постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Горные выработки "Игнашиха I - III" 

	1
	Игнашиха 1, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 4,5 км к СВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	2
	Игнашиха 2, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 5 км к СВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	3
	Игнашиха 3, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 4,8 км к СВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	4
	Игнашиха 4, курган
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 5 км к СВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	В отчете Ю.П. Алехина 1982 г. проходит под названием Игнашиха 5

	5
	Игнашиха   5, горные выработки  
	II - I тыс. до н.э.
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 5,7 км к востоко-северо-востоку от с. Новофирсово
	вновь выявлен
	В отчете Ю.П. Алехина 1982 г. проходит под названием Игнашиха 4

	6
	Новофирсово 1, поселение
	I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 3 км к С от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	7
	Новофирсово 2, курган
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 2,8 км к СЗ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	8
	Новофирсово 3, курганная группа
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 3 км к СЗ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	9
	Новофирсово 4, курганная группа
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 3 км к ЮЗ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	10
	Новофирсово 5, курганная группа
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 1,8 км к ЮЗ от зернового тока с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	11
	Новофирсово 6, курганная группа
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 5 км к СВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	12
	Новофирсово 7, курганная группа
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 4,8 км к СВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	13
	Новофирсово 8, курганная группа
	дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 5 км к ВСВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	14
	Новофирсово 9, местонахождение
	9 - 8 вв. до н.э.
	Сорокин Б.В.
	1979
	Курьинский район, в 4,7 км к СВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	15
	Новофирсово 10, курганная группа
	I тыс. до н.э.
	Могильников В.А.
	1972
	Курьинский район, в 4 - 5 км от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	16
	Новофирсово 15, одиночный курган
	Дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1983
	Курьинский район, 4,3 км к северу от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	17
	Новофирсово 16а, курганный могильник 
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1994
	Курьинский район, 4,3 км к северу–северо–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	18
	Новофирсово 16 в
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1994
	Курьинский район, 5 км к северу от северной окраины с.Новофирсово
	вновь выявлен
	Представляет единое курганное поле с памятником Новофирсово 16б, расположенном в Поспелихинском районе

	19
	Круглая Горка, курган
	Дата не ясна
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 1,5 км к СЗ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	 
	Остатки древнего горно-металлургического производства
	эпоха бронзы, ранний железный век
	Сорокин Б.В. Гладько А.Б.
	1979
	Змеиногорский район, окрестности г. Змеиногорска, долина р.Змеевка, Карболиха, склоны сопок Суроч, Игнашиха
	Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 , постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Горные выработки "Суроч I - XII"

	20
	Суроч 1, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 0,5 - 1 км к ЮЮЗ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	21
	Суроч 2, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Алехин Ю.П.
	1982
	Курьинский район, в 1,5 - 2,3 км к ЮЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	22
	Суроч 3, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1982
	Курьинский район, в 2,3 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	 

	23
	Суроч 4 - 15, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 4, горные выработки 

	24
	Суроч 4 - 15, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 5, горные выработки 

	25
	Суроч 4 - 15, горные выработки 
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 6, горные выработки 

	26
	Суроч 4 - 15, горные выработки 
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 7, горные выработки 

	27
	Суроч 4 - 15, горные выработки 
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169

	Суроч 8, горные выработки 

	28
	Суроч 4 - 15, горные выработки 
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 9, горные выработки 

	29
	Суроч 4 - 15, горные выработки 
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 10, горные выработки 

	30
	Суроч 4 - 15, горные выработки 
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 11, горные выработки 

	31
	Суроч 4 - 15, горные выработки 
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 12, горные выработки 

	32
	Холодный Ключ 1, курганная группа
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1994
	Курьинский район, 3,6 км к востоку-северо–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	33
	Холодный Ключ 2, курганная группа
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1994
	Курьинский район, 4,4 км к востоку-северо–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	В отчете Ю.П. Алехина 1982 г. проходит под названием Новофирсово 12

	34
	Холодный Ключ 3, курганная группа
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1994
	Курьинский район, 4 км к северо–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	35
	Холодный Ключ 4, одиночный курган
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1994
	Курьинский район, 5 км к северу-северо–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	36
	Холодный Ключ 5, одиночный курган
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1994
	Курьинский район, 4,1 км к северу-северо–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	37
	Висячий Камень 1, поселение
	I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
	Шульга П.И., Гончарова А.И.
	1993
	Курьинский район, 2,4 км к югу–юго–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	38
	Висячий Камень 2, курганная группа
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1993
	Курьинский район, 2,6 км к югу–юго–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	39
	Висячий Камень 3, стоянка
	верхний палеолит
	Шульга П.И., Гончарова А.И.
	1993
	Курьинский район, 3 км к югу–юго–востоку от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	40
	Дурной Лог 1, поселение
	15 – 13 вв. до н.э.
	Шульга П.И. 
	1993
	Курьинский район, 3,5 км к юго–западу от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	41
	Дурной Лог 2, одиночный курган
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1993
	Курьинский район, 3,1 км к юго–западу от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	42
	Дурной Лог 3, одиночный курган
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1993
	Курьинский район, 4,9 км к юго–западу от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	43
	Дурной Лог 4, курганная группа
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1993
	Курьинский район, 4,2 км к юго–западу от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	 

	44
	Суроч 4 - 15, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 13, горные выработки. Памятник полностью раскопан в 2008 г. П.И. Шульгой. Границы территории памятника на карты-схемы генерального плана не наносились

	45
	Суроч 4 - 15, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, в 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 14, горные выработки. Памятник полностью раскопан в 2008 г. П.И. Шульгой. Границы территории памятника на карты-схемы генерального плана не наносились 

	46
	Суроч 4 - 15, горные выработки
	II - I тыс. до н.э.
	Сорокин Б.В., Гладько А.Б.
	1979
	Курьинский район, В 2,5 - 3 км к ЮВ от с. Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994  № 169
	Суроч 15, горные выработки. Памятник полностью раскопан в 2008 г. П.И. Шульгой. Границы территории памятника на карты-схемы генерального плана не наносились 

	47
	Сурич 16, горная выработка на золото
	II – I тыс. до н.э.
	Шульга П.И. 
	1993
	Курьинский район, 3 км к северо–западу от кладбища с.Новофирсово
	постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 01.03.1999  № 60
	Памятник полностью раскопан в 2008 г. П.И. Шульгой. Границы территории памятника на карты-схемы генерального плана не наносились

	48
	Сурич 17, кург мог
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	1993
	Курьинский район, 2,8 км к востоко-юго-востоку от кладбища с.Новофирсово
	вновь выявлен
	Памятник полностью раскопан в 2008 г. П.И. Шульгой. Границы территории памятника на карты-схемы генерального плана не наносились

	49
	Сурич 18, кург мог
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	2008
	Курьинский район, 2,8 км к востоко-юго-востоку от кладбища с.Новофирсово
	вновь выявлен
	Памятник полностью раскопан в 2008 г. П.И. Шульгой. Границы территории памятника на карты-схемы генерального плана не наносились

	50
	Сурич 19, кург мог
	Дата не ясна
	Шульга П.И. 
	2008
	Курьинский район, 1,8 км к востоко-северо-востоку от кладбища с.Новофирсово
	вновь выявлен
	Памятник полностью раскопан в 2008 г. П.И. Шульгой. Границы территории памятника на карты-схемы генерального плана не наносились

	Памятники истории

	 
	 
	Датировка
	Автор 
	Местонахождение
	Решение о постановке на гос. учет  
	Примечания

	1
	Братская могила партизан.
	б/д.
	неизвестен
	Новофирсово с., окраина села
	Решение АКСДТ № 962 от 20.12.49 г.
	На одной территории с памятником воинам-землякам, павшим годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)

	2
	Памятник воинам-землякам, павшим годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)
	1984 г.
	Камнерезный завод
	Новофирсово с.
	Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г.
	 


2.3.6. ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Для территориального планирования на уровне административного района оптимальным является рассмотрение дифференциации территории на уровне местностей – самых крупных морфологических частей ландшафта. Под местностью понимается природный комплекс однородный по характеру геолого-геоморфологической основы. На ландшафтной карте Курьинского района представлен 201 выдел (контур). Все выделы объединены в 37 типов местностей (рис. 2), в текстовой легенде отражены некоторые особенности морфологии (внутреннего устройства) местностей: преобладающие формы мезо и микрорельефа с характерными сочетаниями почвенно-растительных разностей. 
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Рис. 2. Ландшафтная структура Курьинского района.
Равнинные умеренно-засушливо-степные приобские

1. Плосковыпуклые слабоволнистые субплакорные поверхности с богаторазнотравно-типчаково-залесскоковыльными (Stipa zalesskii) степями на черноземах обыкновенных среднесуглинистых среднемощных среднегумусных (220–250 м).

2. Пологонаклонные террасированные, слаборасчлененные поверхности c богаторазнотравно-типчаково-залесскоковыльными (Stipa zalesskii) степями на черноземах обыкновенных среднесуглинистых, средне- и маломощных малогумусных, редкими осиново-березовыми колками и кустарниковыми зарослями по ложбинообразным мезопонижениям (200–230 м).

3. Широкие древние долины со слабовыраженным гривным микрорельефом, с озерами с галофитными разнотравно-селитрянополынно-злаковыми сообществами на солонцах луговых солончаковатых и лугово-черноземных солонцеватых почвах, богаторазнотравно-типчаково-залесскоковыльными (Stipa zalesskii) степями на черноземах обыкновенных солонцеватых по повышенным участкам.
4. Пологосклоновые долины малых, реже средних рек с пойменными разнотравно-злаковыми настоящими и разнотравно-злаково-осоковыми заболоченными лугами на аллювиальных луговых почвах, ивово-тополевыми лесами на аллювиальных дерновых слоистых почвах, осиново-березовыми лесами на темно-серых лесных почвах и разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах слабовыщелоченных по теневым склонам, разнотравно-типчаково-ковыльными кустарниковыми степями на черноземах обыкновенных карбонатных, часто смытых по световым склонам.

Предгорные умеренно-засушливо-степные предалтайские

5. Мелкосопочные поверхности с выходами скальных пород, маломощным суглинисто-щебнистым покровом с петрофитноразнотравно-овсецово-залесскоковыльными кустарниковыми степями на горных черноземах обыкновенных маломощных и богаторазнотравно-типчаково-ковыльными (Stipa zalesskii, S. pennata) степями на черноземах обыкновенных скелетных по делювиально-пролювиальным шлейфам (250–400 м).

7. Наклонные холмисто-увалистые среднерасчлененные поверхности с богаторазнотравно-типчаково-залесскоковыльными (Stipa zalesskii) степями на черноземах обыкновенных среднемощных среднегумусных среднесуглинистых, петрофитноразнотравно-овсецово-залесскоковыльными кустарниковыми степями на горных черноземах обыкновенных маломощных по редким останцовым сопкам (300–400 м).

9. Пологонаклонные пологоволнистые поверхности с богаторазнотравно-типчаково-залесскоковыльными (Stipa zalesskii) степями на черноземах обыкновенных, среднемощных среднегумусных среднесуглинистых (200–350 м).
2.4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Новофирсовское сельское поселение расположено в северной части Курьинского района, в 19 км от районного центра с. Курья. Расстояние до краевого центра г. Барнаула составляет 240 км. Общая площадь территории составляет 17905 га. Административным центром является село Новофирсово. Село Новофирсово образовано в 1891 году. Сельское поселение граничит с Кузнезовским, Краснознаменским, Трусовским сельсоветами Курьинского района, а также – с территорией Поспелихинского и Шипуновского районов. На территории Новофирсовского сельского  поселения расположена одна из крупных золотодобывающих организаций на территории Края – ООО «Золото Курьи». Население Новофирсовского сельского поселения на 01.01.2012г. составило 598 человек.
2.4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

                     Анализ демографической ситуации  и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных администрацией Новофирсовского сельского поселения.

             На территории муниципального образования располагается один населенный пункт с. Новофирсово.

             Для определения потребности жителей в социальной и инженерной инфраструктуре, рабочих мест, улично-дорожной сети и т.п. выполнен прогноз численности населения населённого пункта с. Новофирсово.

Прогноз численности произведён «Демографическим методом».

Демографический метод прогнозирования численности населения на I очередь (2018г.) и расчётный срок (2033г.) основан на показателях динамики естественного и миграционного движения населения за период 2008-2012гг.
            Показатели динамики естественного движения населения Новофирсовского сельского поселения не отличаются в целом от общероссийских - число родившихся меньше числа умерших, что приводит к естественной убыли населения.

          По данным администрации Новофирсовского сельского населения численность населения  на 01.01.2012г. составила 598 человек

Динамика естественного движения населения Новофирсовского сельского поселения

Таблица 3.

	Период


	Численность населения, чел.
	Естественный рост, чел.
	разность
	Механическое движение, чел.
	разность

	
	
	родилось
	умерло
	
	прибыло
	выбыло
	

	2003-2004г.
	683
	6
	14
	-8
	15
	36
	-21

	2005г.
	657
	4
	11
	-7
	59
	33
	26

	2006г.
	621
	4
	8
	-4
	14
	16
	-2

	2007г.
	658
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2008г.
	615
	6
	5
	1
	х
	х
	х

	2009г.
	626
	7
	7
	0
	х
	х
	х

	2010г.
	563
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2011г.
	598
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого:
	
	27
	45
	-19
	88
	85
	3


            Коэффициенты рождаемости за последние годы незначительно улучшились, но они ещё очень низки по отношению к тем, которые были в 90-е годы. Тенденция обострения демографической ситуации в сельсовете связана со снижением рождаемости , ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительность жизни, а так же со снижением уровня жизни основной массы населения, прежде всего  низкие денежные доходы, а также недостаточно эффективная работа системы здравоохранения и системы социального обеспечения. Коэффициент смертность остаётся  высоким, наблюдается смертность лиц трудоспособного возраста. С период 2008 по 2011годы в динамике численности населения Новофирсовского сельского поселения происходит процесс уменьшения, в среднем за год примерно на  12 человек. 
Динамика численности населения Новофирсовского сельского поселения
Таблица 4.
	показатели
	
	2004г.
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	Население на начало года
	чел.
	683
	657
	621
	658
	615
	626
	563
	597

	Всего за год прирост,убыль
	“
	-29
	19
	-6
	х
	х
	х
	х
	х

	
	%
	-4,25
	-4,41
	-0,97
	
	
	
	
	


            При расчёте на расчётный срок (2033г.) объективных предпосылок роста численности населения не наблюдается, благодаря только положительному росту механического прироста.

Среднегодовой коэффициент изменения
Таблица 5.
	Показатели
	Новофирсовское сельское поселение

	Среднегодовой процент естественного прироста и миграции
	-1,20


            Численность населения на первую очередь и расчетный срок определяется по формуле:


Нр = Нф * (1+ (П+М )) ª , где 

100
Нф – фактическая численность населения в исходном году, чел.

П- естественный среднегодовой прирост населения, %

М- среднегодовая миграция населения, %

а- срок, лет

           Прогноз численности населения выполнен в целом по Новофирсовскому сельскому поселению, по наиболее оптимистическому варианту (улучшение коэффициента рождаемости, уменьшение коэффициента смертности и увеличению сальдо миграции), на основе обработки демографической информации 2004-2010гг.

          Демографическая ситуация в Новофирсовском сельском поселении достаточно

напряженная. Несмотря на незначительное повышение показателей рождаемости, показатели смертности остаются высокими. Положительными факторами для увеличения численности населения является наличие на территории поселения мощных экономических стимулов,

привлекательных социально-бытовых условий, транспортной инфраструктуры.
Расчетная численность населения

Таблица 6.
	Населенный пункт
	Современное состояние на 01.01.2012 г.(чел.)
	Прогноз на 2017 г.(чел)
	Прогноз на 2032 г. (чел)

	село Новофирсово
	598
	562
	814


            Трудоспособное население мигрирует за пределы муниципального образования в поисках рабочих мест, что ухудшает демографическую ситуацию в сельсовете.  

                Основные причины миграционной убыли сельского населения – это экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.

        Доступность многих бытовых благ и более высокие доходы в развитых городах

делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи.        

       При этом без привлечения молодежи на село нельзя  устойчиво развивать сельские территории. Формирование промышленности, развитие сельского хозяйства и транспорта, туристской инфраструктуры и т.д. приведет к созданию новых рабочих мест, как следствие – сокращение механического оттока трудоспособного населения из поселения в экономически развитые города.

Таким образом, убыль сельского населения по  прогнозируется на 1 очередь на 6,0 %, на расчетный срок – на 22 %; Таким образом, убыль населения за 20 лет составила около 129 чел. или около 7 чел./год. Существенным проявлением социально-демографического неблагополучия в МО является прогрессирующий рост смертности населения. 

Естественные потери населения не компенсируются миграционным приростом.

 Выводы: 

           - в сельском поселении продолжилось сокращение численности населения за счет превышения числа умерших над родившимися, начавшееся по представленным данным с 2004 года;

           - миграционный прирост на современном этапе, не компенсирует естественную убыль населения.
      - возрастная структура населения характеризуется низкой долей трудоспособного населения и повышенным удельным весом доли лиц старшего пенсионного возраста.
         Собственные трудовые ресурсы села не смогут обеспечить потребность ООО «Золото Курьи» и сопутствующих производств необходимым количеством трудящихся, в связи с чем, потребуется привлечение работников из других мест, что повлечет значительный механический приток населения в с.Новофирсово. 

         На данный момент в ООО «Золото Курьи» работают 320 человек, 104 человека жители с. Новофирсово, остальные – вахтовым методом.

         Оздоровление демографической структуры будет происходить за счет увеличения трудоспособного населения молодого возраста, соответственно предполагается постепенное сокращение существующей естественной убыли и увеличение естественного прироста. 
         Таким образом, расчетная численность населения на 2032г. составит 814 человек. 
              На начало 2012г. численность населения муниципального образования составляет 598 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 94 человека – 15,7 % от общей численности населения Новофирсовского сельского поселения, старше трудоспособного 131 человек – 21,9 %, в трудоспособном возрасте 373 человека – 62,4 %.
2.4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
              Несмотря на значительную долю трудоспособного населения, в экономике занято 19 % жителей в возрасте 18-55 лет женщин и 18-60 лет мужчин. При этом население муниципального образования работает в различных отраслях экономики. Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые на добыче коренного золота – 28%. Среднесписочная численность работающих на предприятии ежегодно увеличивается. Основной состав квалифицированных работников составляют жители с разных точек страны. Численность жителей поселения, занятых на предприятии ООО «Золото Курьи» 104 человека и в основном на вспомогательных и обслуживающих работах. Это обусловлено невысоким уровнем квалификации, которая не позволяет выполнять сложную и соответственно высокооплачиваемую работу.
             Численность в сельском хозяйстве продолжает сокращаться. В Новофирсовском сельском поселении  КФХ Варданян В.Н. занимается производством сельскохозяйственной продукции.   Основные причины сокращения рабочих – снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции.  ЛПХ специализируютя на мясомолочном скотоводстве, пчеловодстве. 
         Официально зарегистрированных безработных 42 человека или 11 % трудоспособного населения.
Структура основных градообазующих кадров
Таблица 7.

	№№ п/п
	Отрасли и предприятия
	Численность градообразующих кадров (человек)

	
	
	2011г.

	1
	2
	3

	с. Новофирсово

	
	Промышленность

	1
	ООО «Золото Курьи»
	104

	
	Сельскохозяйственные организации

	
	КФХ Варданян В.Н.
	3

	
	Объекты связи

	
	 ОАО «Сибирьтелеком»
	2

	
	Административно-хозяйственные и общественные организации

	
	Администрация Новофирсовского сельского поселения
	7

	
	Опорный пункт полиции
	1

	
	Почта, сбербанк
	2

	
	ИП Стрижак (услуги водопользования)
	1

	
	ИП Лапченко В.В. (услуги по сбору молока у населения)
	1

	
	ИП Ивашов И.Г. (услуги по сбору молока у населения)
	1

	
	Учрежджения культурно-бытового обслуживания

	
	Дом культуры
	5

	
	Библиотека
	2

	
	Сфера розничной торговли, предприятий общественного питания, ремонт бытовой техники, автомобилей и т.д.

	
	Магазин «1000 мелочей» ИП Баранова О.В.
	1

	
	Магазин ИП Лошак Ж.В.
	1

	
	Магазин ООО «Центр»
	2

	
	Магазин «Рай» ИП Меграбян Л.А.
	2

	
	Магазин «Давид» Меграбян Р.А.
	2

	
	Кафе-бар «Давид» Меграбян Р.А.
	1

	
	Учебные заведения

	
	МКОУ «Новофирсовская оош»
	35

	
	Учреждения здравоохранения

	
	ФАП с аптекой
	3

	
	Всего:
	176


2.4.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Жилая застройка на территории сельсовета представлена одноэтажными усадебными одноквартирными и двухквартирными жилыми домами. На территории села есть один 2-х этажный дом. Основная застройка происходила в 90-е годы.
Общая площадь жилищного фонда по сельсовету за 2011 год – 14,33 тыс.кв.м, или 23,96  кв. м в расчете на 1 жителя. 
Существующий жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. В аварийном состоянии находится 0,08 тыс.кв.м. Весь жилой фонд находится в частной собственности.
            Обеспеченность жилого фонда и объектов социального значения инженерными коммуникациями средняя. 80 % населения села имеют централизованное водоснабжение. Удельный вес от общей площади жилых помещений, оборудованных ваннами составляет 14 %. Централизованной системы канализации нет, стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгребные ямы. Жилые дома отапливаются от печей. 

            Так как территория Новофирсовского сельского поселения не газифицирована, население пользуется сжиженным газом из баллонов. 

           В настоящее время в с. Новофирсово числится 238 домохозяйств. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья 0,25 га. 

Фактическая семейная структура населения характеризуется повышенным удельным весом семей состоящих из 3-х человек. Коэффициент семейности по Новофирсовскому сельскому поселению составляет 3,2 чел.
2.4.4. СОЦИАЛЬНО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ СФЕРА

           Образование 

           На территории Новофирсовского поселения расположена одна  школа, « МКОУ Новофирсовская ООШ» с численностью учащихся 52 человека. Численность учащихся ежегодно сокращается. 

           Мощность существующей школы соответствует приложению 8 нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. Вместимость школы – 150 человек.
           По инвентаризационным данным фактическая мощность общеобразовательной школы выше нормативной, но в связи с высоким процентом амортизации этот объект требует проведения реконструкции и модернизации. 

           Базу расчета перспективной потребности мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, определяет демографическая ситуация (табл. 8).
Прогноз демографической ситуации
Таблица 8.
	Возрастная структура
	Существующее состояние, %
	Прогноз, %

	Детская дошкольная группа (0-6 лет) 
	6,7 % 
	6,8 % 

	Школьная возрастная группа (7-17 лет) 
	8,7 % 
	8,8 % 


            Нормативные показатели, применяемые при расчете необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, определяются на основе прогноза возрастной структуры населения. 

          В настоящее время в с. Новофирсово детские дошкольные учреждения отсутствуют. 

          В связи с государственной программой повышения рождаемости в стране, главной задачей в сфере образования является максимальная обеспеченность населения местами в детских дошкольных учреждениях. В проекте предусмотрено строительство данного объекта, как первоочередного.          

            Требуемое количество мест в детских дошкольных учреждениях, при уровне охвата 65% от общего количества детей, на прогнозируемый период составит 55 мест.
            Целесообразно решить вопрос о строительстве дополнительных объектов внешкольного образования, которые отвечали бы всем современным требованиям: физкультурно-спортивной школы, школы искусств и т.д.
            Здравоохранение 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшерским пунктом (ФАП) в с. Новофирсово оказывающими первую помощь населению. Специализированную помощь осуществляет центральная районная больница в с.Курья. На территории находится  аптечный пункт при ФАП.
В последние годы наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения, о чем свидетельствует высокий уровень временной и стойкой потери трудоспособности. Наиболее интенсивный рост общей заболеваемости отмечается по болезням системы кровообращения, органов пищеварения, осложнениям беременности. В структуре заболеваемости детей и подростков доминируют болезни органов дыхания. Обострение проблемы состояния здоровья населения обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулез, психические расстройства. Из-за недостаточного финансирования оснащение участковых пунктов медицинским оборудованием находится на низком уровне, износ медицинского оборудования составляет 100%. В прошлом году был произведен капитальный ремонт здания.
          Культура и спорт 

Учреждения культуры представлены культурно-досуговым центром и централизованной библиотекой. Здания, в которых расположена библиотека и клуб, находятся в удовлетворительном состоянии.
            Материальная база учреждений культуры находится в тяжелом состоянии по причине недостаточного финансирования. В здании КДЦ был проведен капитальный ремонт.  
    Доля на содержание культуры происходит за счет средств местного бюджета. КДЦ проводит активную работу по организации досуга населения. Проводятся праздничные концерты, работают кружки: настольные игры и художественная самодеятельность. Книжный фонд сельской библиотеки пополняется через обменный пункт.

           Спортивно-оздоровительные учреждения представлены 1 спортивным залом, расположенным в школе, хоккейной коробкой и стадионом. Численность населения, занимающихся физической культурой  – около 26  % от общей численности проживающих на территории.
Физическая культура и спорт

Таблица 9.

	Наименование показателей
	2004
	2005
	2006

	Спортивные залы, ед.
	1
	1
	1

	Стадионы
	120
	140
	160

	Количество занимающихся физической культурой и спортом, (чел.)
	18
	29
	34

	Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий (ед.)
	120
	140
	160


            Торговое и бытовое обслуживание 

            В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 5 магазинов. Общая площадь магазинов продовольственных товаров и непродовольственных товаров составляет 266 м².     Обеспеченность населения торговыми площадями соответствует нормативным требованиям. Согласно установленными нормативами градостроительного проектирования радиусами обслуживания учреждений торгового назначения покрыто 100 % жилой застройки сельского поселения. 

Объекты общественного питания на территории села отсутствуют. Отсутствие комплексных приемных пунктов на территории поселения обусловлен низким уровнем бытового обслуживания населения.
За оказанием услуг бытового характера жителям села приходиться обращаться в соседние села.

2.4.5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

          Существенное влияние на экономическое состояние сельского поселения оказывает деятельность существующих предприятий. 

          Основу промышленности Новофирсовского сельского поселения составляет ООО «Золото Курьи», которое является бюджетообразующим не только для сельского поселения и района, но и в целом для края. ООО «Золото Курьи» владеет правом пользования недрами Новофирсовского рудного поля.
          В 2009 году возле с. Новофирсово была отстроена и пущена в эксплуатацию обогатительная фабрика мощностью 550 кг. золота в год. Разведанные запасы на месторождении «Новофирсовское» -  6542,4 кг. Золота, по состоянию на 01.01.2012г. В 2011 г. на месторождении было добыто 525 кг золота. Территория  предприятия занимает 212,6 га. земель промышленности и иного назначения.
         В структуре производства промышленной продукции сельсовета основную долю занимает добыча полезных ископаемых - 100%.
2.4.6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

         Сельскохозяйственной деятельностью на территории Новофирсовского сельского поселения занимается  одно крестьянско-фермерское хозяйство КФХ Варданян В.Н., специализация – производство растениеводческой продукции, в основном зерновых и кормовых культур, подсолнечника и мясомолочное скотоводство. 

       Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 17081 га, в том числе пашни 10057 га (59 %). 

       Количество крестьянско-фермерских хозяйств имеет направленность к сокращению, прежде всего это связано с недостатком основных средств для производства конкурентоспособной продукции в рыночных условиях. 

      Финансовое состояние сельхозпредприятий также характеризуется нестабильностью, ввиду отсутствия средств направленных на расширение и модернизацию производства. Причиной сокращения промышленного производства послужило несоответствие цен на сельскохозяйственную продукцию в сочетании с сокращением государственной поддержки аграрного сектора экономики.
2.4.7. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
        Новофирсовское сельское поселение расположено на Предалтайской равнине. Разнообразие форм рельефа (скальные выходы, холмы, балки и овраги, эрозионные уступы, старицы и другие) создают предпосылки для развития различных видов рекреации. Рельеф территории может способствовать развитию пеших и конных туристских маршрутов. 
        Наличие на территории сельского поселения  р. Локтевка дает богатые возможности для развития рекреации, в том числе организации туризма и отдыха местных жителей.
       Среди видов рекреации для летнего периода характерны: купание, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах со спуском с неопасных увалов, катание на коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д. 

        Озера и реки сельсовета благоприятны для купания, многие из них имеют сравнительно небольшую глубину, пригодны для купания, как взрослых, так и детей. Дно, как правило, у них песчаное, либо илистое. В сельсовете есть небольшие пруды, которые привлекательны для туристов (рыбная ловля, купание). 

         К сожалению, до настоящего времени вблизи водных объектов не сформировался комплекс баз отдыха, предоставляющих набор услуг. Преобладает неорганизованная рекреация.
         Система озеленения в селе хорошо развита. Село развивается вдоль р. Локтевка, не освоенная пойменная часть которой покрыта зелеными насаждениями, используемыми под рекреацию. Площадь зеленых насаждений 236,0 га. 
2.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.5.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортная инфраструктура сельского поселения  представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, в т.ч. регионального значения: 

            - отрезок а/дороги Поспелиха – Курья - Третьяково (протяженность 9,3 км)

местного значения:

            - подъезд к с. Новофирсово (протяженность 1,6 км), 
Большая часть дорог имеет твердое покрытие. 
Район имеет удобные транспортные связи с крупными городами Барнаул, Змеиногорск, Рубцовск. Связь осуществляется только автомобильным транспортом. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Поспелиха- Курья- Третьяково. Расстояние от краевого центра города Барнаула до села Новофирсово составляет 240 км.  Село расположено в 19 км к северо-западу от районного центра с. Курья. 
Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений на территории сельского поселения  занимается ГУП «Курьинское ДРСУ» и ООО «Золото Курьи».
            Перевозка людей до районного центра с.Курья в настоящее время осуществляется транспортом ООО «Золото Курьи».

           Количество зарегистрированного транспорта на территории Новофирсовского сельского поселения составляет 200 единиц. Индивидуальный автотранспорт содержится в гаражах на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки, а также в отдельно расположенных гаражных боксах. На предприятиях техника хранится в гаражах, расположенных на территориях этих предприятий. АЗС и СТО на территории Новофирсовского сельского поселения нет.
           Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры выявил положительные и отрицательные ее стороны: 

           К отрицательным сторонам относятся: 

           - из-за отсутствия финансовых средств дороги находятся в аварийном состоянии; 

           -требуется капитальный ремонт внутрипоселковых дорог; 

           -требуется капитальный ремонт участка дороги Трусово-Новофирсово; Поспелиха- Курья-Третьяково;
           - требуется капитальный ремонт моста (расширение, установка барьерных ограждений);
           - нет объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО);

             К положительным сторонам относятся: 

           - доступная транспортная связь с г. Змеиногорском, Рубцовском, Барнаулом и соседними населенными пунктами. 

          В целом транспортную структуру можно охарактеризовать, как сложившуюся и частично отвечающую современным требованиям и нуждам.
2.5.2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

             Основная часть улиц и дорог села Новофирсово выполнена в капитальном исполнении (асфальтовое покрытие), остальная не имеет твёрдого покрытия. Существующие улицы широкие – 10 – 25 м. Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в удовлетворительном состоянии. Реконструкция автодорог по улицам ведется в незначительном объеме, ввиду отсутствия финансирования. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.
На территории с. Новофирсово расположен 1 автомобильный  мост через р. Локтевка, в восточной части, находится в удовлетворительном состоянии и используемый по назначению. 
2.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.6.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником  которого являются подземные воды. В селе имеется два  водозаборных узла ( ЭЦВ -6, год бурения скважин 1986).

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в селе частичное, 20 % населения пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колонок (5 шт.). Существующие сети водопровода изношены и требуют частичной замены.
Мощность водопровода составляет 0,03 тыс.куб.м воды в сутки. Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя 65 л.
Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 13 км.  Степень износа водопроводных сооружений – 70 %. Состояние скважин удовлетворительное. Требуется только текущий ремонт насосного оборудования.
Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются 3 пожарных гидранта расположенные: на территории школы по ул. Локтевская, на территории Администрации сельского поселения по ул. Центральная и на пересечении ул. Молодежная и ул. Набережная в центральной части села.
2.6.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В селе отсутствует централизованная система водоотведения.

Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями на рельеф. Полей фильтрации на территории Новофирсовского сельского поселения нет.
            Ливневая канализация отсутствует.
2.6.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время, в целях исключение потери тепла, была проведена поэтапная замена котельных (обслуживающих объекты социального значения) на небольшие котлы, непосредственно в зданиях.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в основном децентрализованное, от электрических котлов и печей. Основной вид топлива – уголь, в меньшей степени используются дрова.
Для снижения себестоимости и потерь тепловой энергии необходимо проводить своевременный ремонт трубопроводов тепловых сетей и замену их по мере износа на трубопроводы с современной высокоэффективной тепловой изоляцией.
2.6.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

           Централизованное газоснабжение природным газом на территории сельского поселения отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах из районного центра с. Курья.. Газ используется для приготовления пищи и хозяйственных нужд. 

          В соответствии с «Энергетической стратегией Алтайского края на период до 2020 года», одобренной Постановлением Администрации Алтайского края от 10 ноября 2008г. № 474, в период с 2014 по 2020 гг. планируется строительство газопровода на территории Новофирсовского сельского поселения.

2.6.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

          Анализ существующего состояния системы электроснабжения Новофирсовского сельского поселения произведен на основании: 

- технического задания на проектирование; 

- топосъемки местности в границах поселения, М 1:5000; 

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности; 

- реестра объектов производственной, административной и социальной сферы; 

- характеристики жилищного фонда администрации Новофирсовского сельского поселения; 

- схемы электроснабжения с. Новофирсово; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.
          Характеристика объектов электроснабжения 

Потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание. 

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения. 

Электропотребление в жилом секторе, оснащенном плитами на сжиженном газе, складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); с учетом проживающих в жилом доме 1-3 человека. 

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение зданий. 

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции. 

           Количество потребляемой электроэнергии по Новофирсовскому сельскому поселению отражено в таблице 10.
Количество потребляемой электроэнергии Новофирсовского сельского поселения
Таблица 10.

	Наименование показателей
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.

	Отпуск электрической энергии, всего (тыс.кВт.ч.)
	241
	241
	310

	В т.ч.
	
	
	

	Промышленность, прочие (тыс. кВт.ч.)
	-
	-
	-

	Население (тыс. кВт.ч.)
	-
	-
	-

	Социальная сфера (тыс. кВт.ч.)
	-
	-
	-


Система электроснабжения 

            Система электроснабжения поселения централизованная.  Электрические сети Курьинского района обслуживает ОАО «Алтайэнерго» - дочернее предприятие РАО «ЕЭС России» и «Южные электрические сети».        
              Источником электроснабжения является:

              - ПС №17  «Курьинская»  (110\35\10 кВ).
            Загруженность ПС  составляет 80%. Процент физического износа оборудования

подстанции незначителен. 

            По территории Новофирсовского сельского поселения проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ. 

           Распределительные сети напряжением 10кВ в большей части выполнены по магистральной схеме. 

           Передача электроэнергии от ПС №17 «Курьинская» (110/35/10 кВ) осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ. 

           Воздушные линии 10кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 35 до 50 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 50 мм2. 

           Общая протяженность линий электропередач в границах составляет: 

           с. Новофирсово ЛЭП 10 кВ – 4,94 км. 

           Физически износ линий не превышает 10%. 

           На территории сел расположены 8 действующих КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 10 кВа до 250 кВа. Загруженность КТП составляет около 70%, что позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих.
           Существующая система электроснабжения сельского поселения централизованная, обладает достаточной надежностью, распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность. Резерв мощности достаточен для подключения планируемых объектов на расчетный период до 2030 года. 

            Техническое состояние ПС №17 «Курьинская» (110/35/10 кВ) и комплектных трансформаторных подстанций населенных пунктов удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования. 

            Применяемый в существующих сетях ВЛ-10кВ провод марки А сечением 35 - 50мм2 не соответствует минимально допустимому сечению алюминиевых проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду (ПУЭ, табл.2.5.5.); в связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 35 - 50мм2 сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2. Все вновь строящиеся и реконструируемые ВЛ-0,4кВ выполнять проводом СИП. 

            Потребители I категории по надежности должны иметь блок бесперебойного питания (приборы пожарной сигнализации) или встроенный блок питания (для светильников аварийного освещения). 

            Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся к II категории.
2.6.6. СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ

На территории Новофирсовского сельского поселения услуги связи оказывают 2 специализированные организации: Курьинское отделение Поспелихинского почтамта ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, ОАО «Сибирьтелеком» Алтайский филиал СП Поспелихинский центр телекоммуникаций Курьинский районный узел связи.
Населенный пункт телефонизирован от автоматической телефонной станции АТС. Монтированная ёмкость 150 номеров, задействованная - 150.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии – частично в грунт, частично воздушные.

Таксофонов на территории сельского поселения в настоящее время не имеется. Услуги связи также предоставляет оператор сотовой связи МТС. Имеется вышка сотовой связи на территории сельского поселения.
Телевизионное вещание в районе осуществляется филиалом ФГУП РТРС Алтайский КРТПЦ.
Проводное радиовещание отсутствует. На территории Новофирсовского сельского поселения осуществляется эфирное радиовещание. Радиовещательные программы: «Радио России» с включением региональных программ ГТРК «Алтай», «Юмор FM» и радио «Маяк».
Пунктов коллективного доступа к сети Интернет на территории сельского поселения в настоящее время не имеется.

2.7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.7.1. ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кладбище в селе Новофирсово находится за чертой населенного пункта  в юго-восточной части, в 240 метрах от последней жилой застройки. Санитарно-защитная  зона не перекрывает жилую застройку, кладбище имеет возможность расширения в северо- западном направлении. 

Расчет площади кладбища на расчетный срок
Таблица 11.
	Населенный пункт
	Площадь сущ. кладбища, Га
	Норматив на 1000 жителей, Га
	Площадь кладбища расчетный срок, Га
	Общая площадь, Га

	с.Новофирсово
	1,80
	0,24
	0,20
	2,0


2.7.2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

Территория района давно освоена, что подтверждается густой сетью поселений и дорог разного качества, высокой долей распашки земель, экстенсивным использованием пастбищ. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем.  Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем. 
Как на всей территории района, в сельском поселении актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Есть несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных норм и правил, свалки и отвалы. В настоящее время организован центральный полигон твердых бытовых отходов, площадью 2,8 га.  Санитарно-защитная зона не перекрывает жилую зону. Планируется сооружение скотомогильника с северо-восточной стороны с. Новофирсово, площадью 0,06 га. Бывший скотомогильник не соответствует нормативам, поэтому нужно произвести его закрытие и рекультивацию.
Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий несанкционированных свалок является основной причиной высокого микробного загрязнения почвы. Нарушения в системе плановой очистки территорий от бытового мусора, дефицит специализированных транспортных средств, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку. Отсюда состояние почвенного покрова можно считать неудовлетворительным, а в отдельных участках – опасным (почвы на территории несанкционированных свалок, вокруг производственных предприятий, котельных на твердом топливе).
    Источниками загрязнения воздушного бассейна являются:  котельные,
автомобильный  транспорт, золоотвалы.
              Источниками шумового воздействия являются все виды транспорта; производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации.
На территории сельского поселения располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края (табл.12).
Согласно Федеральному законодательству (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и «Правила охраны электрических сетей») на предприятии ООО «Золото Курьи» ряд производственных объектов относится к категории опасных (карьер, цех гидрометаллургии, секции кучного выщелачивания, емкость золотосодержащих растворов, технологические емкости обезвреживания, склады реагентов, склад ГСМ, отстойник воды с карьера, отстойник очистки стоков с отвала пустых пород). Для предприятий по добыче маталлоидов открытым способом  размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 500 м.
Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории

Новофирсовского сельского поселения

Таблица 12.
	№ п/п
	Назначение объекта
	Нормативный размер, м

	с. Новофирсово

	Объекты производственной инфраструктуры

	1
	ООО «Золото Курьи»
	500

	2
	РММ, гараж ООО «Золото Курьи»
	100

	3
	Склады ООО «Золото Курьи»
	50

	4
	Склады КФХ Варданян В.Н.
	50

	Объекты специального назначения

	5
	Кладбище
	50

	6
	Свалка
	500

	7
	Скотомогильник
	1000


                 Общее экологическое состояние территории сельского поселения следует признать вполне удовлетворительным.
                     Обследование территории муниципального образования  показало, что источником нарушений природной среды являются:

      - хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем и их главных компонентов- почв, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира);

     - динамика природной среды в условиях чрезвычайных ситуаций.

     Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения. 

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций и трубопроводов. 

                Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов 
на территории Новофирсовского сельского поселения.
                Выводы:

      Исходя из комплексного анализа территории Новофирсовского сельского поселения, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития промышленного и гражданского строительства.

       Новофирсовское сельское поселение обладает рядом преимуществ, которые позволяют планировать реализацию задач долгосрочного развития. К их числу относятся:
      -хорошая транспортная доступность, наличие автомобильной трассы регионального значения, проходящей через сельское поселение. Это дает возможность для развития предпринимательства, как в сфере торговли, так и в промышленном, сельскохозяйственном производстве. 

      - наличие крупных площадей сельхозугодий, большую часть которых (59 %) занимает пашня, остальное – сенокосы и пастбища. Это обусловливает специализацию сельского хозяйства сельсовета: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур и молочное скотоводство. 


       В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования: 

     - низкий уровень доходов населения, значительная часть населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума; 

     - обострение демографической ситуации вследствие снижения рождаемости и роста преждевременной смертности; 

     - изменение возрастной структуры населения района, сокращение удельного веса молодежи, старение населения; 

     - низкая продолжительность жизни; 

     - высокий уровень смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм; 

     - изношенность материально-технической базы лечебных учреждений; 

     - высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите; 

     - снижение доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, сокращение посевных площадей, прежде всего зерновых культур, объемы производства мяса, среднесуточные привесы скота остаются на довольно низком уровне. 

         Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий, способствующих снижению отрицательных факторов, влияющих на развитие муниципального образования, направленных на улучшение экологической ситуации и эффективное развитие инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур. 

         Привлечение инвестиционных средств позволит создать новые предприятия, это увеличит количество рабочих мест и, следовательно, уменьшит миграционный отток трудоспособного населения.   
2.8. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ
Баланс территории в пределах существующих границ с. Новофирсово по современному состоянию
Таблица 13.

	Территория 
	В границах населенного пункта, га

	Жилая зона
	54,0

	Общественно-деловая зона 
	2,3

	Зона транспортной инфраструктуры
	17,4

	Зона производственного использования
	-

	Зона сельскохозяйственного использования
	78,3

	Зона рекреационного назначения
	-

	Зона специального назначения
	-

	Всего:
	152,0


3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельского поселения  - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.
В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения экономической активности с. Новофирсово и сельского поселения в целом, путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений, объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

 В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса. 

 В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население Новофирсовского сельского поселения - здравоохранение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики: промышленность - реконструкция и модернизация  действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д. 

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи; 

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы  развития  и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельского поселения связаны с развитием  отрасли,  ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система  не  может в  настоящее время обеспечить стабильное развитие экономики Новофирсовского сельского поселения, поэтому для развития  выбран переходный или инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития производств, связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, внедрением экологически чистых производств, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с организацией  малых предприятий.   Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет связано с развитием и усилением роли сферы услуг.
3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

3.2.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Архитектурно - планировочные решения территорий населенного пункта сельского поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе: 

           - природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;
           - сложившаяся планировочная структура населенного пункта;
           - наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения;

           - недостаточное транспортное и инженерное обеспечение поселения;

           - недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.
Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей,  представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

Проектом предлагается увеличение существующей территории населенного пункта на 18,6 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения.

            В с. Новофирсово предусмотрено развитие жилой застройки 1-й очереди в северо-западной и западной части в границах населенного пункта. Жилая застройка на расчетный срок также формируется в границах.  Улицы Центральная и Локтевская сохраняют свою функцию планировочных осей села. Проектом предлагается реконструкция и проектирование автодорог как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого  комплекса улично-дорожной сети. 

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного сёла с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.
3.2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. 

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом на территории сложившейся застройки. Производственные территории на освоенных участках с учетом их расширения (резервы). Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные разрывы.
         Генеральным планом установлено зонирование территории населенного пункта

Сельского поселения. В границах населенного пункта определены следующие 
функциональные зоны: 

- жилая; 

                  - общественно-деловая; 

                  - производственного использования; 

                  - инженерной и транспортной инфраструктуры; 

                  - рекреационного назначения; 

                  - сельскохозяйственного использования; 

                  - специального назначения;

Жилая зона

                  Жилая зона включает: 

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами. 

        В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.
                   Общественно-деловая зона

                   Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.
Зона производственного использования
                  Производственная зона включает: 

                  1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 

                   2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.
                    Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

         В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
         В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Зона сельскохозяйственного использования

                  Зона сельскохозяйственного использования включает: 

        1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 

        2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
        Зона специального назначения
                  Эти зоны выделяются для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон городских и сельских поселений.
         Использование таких зон регламентируется требованиями специальных нормативов

3.3. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.3.1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
              Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения сельского поселения. Прогнозируемый прирост населения является основанием к предусмотренному проектом увеличению территории жилой застройки.
Жилая застройка на территории села Новофирсово представлена как одноэтажными домами, так и одним двухэтажным.
Общая площадь жилищного фонда по сельсовету за 2009 год – 14,3 тыс.кв.м, или 23,9 кв. м в расчете на 1 жителя. Весь жилой фонд находится в частной собственности.
Объем нового жилищного строительства, определен исходя из следующих показателей на расчетный срок: 

1. Население села составит 814 человек. 

2. Прирост населения на расчетный срок составит 216 чел. 
3. Расчетный коэффициент семейности принят – 3,2. 

4. Расчетная жилищная обеспеченность принята 23 м2 общей площади на 1 человека. 

5. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья составляет 0,25 га.
Жилой фонд на конец расчетного срока (2033 г.) должен составить 18,7 тыс.м2 общей площади или 311 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения населения на конец расчетного срока в количестве  216 человек потребуется 5,0 тыс. м2 общей площади жилого фонда или 67 квартир.

Объем убыли жилого фонда по ветхости настоящим проектом не учитывается. 

  Планируется выделение территории в северо-западной  части села (18,6 га) под размещение жилых кварталов из отдельно стоящих домов усадебного типа. 

  В новой усадебной застройке намечено разместить 67 квартир.
Объемы жилищного строительства
Таблица 14.
	Показатели
	Ед. измерения
	Исходный год
	Расчетный срок

	Население
	Чел.
	598
	814

	Численность домохозяйств
	Единиц
	238
	305

	Жилой фонд
	Тыс.кв.м
	14,3
	18,7

	Обеспеченность общей площадью жилого фонда
	Кв.м/чел
	23,9
	23,0


 Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса по мере амортизации жилой застройки, из водоохраной зоны р. Локтевка в течение расчетного срока.
3.3.2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Генеральным планом населенного пункта в социальной сфере планируется: 

 - реконструкция существующих объектов соцкультбыта; 

 - строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. Мощность размещаемых объектов рассчитана в соответствии с положениями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 15. 

В результате анализа обеспеченности населения села основными объектами социальной сферы определена потребность в данных объектах на расчетный срок.
Учреждения образования 

Увеличение численности населения в селе, в том числе увеличение доли детей в структуре населения, потребует нового строительства учреждений общего образования. Важный аспект при размещении новых школ и детских садов – соблюдение нормативно требуемых радиусов пешеходной доступности. Детские дошкольные учреждения должны быть максимально приближены к месту проживания. 

В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 2.3.76. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы обслуживания учреждений общего и дошкольного образования, согласно которым: 

          - радиусом обслуживания детского сада покрыто порядка 40 % существующих жилых территорий; 

          - радиус обслуживания школы покрывает около 75 % жилой застройки. 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями принимается равным 85%. При увеличении населения до 814 человек необходимое количество мест в детских садах составит 40 мест. С учетом радиуса обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями – 500 м целесообразно данное учреждение размещать непосредственно на территории существующей жилой застройки. 

           Генеральным планом предлагается: 

  - строительство детского сада на 40 мест на территории существующего общественного центра населенного пункта;
  - строительство средней школы на 150 мест;

  - реконструкция существующей школы.
Учреждения культуры и спорта 

Мощность клуба соответствует нормативным требованиям на расчетный срок. На территории села существуют спортивные объекты: стадион, расположен на территории школы хоккейная коробка, расположенная в западной части села. 

Генеральным планом предлагается:

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса  в центральной части села.
Предприятия общественного питания
Предлагается строительство столовой на территории существующей застройки на 33 места.
Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

Предлагается строительство гостиницы на 25 мест на территории существующего общественно-делового центра. 

          Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Предлагается строительство КБО с парикмахерской в центральной части села.
В центральной части села предлагается строительство часовни.

Расчет учреждений и объектов обслуживания населения

села Новофирсово на расчетный срок - 814 чел.
Таблица 15.
	№п/п
	Наименование объекта
	Современное состояние на 01.01.2012 г.
	Норматив на 1000 жителей
	Требуемое по нормативу
	Предусмотрено проектом

	
	
	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Учреждения народного образования (минимальное количество мест)

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	-
	65% детей дошкольного возраста
	40
	40
	-

	1.2
	Средняя  школа
	150
	-
	-
	реконструкция
	-

	1.3
	Средняя школа
	-
	-
	150
	-
	строительство

	2
	Учреждения здравоохранения (количество посещений в смену)

	2.1
	Амбулатория (фельдшерско-акушерский пункт)
	1 объект 
	-
	-
	-
	-

	3
	Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Спортивный зал
	1 объект (при школе)
	объект
	объект
	-
	-

	3.2
	Стадион
	1 объект
	объект
	объект
	-
	-

	3.3
	Хоккейная коробка
	1 объект
	объект
	объект
	-
	-

	3.4
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	-
	объект
	на 20 посещения в смену
	строительство
	-

	4
	Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Культурно-досуговый центр (число мест в зале)
	сельский клуб на 200 мест
	230
	220
	реконструкция
	-

	4.2
	Библиотека (в тыс. единиц хранения, число мест в читальном зале)
	В здании администрации сельского поселения


	4 тыс.ед.
	3,2 тыс. ед.

5 мест
	-
	-

	5
	Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания (общая торговая площадь, кв. м)

	5.1
	Магазин продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	266 кв. м
	300
	244
	-
	-

	5.2
	Кафе, бар 
	объект
	-
	-
	-
	-

	5.3
	Столовая
	-
	40
	33
	33
	-

	6
	Предприятия бытового обслуживания

	6.1
	КБО с парикмахерской 
	-
	7
	6
	-
	6

	7
	Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства (число объектов)

	7.1
	Гостиница (количество мест)
	-
	6 мест
	5
	-
	25

	7.2
	Кладбище традиционного захоронения (площадь в га)
	1,8 га
	0,24 га
	-
	-
	2,0 га

	8
	Административно-хозяйственные, финансовые учреждения, организации (общая площадь, кв. м).

	8.1
	Администрация сельского поселения
	1 объект
	1 объект
	1 объект
	-
	-

	8.2.
	Часовня
	-
	1 объект
	1 объект
	строительство
	-

	8.3
	полигон ТБО
	1 объект
	1 объект
	1 объект
	-
	-


3.3.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Основным производственным предприятиям сельского поселения является ООО «Золото Курьи», расположенные в 3,5 км к юго-востоку от с. Новофирсово. Другие предприятия коммунально-складского назначения располагаются в с. Новофирсово, в основном, в юго-восточной части населенного пункта: ООО «Золото Курьи»( гараж,склады,РММ), КФХ Варданян В.Н. 

Производственные объекты имеют II,IV,V классы опасности (санитарная зона 500 м, 100м, 50м). Необходим ряд мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия на жилую застройку: 

- модернизация и перепрофилирование производства с использованием современных технологий снижающих неблагоприятное воздействие; 

- создание защитных насаждений по границе производственной территории.
Проектом предлагается строительство  пекарни в юго-восточной части села. Санитарно-защитная зона 50 метров.  

3.3.4. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Внешний транспорт 

Населенный пункт с. Новофирсово связан с с. Курья автодорогой  краевого значения Поспелиха – Курья - Третьяково. Связь от  села Новофирсово до краевого центра  г. Барнаула  - осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до г. Барнаула 240 км.

Улично-дорожная сеть
            Основная часть улиц и дорог села Новофирсово выполнена в капитальном исполнении (асфальтовое покрытие), остальная не имеет твёрдого покрытия. Существующие улицы довольно широкие. Реконструкция автодорог и отчистка дорог от снега в зимнее время ведется ООО «Золото Курьи». Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.
  На территории с. Новофирсово расположен мост, в центральной части, находятся в удовлетворительном состоянии и используемый по назначению. Требуется капитальный ремонт моста.

            В селе Новофирсово нет автозаправочной станции, станции технического обслуживания. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, имеющихся рядом с домами секционного типа, а также на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание специального автотранспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.
Существующая улично-дорожная сеть
Таблица 16.
	Наименование улицы, дороги
	Категория улицы, дороги
	Протяженность, км

	с. Новофирсово

	Центральная
	Главная, основная улица 
	1,23

	Общая протяженность главных улиц:
	1,23

	Береговая
	Второстепенная улица
	0,83

	Локтевская
	Второстепенная улица
	2,17

	Луговая
	Второстепенная улица
	0,48

	Молодежная
	Второстепенная улица
	1,18

	Набережная
	Второстепенная улица
	0,84

	Новая
	Второстепенная улица
	0,34

	Подгорная
	Второстепенная улица
	0,58

	Советская
	Второстепенная улица
	0,61

	Садовая
	Второстепенная улица
	0,87

	Фирсова
	Второстепенная улица
	1,17

	Общая протяженность второстепенных улиц:
	9,07

	Общая протяженность проездов:
	0,35

	Общая протяженность улично-дорожной сети:
	10,65


Улично–дорожная сеть населенного пункта формируется как целостная система. Структура улично-дорожной сети является основой планировочного развития территории населенного пункта. 
По главной улице пропускаются основные потоки транспорта. 

Ширина в красных линиях улицы колеблется от 15 м до 20 м, что не соответствует нормативным требованиям. Необходимо обеспечить нормативную ширину улицы в красных линиях до 20 м по всей протяженности, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Профили второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м.
Проезды осуществляют проезд к жилым домам, расположенным в глубине кварталов.
Кроме улиц существуют хозяйственные проезды и скотопрогоны, обеспечивающие выгон скота и подъезд к хозяйственным постройкам. 

Транспортная связь в пределах производственных зон, а так же связь их с внешними дорогами осуществляется по поселковым дорогам. 

Существующая сеть пешеходных путей осуществляет связь и сокращает время доступности между жилыми массивами и объектами общественно-делового назначения. 

Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети. 

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети: 

– реконструкция покрытия существующих улиц; 

– спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки; 

– создание хозяйственных и пожарных проездов на существующей застроенной территории; 

– строительство улиц и проездов на проектируемой территории с учетом нормативных требований и увязанных с существующей сетью улиц и дорог.

              Предусмотрено устройство придорожных кюветов и канав для отвода ливневых вод в пониженные места рельефа. 

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц, шириной 1,5-2,0 м.
Объекты транспортного обслуживания 

              Количество легкового транспорта в Новофирсовском сельском поселении составляет 200 единиц. На конец расчетного периода количество населения составит 814 человек. С учетом уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 244 единицы. 

Согласно п. 3.5.33 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания расчетного количества транспортных средств необходим 1  пост. В настоящее время в сельском поселении нет станции технического обслуживания и автозаправочной станции. 

Проектом предусмотрено размещение одной станции технического обслуживания мощностью 1 пост в с. Новофирсово. В составе станции технического обслуживания планируется автомойка. 

Согласно п. 3.5.36 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей 244 единицы на проектируемой автозаправочной станции достаточно одной топливораздаточной колонки. Размещение автозаправочной станции планируется на въезде в с. Новофирсово. Рекомендуется разместить автозаправочную станцию оборудованную системой закольцовки паров бензина (СЗЗ=50 м). 
3.3.5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение
Система водоснабжения сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2032 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».
Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют 140 л/сут на 1 человека для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с учетом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.
При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации. В связи с повышенным содержанием железа в воде предусмотреть обезжелезивание подземных вод фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощенной аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением реагентов-окислителей.
              Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена объединённая хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления. Источником водоснабжения приняты подземные воды.
              На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 125 м3/сут.
Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.
Проектом предлагается проведение целенаправленной работы по восстановлению и модернизации существующих объектов водоснабжения. Необходимо выполнить следующие мероприятия:
- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- реконструкция двух скважин, расположенных в юго-восточной части села;

       - строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (100 мм для охвата всех потребителей и в районах перспективной застройки;
           - для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. На стадии рабочего проекта диаметры по участкам уточняются. Прокладка - ниже глубины промерзания.
Предлагается установить систему ЧАСТОТНИК, предназначенную для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме. Главное преимущество системы - поддержание постоянного заданного давления в водопроводной сети независимо от количества одновременно работающих точек водоразбора.
           Эта система позволяет: значительно снизить пусковые токи; снять механические нагрузки на насос, обратный клапан и другую подсоединенную арматуру; предотвратить гидроудар при пуске и отключении насоса; поддерживать заданный диапазона давления в водопроводной сети; защитить от «сухого хода» и неуправляемой непрерывной работы; защитить от перегрузки по току и напряжению, а главное сэкономить электроэнергию.
           Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

           Централизованное водоснабжение производственных объектов проектом не предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из индивидуальных источников водоснабжения на каждое предприятие.
             Водоотведение

             Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.
             Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 113 м3/сут.
             Проектом предусматривается строительство полей фильтрации в 500 м северо-восточнее с. Новофирсово, производительностью 113 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых зданий). Площадь полей фильтрации составит 4 га (2 карты, 1 из которых резервная).
             Для домов предусматривается использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.
             Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенного пункта Новофирсовского сельского поселения.
             Электроснабжение
Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12)  и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.
В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки. В центральной части села, в связи со строительством учреждений обслуживания и объектов водоснабжения, в целях повышения надёжности электроснабжения потребуется строительство новых КТП и реконструкция существующих с распределением нагрузки согласно расчётам при рабочем проектировании.
           Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных  потребителей не должна превышать 400 метров.
Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:
           - выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий; 

           - реконструкция существующих КТП до необходимой мощности;

           - прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.
Потребность Новофирсовского сельского поселения  в электроэнергии

Таблица 17.

	Наименование показателей
	Норма кВт/час

на чел.
	Существующее

положение
	По проекту:

расчетный срок

	
	
	Количество 

потребителей
	Расход энергии

КВт/час в год
	Количество потребителей
	Расход энергии

МВт/час в год

	Потребность на бытовые и  коммунальные нужды
	
	
	
	
	

	с. Новофирсово
	950/1350
	598
	568100
	814
	773300


             Рост электропотребления на расчетный срок обусловлен в основном повышением энергоемкости коммунально-бытового сектора, строительством объектов обслуживания. 
             Теплоснабжение
             Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются: 

             1. Обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального назначения, коммунальных объектов; 

             2. Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

             Проектом предлагается:

             - строительство котельной.

Районы индивидуальной жилой застройки на проектируемом жилом образовании в северо-западной  части населенного пункта обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных источников тепла.
            Газоснабжение
В соответствии со СНиП 42-01-2002 проектирование и строительство газопроводов должно осуществляться по утвержденным схемам газификации, разработанным в составе региональной программы газификации.
В данном разделе генплана рассчитываются нормы расхода газа для перспективного строительства.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупнённые нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
            Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.
            Годовой расход газа по расчету составит 557040 куб.м/год.


            Часовой расход газа – 309,46 куб.м/час.
           Расчеты выполнены по удельным нормам расхода газа на одного человека в год.


           Средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды куб.м/год на 1 человека:

      -при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

      -при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

      -при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.


   На автономное отопление жилых домов 900-1200 куб.м. Расход газа котельных рассчитывается исходя из мощности котлов и числа пользования этой мощности.




Местоположение ГРП и размещение разводящих газовых сетей уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.



Расчет газоснабжения производился:

                 - на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды по удельным нормам, исходя из численности газоснабжаемого населения;

                 - на отопление в соответствии с отапливаемой площадью.

Расчет потребности газа Новофирсовского сельского поселения
Таблица 18.
	№ п/п
	Наименование
	Численность населения
	Годовой расход газа куб.м
	Часовой расход газа куб.м.

	1
	Хозяйственно-бытовые нужды
	814
	146520
	81,40

	2
	Отопление
	
	373200
	207,33

	3
	прочие
	
	37320
	20,73

	Итого:
	
	557040
	309,46


           Телефонизация 
Основными направлениями развития инфраструктуры информатизации и связи поселения являются:

         - обеспечение услугами объектов нового строительства;
- увеличение пропускной способности линий связи и коммутационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

          Для Новофирсовского сельского поселения планируется замена аналоговых АТС на цифровые, увеличение номерной емкости. 

          Потребности по перспективной телефонизации населенных пунктов при 100% телефонизации: 

         Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонов на 1000 жителей потребуется - 220 телефонных точек. 
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


3.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Основные направления инженерной подготовки территории Новофирсовского сельского поселения следующие: 

          - организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий; 

          - инженерная защита низменных территорий от затопления и подтопления; 

укрепление берегов рек в пределах населенных пунктов. 

         На территории административного центра – с. Новофирсово, необходима организация отвода поверхностных вод: в зоне капитальной застройки – закрытой сетью водостоков, в зоне индивидуальной (усадебной) – открытой сетью лотков. При разработке проектов планировки отдельных территорий населенного пункта проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.  Территория сельского поселения имеет разные инженерно-гидрогеологические условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются на территориях, приближенных к рекам и озерам. Зона интенсивного подъема распространяется от границ водных объектов на 200 – 300 метров и более в отдельных понижениях. Скорость подъема достигает 0,2 - 0,3 м в год. На таких территориях требуется неотложное строительство дренажа. 

             Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строительством дренажа ливневой сети. Одним из основных методов защиты территории от подтопления грунтовыми водами является устройство отсечного дренажа по контуру территории, а для поддержания грунтовых вод на нормативно допустимой глубине может применяться систематический дренаж. Эффективное дренирование территории позволяет избежать интенсификации процесса засоления почв. 

            На многочисленных заиленных и заросших ериках, расположенных на территории Новофирсовского сельского поселения, необходимо провести работы по расчистке и дноуглублению рек для улучшения естественного воспроизводства рыбных запасов. Необходимо регулярное проведение работ по расчистке русел и благоустройству (укреплению) берегов, проведение мероприятий по закреплению отвалов грунта и дноуглублению на участках заносимости. 

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия в населенном пункте.
На овражистых участках следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, снижения воздействия выветривания. Для защиты берегов рек необходимо максимальное сохранение существующей растительности, террасирование склонов.
3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

           - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

           - перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

           - аэрация территории путем создания системы озеленения;

           - развитие сетей газоснабжения;
           - перевод котельных на природный газ, в т.ч. ликвидация маломощных, неэффективных котельных, работающих на угле;

           -  предотвращение возгораний.
          До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами, а так же проектом генерального плана. 

          Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, необходимо проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.
3.5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
            В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий: 

            - засыпка загрязненных земельных участков инертными материалами (песок, гравий); 

            - организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на поля фильтрации; 

            - строительство ливневой канализации; 

            - очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельной; 

            - высадка зеленых насаждений в местах возможного размыва почвенного покрова; 

            - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей; 
            - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории; 

            - учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями. 
3.5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ
              Данные мероприятия включают в себя следующее:

              - разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий реки;

              - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

              - организация сброса сточных вод в канализацию.

3.5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

            Благоустройство территории
Расположение Новофирсовского сельского поселения определят перспективы рекреационного использования его территории: оздоровительный, охотничье-рыболовный, детско-юношеский туризм. 

Рекреационные угодья целесообразно использовать по трем основным направлениям:

           - для пляжного отдыха перспективно использовать побережья реки. Здесь могут размещаться зоны кратковременного отдыха, небольшие оздоровительные учреждения и туристские стоянки.
           - промыслово-рекреационные значение имеют многие виды ландшафтов (боровые, болотные, пойменные, степные), позволяющие осуществлять следующие виды рекреационной деятельности: а) сбор грибов, ягод, полезных растений; б) любительский лов рыбы; в) спортивную охоту. Целесообразно создать дома охотника и рыболова.

Среди перспективных туристских маршрутов выделяются автомобильные, велосипедные. Большое значение для транзитных туристов имеют автодороги. Перспективным будет строительство объектов придорожного сервиса (стоянок, кафе, АЗС). 
           Детско-юношеский оздоровительный отдых возможен у р. Локтевка. В местах, пригодных для купания следует оборудовать пляжи.
Охотничье-рыболовный туризм можно организовывать в охотничьих угодьях на севере сельского поселения. В верховьях реки возможна организация рыболовных туров.

Сельский туризм предполагает отдых в деревенских условиях в усадьбе селян. Условия для развития этого вида отдыха в сельсовете значительны, не требуют существенных затрат и способны приносить прибыль уже в ближайшее время. В связи с тяготением к местам активного рекреационного освоения сельское поселение способно стать наиболее перспективным центром сельского туризма на районном уровне.
Для развития туризма и рекреации необходимо создание условий, способствующих развитию на территории сельского поселения современного всесезонного туризма; разработка программы по развитию сельского туризма.

Проектом предлагается организация крупной рекреационной зоны в центральной части села – парка. Зона предполагает совмещение нескольких функций: спортивной, культурно-досуговой и рекреационной для проведения массовых мероприятий на уровне сельского поселения, организации отдыха и досуга местных жителей. 

С целью смягчения действия неблагоприятных природных факторов (сильные ветры, снеговые заносы) вокруг населенного пункта сельского поселения проектом предусмотрена организация ветрозащитных лесополос. Проектом предусмотрена посадка зеленых насаждений специального назначения на территории санитарно-защитных зон производственных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того предлагается посадка насаждений общего пользования в зоне общественного центра и подцентров, организация мест отдыха общего пользования в районе новой жилой застройки, обустройство их малыми архитектурными формами. 
Проектом предусмотрено на расчетный срок:
 - обновление существующих ветрозащитных лесонасаждений;

 - организация сквера в северо-западной  части  села в районе нового жилищного строительства, общей площадью 0,5 га;

             - организация ландшафтного парка отдыха, общей площадью 1,6 га.

           Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

           - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

           - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

           - уборка селитебных территорий от мусора, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок и, уборка снега, во избежание образования наледи, мытье усовершенствованных покрытий;

            - надлежащее содержание объектов специального назначения;
Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.
   Сбор твердых бытовых отходов от многоквартирных жилых домов и общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие и ограждены зелеными насаждениями. 
   Жидкие отходы из не канализованных домовладений вывозятся по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.
            Вывоз мусора будет осуществляться спецмашинами на усовершенствованный полигон бытовых отходов. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя. Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 300 кг на человека. 

   Общее количество отходов составит 245 т/год. Годовое количество отходов приведено   в таблице 13.
Количество бытовых отходов
Таблица 13.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Всего, т/год

	1
	с.Новофирсово
	245


Планируется строительство скотомогильника с северо-восточной стороны села Новофирсово. Земли закрытого скотомогильника подлежат  рекультивации.
Проектом предусмотрено на 1 очередь:

            - расширение существующего полигона ТБО до 3,0 га;

            - закрытие и рекультивация старого скотомогильника и обустройство нового скотомогильника 0,06  га.
3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В рамках разработки ГП значение с точки зрения сохранения объектов историко-культурного наследия имеют памятники, расположенные на межселенных территориях, прежде всего археологические. Археологическими памятниками являются древние курганы, поселения. Они представляют определенный научно-познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов. На территории Новофирсовского сельского поселения зафиксировано 38 археологических объекта. На территории с. Новофирсово расположено 2 памятника истории.
     Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

         1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическим и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

      - обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

      - предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

      - проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

      - применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

     - обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

     - обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

     - иных требований, установленных законодательством.

      2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

      3. Мероприятии по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включает в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях описательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

      Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края – управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

     4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

     - разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

     - включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

     - согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу; 

     - приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

     - информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

     Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

     5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

      6. Условия доступа к объекту культурного наследия Устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

      7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участков, о требованиях к использованию данных земельных участков.

      8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

      9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

     Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждающихся Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.
3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Санитарно-защитные зоны
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

            - Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены: санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов; 
           - Зонами охраны источников водоснабжения;

           - охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

           - охранными зонами объектов культурного наследия.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в таблице № 14.
В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.
Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории

Новофирсовского сельского поселения

Таблица 14.
	№ п/п
	Назначение объекта
	Нормативный размер, м

	с. Новофирсово

	Объекты производственной инфраструктуры

	1
	ООО «Золото Курьи»
	500

	2
	РММ, гараж ООО «Золото Курьи»
	100

	3
	Склады ООО «Золото Курьи»
	50

	4
	Склады КФХ Варданян В.Н.
	50

	Объекты специального назначения

	5
	Кладбище
	50

	6
	Свалка
	500

	7
	Скотомогильник
	1000


Для каждого объекта необходима разработка  проекта санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений необходимо предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая вынос жилого фонда за пределы санитарно-защитной зоны, в случае необходимости. Расчет площади земель населенных пунктов, необходимых по жилую застройку произведен с учетом возможности выноса жилья из санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена рекой Локтевка.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации». Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных за защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны реки Локтевка 100 м. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м.
Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.
На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются полоса отвода железной дороги и линии электропередачи 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255. 
3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО

3.8.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС ПРИРОДНОГО  ХАРАКТЕРА
На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.
Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория сельского поселения находится в зоне несильных сотрясений (7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектирование объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия по предупреждению возникновения экзогенных процессов. На территории сельсовета развиты оползневые процессы, также имеются эрозионные уступы, которые являются причиной боковой и речной эрозии. Следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:
       - изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, террасирование;

       - регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

       - предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

       - искусственное понижение уровня подземных вод;

       - агролесомелиорация;

       - закрепление грунтов;
       - устройство удерживающих сооружений;

       - прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Кроме того следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).
Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория сельсовета относится к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительных работ, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).
Мероприятия по предупреждению пожаров включают:




       - расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

       - устройство источников противопожарного водоснабжения;

       - устройство минерализованных полос; 

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо

предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на

дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

      - постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

     - приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

     - регламентирование использования транспортных средств;

     - обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

3.8.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС ТЕХНОГЕННОГО   ХАРАКТЕРА

На территории образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

       - обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

       - контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;
       - применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

       - строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

       Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

       - применением герметичного производственного оборудования;

       - соблюдением норм технологического режима;

       - контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).
3.8.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций: 

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
           - организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

          - постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

         - накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

         - заложить в бюджет района средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.
Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Новофирсовского сельского поселения разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. 

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.
Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На складах ГСМ следует предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.
Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).
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