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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Целью работы является разработка генерального плана Новофирсовского сельского поселения в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования.
Основными задачами проекта является подготовка предложений:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

- определение направления и границ развития территории муниципального образования;

- установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

- определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

- определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения; 

- установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

- определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2033 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и крае,  финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, краевых и муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется в границах сельского поселения на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана сельского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития муниципального образования.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На расчетный срок генеральным планом предлагается территорию Новофирсовского сельского поселения оставить в существующих границах, т. е. без изменений.
1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Прогноз численности населения на расчетный срок до 2033 г. основан на расчетах по формулам трудового баланса, естественного прироста и миграции (с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2008-2012 г.г.) и ресурсов застраиваемой территории. 
Ожидается прирост населения к расчетному сроку до 35 % от существующего населения. Численность населения составит 814 человек.
1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ
1.3.1. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Планируется изменение границ населенного пункта в сторону увеличения путем дополнительного отвода земель под новое строительство жилья, объектов социально-бытового назначения, объектов производственной сферы, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Увеличение площади обосновано необходимостью улучшения жилищных условий населения, при этом учитывается что:
- каждая семья, проживающая в сельской местности, должна иметь собственное отдельное жилье;
- при исключении жилищного фонда по мере износа из санитарно-защитных зон требуется расселение жителей на новые территории;

- при размещении объектов производственной сферы необходим достаточный санитарный разрыв от жилой застройки.
         Для развития населенного пункта, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель:
         - с. Новофирсово за счет перевода 18,6 га территории из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

1.3.2. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Доля земель промышленного и иного специального назначения увеличится за счет перевода земель под кладбищами, полями фильтрации, полигоном твердых бытовых отходов, скотомогильником.
Проектом предлагается перевести в земли промышленности, и иного специального назначения:

- из категории земель сельскохозяйственного назначения территорию  полигона ТБО (3,0 га) и скотомогильника (0,06 га); 

- территорию под кладбищем  с учетом его расширения из категории земель сельскохозяйственного назначения (2,0 га) ;
- территорию под полями фильтрации (4,0 га.).

1.3.3. ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

Проектом предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов (3560,8 га). Предлагается перевод земель под памятниками археологии (60,8 га). 

            Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025г. (утв. Постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418) предусмотрена организация памятника природы регионального значения «Новофирсовская степь» площадью 3500 га на территории Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края. Памятник будет находится в северо-восточной части Новофирсовского сельского поселения.
1.4. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Планировочные решения по организации территорий населенного пункта базируются на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенных пунктов;

- разработанной ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие содержание планировочных решений:

- функциональное зонирование территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение существующей жилой застройки с учетом сноса ветхого жилья и строительства современных индивидуальных жилых домов на свободной от застройки территории в границах населенного пункта;

- освоение новой территории посредством застройки индивидуальными жилыми домами и объектами общественно-делового назначения и определение территорий перспективного развития (за расчетный срок);

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

            - совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

            - инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

            - формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.
1.4.1.ЖИЛАЯ ЗОНА
Генеральным планом планируется развитие жилой застройки с учётом проведения мероприятий: 

- сохранение существующей застройки жилых кварталов села с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

- развитие жилой застройки с. Новофирсово в северо-западном направлении за счет строительства индивидуальных жилых домов;

- исключение жилищного фонда по мере износа из прибрежной защитной полосы р. Локтевка.
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой зоны. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения. 
Прогнозируемый прирост населения в населенном пункте является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей селитебной территории.
Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 2500 м², коэффициент семейности – 3,2.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 23 м²/чел.
На расчетный срок население увеличится на 216 человек и составит 814 человек.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 18,6 га территории.
Площадь проектируемого жилищного фонда составит 66000 м².
           Жилищный фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 814 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 18722 м² общей площади (табл. 1).

Развитие жилых зон предполагается в северо-западном направлении за счет освоения новых территорий на землях сельскохозяйственного назначения, посредством застройки индивидуальными жилыми домами. Площадь проектируемой индивидуальной жилой застройки составит 16,7 га территории.
Объемы жилищного строительства Новофирсовского сельского поселения
Таблица 1.
	Показатели
	Ед. измерения
	Исходный год
	Расчетный срок

	Население
	Чел.
	598
	814

	Численность домохозяйств
	Единиц
	238
	305

	Жилой фонд
	Тыс.кв.м
	14,3
	18,7

	Обеспеченность общей площадью жилого фонда
	Кв.м/чел
	23,9
	23,0


1.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.
Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрена организация парка и сквера.

Ядро села, представляющее единый планировочный центр и выполняющее административные и общественно-деловые функции, формируется на основной планировочной оси – улице Центральной. Зона общественно – деловой застройки формируется как линейно-дисперсная система.
К расчетному сроку запланировано строительство объектов учреждений образования, культуры и спорта, объектов бытового обслуживании, объекта общественного питания.
           Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:
- детский сад на 40 мест;
- средняя школа на 150 мест;

- спортивно оздоровительный комплекс на 20 посещений в смену;

- КБО с парикмахерской;

- гостиница на 25 мест;

- столовая на 33 посадочных места в существующем общественно-деловом центре с. Новофирсово.

Проектом предлагается реконструкция здания начальной школы. Так же проектом предлагается строительство часовни на въезде в село Новофирсово.
 В соответствии с проектом к расчетному сроку площадь территории, занятой объектами общественно-деловой застройки возрастет до 4,2 га, что почти в 2 раза выше современного показателя. 
1.4.3. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проектом предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детского сада, школ).
-  на территории, расположенной в районе ул. Центральная, планируется организовать парк (1,6 га);

- на территории, расположенной  по ул. Набережная  проектом предлагается организовать сквер с площадками для тихого отдыха (0,5 га);
- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку по ул. Локтевская  (0,06 га) в юго-восточной части села и по ул. Молодежная, в юго-западной части села (0,07 га).
                   Проектом предлагается развитие рекреационной зоны на базе существующих природных факторов, в частности реки Локтевка и других водных объектов, а также озеленённых территорий общего пользования.
Озеленение специального назначения
Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения в с. Новофирсово. Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение санитарно-защитных зон,

- придорожные полосы озеленения автодорог.

1.4.4. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

- комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

Существующие производственные объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м) и размещаются на достаточном расстоянии от жилой застройки. На территории населенного пункта имеются склады, гаражи, РММ ООО «Золото Курьи», склады КФХ Варданян В.Н.
В перечне инвестпроектов программы СЭР на 2013-2017г. ООО «Золото Курьи» в 2015-2017г. запланировано наращивание производства, за счет углубления карьеров и разработки новых карьеров, на предоставленных земельных участках.
            На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов.
Предлагается проведение мероприятий, повышающих эффективность использования земель на территориях производственного назначения.

В селе Новофирсово проектом предусмотрено 1,3 га территории в юго-восточной части, в границе  села для развития малого предпринимательства (производственные объекты не ниже V класса опасности). На этой территории планируется разместить пекарню.
При этом необходимо учитывать, что предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон других отраслей промышленности.
Территории размещения проектируемых предприятий определены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

1.4.5. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.
            Внешний и общественный пассажирский транспорт

Через территорию Новофирсовского сельского поселения  проходит дорога краевого значения  Поспелиха- Курья- Третьяково.
Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

- капитальный ремонт участка региональной дороги Поспелиха-Курья – Третьяково;
- капитальный ремонт участка дороги Трусово- Новофирсово;

- капитальный ремонт моста в центральной части села.
            Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры
            Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны населенных пунктов, обеспечив их удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенного пункта максимально учтена сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития населенного   пункта. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей.
            В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных её участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезды.
Классификация улично-дорожной сети приведена на схеме развития объектов транспортной инфраструктуры.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. На них размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами.
Въезд в село осуществляется с автодороги краевого значения Поспелиха- Курья- Третьяково, который переходит в улицу Центральную.

Главная планировочная ось села – ул. Центральная.

            Ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет от 15 м до 20 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 1). 
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Рис. 1. Поперечный профиль главной улицы Центральной  в  с. Новофирсово.
Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Профили второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м.

Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.
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Рис. 2. Поперечный профиль  второстепенной улицы М 1:200.
Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.
Новый проектируемый жилой массив будет располагаться на ул. Набережная. Проектом предлагается продлить улицу на 490 метров. 
Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц.

Проектом предлагается проектирование новой улицы в западной части села, протяженность – 0,78 км.

Так же новое строительство жилых домов планируется на свободных от застройки участков по ул. Советская.
Проектом генерального плана предусмотрено строительство пешеходных дорожек на территории проектируемого парка в центральной части села, на территории проектируемого сквера в северной части села Новофирсово.

            Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети: 

- реконструкция покрытия существующих улиц; 

- спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки; 

- строительство улиц и проездов на проектируемой территории с учетом нормативных требований и увязанных с существующей сетью улиц и дорог. 
Проектом предусмотрено строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов, осуществляющих связь территории населенного пункта сельского поселения с объектами, размещенными за их пределами:
- дороги внутрихозяйственного значения с объектами специального назначения: скотомогильником, кладбищем, полигоном твердых бытовых отходов и полями фильтрации (2,97 км).
Проектируемая улично-дорожная сеть показана на схеме развития объектов транспортной инфраструктуры ( в составе основного чертежа).
            Объекты транспортного обслуживания
            Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по размещению необходимых объектов транспортного обслуживания.

Проектом предусмотрена площадка (0,8 га) на въезде в село  в юго-западной части села под размещение объектов транспортной инфраструктуры (СТО, автомобильной мойки, АЗС).  Проектом генерального плана предусмотрено строительство СТО на 1 пост на территории проектируемой  зоны транспортной инфраструктуры в юго-западной  части с. Новофирсово. 

Также, проектом предлагается разместить автозаправочную стацию с 1 колонкой в юго-западной  части с. Новофирсово, на территории проектируемой зоны транспортной инфраструктуры  рядом с проектируемой СТО.
          Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока для с. Новофирсово составит  6100 м². Открытые автостоянки планируется разместить:
           - в центральной части поселка, на территории планируемого общественно-делового центра.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.
1.4.6. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом сельского поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

Электроснабжение
Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов Новофирсовского сельского поселения на расчетный срок до 2033 года.
Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры объектов Новофирсовского сельского поселения и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:
- установка в зоне перспективной застройки для электроснабжения потребителей II категории 3 проектируемых комплектных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;
- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;
            - ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа;
            - строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью 1,6 км;

            - строительство проектируемых сетей ВЛ-0,4 кВ и КТП до объекта рекреационного назначения (по проекту).
Теплоснабжение

Организация централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых  зданий.
Отопление общественных зданий предлагается централизованное. Проетируется котельная в центральной части села.  

Так как планируется централизованное газоснабжение населенных пунктов, то проектом предлагается отопление котлами, работающими на газовом топливе.

Водоснабжение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются( повышение уровня комфортности проживания населения( улучшение качества питьевой воды( повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации( экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений. 
Водоснабжение жителей сельского поселения предлагается осуществлять на основе использования существующих подземных источников.
            При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях. 
            На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 125 м3/сут. 

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.
Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части поселка и реконструкция существующей системы. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 1,36 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.
Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. 

Кроме того проектом предусматривается реконструкция скважин, находящихся в юго-западной части села и капитальный ремонт насосной станции.
Для водоснабжения села достаточно мощности существующих скважин.
Водоснабжение объекта рекреационного назначения предусматривается из индивидуального источника водоснабжения.
            Водоотведение

            Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 113 м3/сут.
Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельского поселения.

            Проектом предусматривается строительство полей фильтрации в 500 м северо-восточнее с. Новофирсово, производительностью 113 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых зданий). Площадь полей фильтрации составит 4 га (2 карты, 1 из которых резервная).
             Для домов предусматривается использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.
             Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенного пункта Новофирсовского сельского поселения.
            Газоснабжение

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Предлагается реконструкция существующих котельных (котельная ЖКХ, котельная школы) на твердом топливе с переводом на природный газ или замена модульными котельными на газообразном топливе. Предлагается установка модульных газовых котельных для планируемых детских садов и общеобразовательной школы.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации населенного пункта сельского поселения на расчетный срок годовой расход газа (суммарная потребность) составит 557040 м3/год, часовой расход газа 309,46 м3/час.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.
            Связь и информация

            В связи с тем, что проводное вещание исчерпало свои возможности, как по улучшению качества, так и по увеличению количества услуг (количество программ), в ближайшие годы рекомендуется увеличить темпы охвата населения высококачественным УКВ вещанием.

Телевизионный прием и передача сигнала осуществляется от телецентра с. Курья. Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами. В перспективе рекомендуется переход на цифровое телевидение
1.4.7. ЗОНА ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:
- рекультивация территории недействующего скотомогильника в соответствии с утвержденным проектом рекультивации указанного скотомогильника;

            - обустройство и узаконение скотомогильника на новой площадке ( 0,06 га) на северо-восток в 1000 метрах от последней жилой застройки с. Новофирсово; 

- увеличение площади полигона ТБО до 3 га ( северо-восточная часть от села) обустройство и узаконение;

- строительство полей фильтрации площадью 4 га на северо-восток от села ( санитарно-защитная зона 200 метров);

- расширение территории кладбища на 0,2 га на расчетный срок.
            Земли, на которых проектом планируется разместить полигоны ТБО и кладбища, скотомогильник, поля фильтрации предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в категорию земель промышленности и иного специального назначения.
Планируемые к размещению объекты специального назначения показаны на схеме генерального плана (основном чертеже).
1.4.8. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемыми природными территориями являются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
             Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025г. (утв. Постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418) предусмотрена организация памятника природы регионального значения «Новофирсовская степь» площадью 3500 га на территории Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края. Памятник будет находится в северо-восточной части Новофирсовского сельского поселения.
1.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается: 

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;
- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
               - создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом. 
              При проектировании размещения полей фильтрации, скотомогильника необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от объектов до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 200 м., и 1000 метров.
1.5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов: 
- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

              - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

              - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
              - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Почва, как один из важнейших компонентов природы, обладает незаменимым природным качеством - плодородием. Охрана почв, сохранение и повышение почвенного плодородия имеют большое хозяйственное значение. 

Мероприятия по повышению плодородия почв и охране окружающей среды обязаны выполнять сельскохозяйственные и другие организации, использующие земельные, водные и лесные ресурсы.

Одним из негативных явлений является почвенная эрозия, которая снижает естественное плодородие почв и отрицательно воздействует на окружающую среду, населенные пункты, водоемы и др. В борьбе с эрозией почв должен соблюдаться весь комплекс противоэрозионных мероприятий, начиная от организационно-хозяйственных до агротехнических и противоэрозионных.

Особое внимание следует уделять хранению и рациональному использованию удобрений и гербицидов, не допускать их накопления в токсичных количествах в почвах, растениях и воде, исключив тем самым заболевание животных и человека. Минеральные удобрения эффективно использовать при внесении в рядок при посеве в научно-обоснованных дозах. Гербициды следует применять очень осторожно на наиболее засоренных участках. В борьбе с сорной растительностью предпочтение следует отдавать агротехническим и биологическим методам. Необходимы работы по посадке полезащитных лесных полос и уход за ними, создание зеленых зон из древесных насаждений вдоль дорог, вокруг ферм, населенных пунктов, водоемов. 

Чтобы предотвратить дальнейшую деградацию кормовых угодий, необходимо проводить работы по их улучшению и рациональному использованию в системе сенокосо- и пастбищеоборотов.

Необходимо рекультивировать нарушенные земли и возвращать их в сельскохозяйственное производство. При вынужденном нарушении почвенного покрова при строительстве необходимо снимать и хранить верхний плодородный слой и применять его в дальнейшем при рекультивации, улучшении малопродуктивных почв. К сожалению, данные виды работ практически не проводятся, что негативно сказывается на почвенном покрове, Землеустроительные органы должны строго подходить к отводу пахотнопригодных земель на несельскохозяйственные нужды.

1.5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

     Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

         1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическим и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

      - обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

      - предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

      - проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

      - применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

     - обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

     - обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

     - иных требований, установленных законодательством.

      2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

      3. Мероприятии по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включает в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях описательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

      Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края – управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

     4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

     - разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

     - включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

     - согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу; 

     - приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

     - информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

     Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

     5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

      6. Условия доступа к объекту культурного наследия Устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

      7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участков, о требованиях к использованию данных земельных участков.

      8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

      9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

     Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждающихся Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.
1.5.5.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

-землетрясение;

-пожар;

-аварии на инженерных сетях.
            Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

     - закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);
- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.
1.6. ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского края, Новофирсовское сельское поселение является составной частью Змеиногорского планировочного подрайона IV ранга.
Таблица 2.
	Режимы
	Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней

	1
	2

	I. Запрета, жесткой регламентации 
I.1. Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней 
	-Магистральный газопровод 

-Прибрежные защитные полосы рек 



	II. Строгой регламентации 
II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории 
	-Существующие и перспективные 

  рекреационные зоны 

-Водоохранные зоны рек 



	II.2. Строгая регламентация средопользования в ареалах сверхнормативного загрязнения, запрет на размещение и расширение предприятий высоких классов санитарной вредности, регламентация гражданского строительства и производства сельхозпродукции, приоритетность мероприятий охраны природы 


	-Крупные месторождения полезных 

  ископаемых 

	III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности 
III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды, ареалов сосредоточения памятников археологии. 
	-Ареалы сосредоточения памятников археологии 

-Зона возможного аварийного риска и электромагнитного излучения от ВЛ и 

подстанций более 220 кВ, магистральных -трубопроводов

-Взрывоопасная зона 

-Пожароопасная зона 



	III.2. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность 


	-Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные) 

-Зоны повышенного геодинамического риска 



	IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении 
Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю 
	-Территории городских поселений и сельских районных центров и резервы их территориального развития 



	V. Общий режим нормативной охраны среды обитания 
V.1. Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйст- венного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию 
	-Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) 




Исходя из комплексного анализа территории Новофирсовского сельского поселения, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития промышленного и гражданского строительства. 

Анализ потенциала сельского поселения, предложений предприятий по развитию и модернизации производства указывает на возможность дальнейшего развития сельского поселения по смешанному варианту, сочетающему в себе черты промышленно развитого сельского поселения (за счет добычи коренного золота в пределах Новофирсовского рудного поля). Такой вариант развития приведет к существенным изменениям в отраслевой структуре экономики сельского поселения в сторону увеличения доли промышленного производства. Это позволит диверсифицировать и существенно укрепить структуру экономики сельского поселения, предоставит перспективы сельскому  населенному пункту. Имеющиеся в сельском поселении природные ресурсы, производственный и трудовой потенциал дают возможность, опираясь в значительной степени на собственные силы, преодолеть социально-экономический кризис и создать необходимые предпосылки для экономического роста. 

Новофирсовский сельсовет обладает рядом преимуществ, которые позволяют планировать реализацию задач долгосрочного развития. К их числу относятся: 

- Наличие месторождений полезных ископаемых (месторождения золота) дает возможность развития горнодобывающей и горно-обогатительной отраслей промышленности. 

             Строительство и ввод в эксплуатацию рудника по добыче коренного золота на Новофирсовском рудном поле  (ООО «Золото Курьи»). 

- Хорошая транспортная доступность, наличие автомобильной трассы регионального значения, проходящей через сельское поселение. Это дает возможность для развития предпринимательства, как в сфере торговли, так и в промышленном, сельскохозяйственном производстве. 
1.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:


-подготовка плана реализации генерального плана сельского поселения;


-подготовка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения;

-подготовка проекта планировки жилых кварталов.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 3.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	Новофиросовское сельское поселение
	Новофирсовское сельское поселение

	
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	

	1
	Общая площадь Новофирсовского сельского поселения
	га
	17905,1
	17905,1

	
	
	%
	100
	100

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения 
	га
	17309,1
	13720,6

	
	
	%
	96,7
	76,7

	1.2
	Земли населенных пунктов
	га
	152,0

	170,6

	
	
	%
	0,8
	0,9

	1.3
	Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения 
	га
	236,7
	245,8

	
	
	%
	1,3
	1,38

	1.4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	3560,8

	
	
	%
	-
	19,6

	1.5
	Земли лесного фонда 
	га
	204,3
	204,3

	
	
	%
	1,14
	1,14

	1.6
	Земли запаса
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.7
	Земли водного фонда
	Га
	3,0
	3,0

	
	
	%
	0,01
	0,01

	2
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

	2.1
	- жилой застройки
	га
	51,7
	68,0

	
	
	%
	28,8
	33,0

	2.2
	- общественно-деловой застройки
	га
	2,3
	4,2

	
	
	%
	1,3
	2,0

	2.3
	- производственного и коммунально-складского назначения
	га
	-
	1,3

	
	
	%
	-
	0,6

	2.4
	- инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	17,4
	20,9

	
	
	%
	9,7
	10,2

	2.5
	- рекреационного назначения
	га
	-
	2,2

	
	
	%
	-
	1,1

	2.6
	- сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	2.7
	- специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	2.8
	- озеленение специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	2.9
	- иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования)
	га
	80,6
	74,0

	
	
	%
	60,2
	53,1

	3
	НАСЕЛЕНИЕ 

	3.1
	Общая численность постоянного населения (без учета проживающих в психоневрологических интернатах)
	чел.
	598
	814

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	
	36

	4
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	4.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда
	м2/чел.
	23,9
	23,0

	4.2
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м2
	14,3
	18,7

	5
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
	

	5.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	

	5.1.1
	Детское дошкольное учреждение
	объект
	-
	1

	
	
	мест
	-
	40

	5.1.2
	Общеобразовательная школа
	объект
	1
	2

	
	
	мест
	150
	300

	5.2
	Объекты здравоохранения, социального обеспечения

	5.2.2
	ФАП
	объект
	1
	1

	5.2.3
	Аптека
	объект
	1
	1

	5.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	5.3.1
	Стадион
	объект
	1
	1

	5.3.2
	Хоккейная коробка
	объект
	1
	1

	5.3.3
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	объект
	-
	1

	5.4
	Объекты культурно-досугового назначения

	5.4.1
	Культурно-досуговый центр
	объект
	1
	1


	
	
	мест
	230
	230

	5.4.2
	Библиотека
	объект
	1
	1

	5.5
	Объекты торгового назначения

	5.5.1
	Магазины, торговые павильоны
	объект
	5
	5

	
	
	м2 торговой площади
	266
	266

	5.6
	Объекты общественного питания

	5.6.1
	Кафе, бар
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	-
	-

	5.6.2
	Столовая
	объект
	-
	1

	
	
	мест
	-
	33

	5.7
	Организации и учреждения управления

	5.7.1
	Адмистрация Новофирсовского сельского поселения
	объект
	1
	1

	5.8
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	5.8.1
	Гостиница
	объект
	–
	1

	
	
	мест
	–
	25

	5.9
	Объекты бытового обслуживания

	5.9.1
	КБО с парикмахерской (число рабочих мест) 
	объект
	–
	1

	
	
	рабочее место
	–
	6

	5.10
	Объекты связи

	5.10.1
	Почта
	объект
	1
	1

	5.10.2
	АТС
	объект
	1
	1

	5.11
	Религиозно-культовые объекты

	5.11.1
	Часовня
	объект
	-
	-

	6
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	6.1.1
	Протяженность главных,основных улиц
	км
	1,23
	1,23

	6.1.2
	Протяженность второстепенных улиц
	км
	9,07
	10,33

	6.1.3
	Протяженность проездов
	км
	0,35
	1,13

	6.1.4
	Общая протяженность улично-дорожной сети,
	км
	10,65
	12,69

	6.1.5
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей
	200
	244

	6.2
	Объекты транспортного обслуживания

	6.2.1
	Автомобильный мост
	объект
	1
	1

	6.2.2
	АЗС
	колонка
	-
	1

	6.2.3
	СТО
	пост
	1
	1

	7
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	7.1
	Водоснабжение
	
	

	7.1.1
	Водопотребление
	м3/сут.
	н.д
	125,0

	7.1.2
	Протяженность сетей
	км
	13,0
	14,4

	7.1.3
	Скважины
	объект
	2
	2

	7.2
	Водоотведение
	
	
	

	7.2.1
	Объем сточных вод
	 м3/сут.
	н.д.
	113,0

	8
	Электроснабжение
	
	
	

	8.1
	Протяженность сетей 10 кВ
	км.
	8,66
	10,26

	9
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

	9.1
	Полигоны ТБО
	объект
	1
	1

	
	
	га
	2,8
	3,0

	9.2
	Скотомогильники
	объект
	1
	1

	
	
	га
	-
	0,06

	9.3
	Кладбище
	объект
	1
	1

	
	
	га
	1,8
	2,0

	9.4
	Поля фильтрации
	объект
	-
	1

	
	
	га
	-
	4,0


3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 4.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Срок реализации

	1
	СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	1.1
	Учреждения культуры и искусства

	1.1.1
	Культурно-досуговый центр
	с. Новофирсово
	200 мест
	Реконструкция
	2013-2018

	1.2
	Учреждения образования
	

	1.2.1
	Детский сад
	с. Новофирсово
	40 мест
	Разработка проектной документации, строительство
	2014-2015

	1.2.2
	Школа 
	с. Новофирсово
	150 мест
	Разработка проектной документации, строительство


	2013-2018-

	1.2.3
	Школа
	с. Новофирсово
	150 мест
	Реконструкция
	2013-2018

	1.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	1.3.1
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	с. Новофирсово
	на 20 посещений в смену
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	1.4
	Предприятия общественного питания

	1.4.1
	Столовая 
	с. Новофирсово
	33 места
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2018

	1.5
	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

	1.5.1
	Гостиница
	с. Новофирсово
	5 мест
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	1.5.2
	КБО с парикмахерской
	с. Новофирсово 
	
	Разработка проектной документации, строительство


	2013-2033

	
	
	
	6 рабочих мест
	
	

	1.6
	Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

	1.6.1
	Часовня
	с. Новофирсово, въезд в село
	1 объект
	строительство
	2013-2033

	2
	ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	2.1
	Индивидуальная застройка
	с. Новофирсово, северо-западная часть села, западная и центральная часть села
	16,7 га
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	3
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Предприятия малого бизнеса (пекарня)
	с. Новофирсово, юго-восточная часть села
	1,3 га


	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	4
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	4.1
	Парк
	с. Новофирсово, центральная часть села
	1,6 га
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	
	Сквер
	с. Новофирсово, северо-западная часть села
	0,5 га
	
	

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Автодорога Поспелиха- Курья- Третьяково
	По территории Новофирсовского сельского поселения
	9,3 км
	Капитальный ремонт
	2013-2018

	5.2
	Участок дороги Трусово-Новофирсово
	По территории Новофирсовского сельского поселения
	8,1 км
	Капитальный ремонт
	2013-2018

	5.3
	Подъезд к планируемому скотомогильнику, свалки ТБО, кладбищу и полям фильтрации
	К северо-востоку от с. Новофирсово
	2,97 км
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2017

	5.4
	Автодорожный мост
	с. Новофирсово, северо-восточная часть села


	0,025 км
	Капитальный ремонт
	2013-2033

	5.5
	СТО (станция технического обслуживания)
	с. Новофирсово, юго-западная часть села
	1 пост с автомойкой
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	5.6
	Улично-дорожная сеть
	с. Новофирсово
	12,69 км
	Реконструкция
	2013-2033

	5.7
	Уличное освещение
	По сельскому поселению
	25,0 км
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2018

	5.8
	АЗС
	с. Новофирсово, юго-западная часть села
	1 топливораздаточная колонка
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2018

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	Объекты распределительного газопровода
	с. Новофирсово
	10 км.
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033


	6.2
	Водопроводные сети
	с. Новофирсово
	13 км
	Реконструкция
	2013-2033

	
	
	с. Новофирсово, северо-западная часть села
	1,36 км
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	6.3
	Скважины (ЭЦВ-6, ~86 года)
	с. Новофирсово, юго-западная часть села
	2 шт. (дебет 15 куб.м/час, 24,8 куб.м/час)

	Реконструкция
	2013

-2033

	6.4
	Насосная станция 
	с. Новофирсово, юго-западная часть
	1 шт.
	Капитальный ремонт
	2013-2033

	6.5
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ
	с. Новофирсово
	3 шт. (10/0,4 кВ)
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2018

	6.6
	Линии электропередач 10 кВ и 0,4 кВ
	По сельскому поселению
	10, 26 км.
	Капитальный ремонт и реконструкция


	2013-2033


	6.7
	Линия электропередач 10 кВ
	с. Новофирсово
	1,6 км.
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	6.8
	Котельная
	с. Новофирсово
	1 шт.
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	7
	Объекты специального назначения

	7.1
	Полигон ТБО
	На северо-восток от с. Новофирсово
	0,2 га
	Разработка проектной документации, строительство (доведение площади до 3 га)
	2013-2033

	7.2
	Скотомогильник
	На северо-восток от с. Новофирсово
	0,06 га
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2033

	7.3
	Кладбище 
	На юго-восток от с. Новофирсово
	1,8 га
	Разработка проектной документации, строительство (доведение площади до 2 га)
	2013-2033

	7.4
	Поля фильтрации
	На северо-восток от с. Новофирсово
	4,0 га
	Разработка проектной документации, строительство
	2013-2018
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