ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

 КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.05. 2015г.
     с.Ивановка                                             №  10
Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования Ивановский

сельсовет Курьинского района Алтайского

края.
       В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

« О теплоснабжении» ,решением  № 23 от 23.12.2014г. Ивановского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края  , Ивановский сельский Совет депутатов

 РЕШИЛ:

1.Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края.(прилагается)

2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава сельсовета                                                                                Е.М.Хохлова

Утверждена:

Решением совета депутатов

от 26.05.2015 № 11
СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА  ПЕРИОД ДО 2029 Г
2015 год
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ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2029 года.


 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.


 Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановский сельсовет,  далее МО Ивановский сельсовет, до 2029 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.


При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".  

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);


- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);


- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;


- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).
 I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Ивановский сельсовет   расположен в северо-западной части  Курьинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 292 км от г. Барнаула. Площадь МО Ивановский сельсовет составляет 26,03 тыс.га


МО Ивановский сельсовет граничит с территориями Змеиногорского, Поспелихинского районов, а также с Кузнецовским, Краснознаменским, Курьинским, Усть-Таловским сельсоветами Курьинского района.


В состав территории МО Ивановский сельсовет входят 2 населенных пункта — с. Ивановка и пос.Горновка.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Ивановский сельсовет (по состоянию на 01.01.2015г.)
	Перечень сельских населенных  пунктов
	Площадь , га
	Количество 

домовладений
	Численность проживающего населения, чел

	с .  Ивановка                                        
	20823
	363
	767

	 пос. Горновка
	5207
	91                    
	 178

	Всего
	26030
	454
	945



Основную производственную базу МО Ивановский сельсовет  составляют  следующие предприятия:

- Колхоз имени И.В.Сталина

.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Ивановский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.


Централизованных  источников теплоснабжения нет. На территории села действуют 2 котельные. Одна отапливает здание школы МКОУ «Ивановская СОШ», вторая-здание МДОУ «Детский сад «Спутник».


Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения


В настоящее время на территории с.Ивановка действуют 2 котельные, в пос. Горновка жилые дома и объекты соцкультбыта отапливаются бытовыми отопительными приборами с использованием угля и дров.

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Ивановский сельсовет.
	№ п/п
	Котельные
	Установленная мощность,

Гкал/час
	Отпускаемая нагрузка

Гкал/час
	Температурный график,

ºС
	Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км

	1
	Котельная «Школьная» 
	0,4
	0,22
	90/70
	0,025

	2
	Котельная «Детского сада»
	0,25
	0,06
	90/70
	0,07

	3
	Всего
	0,65
	0,28
	90/70
	0,095


Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.
 Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова)

Часть 2. Источники тепловой энергии 

Таблица 2.2.1 Описание котельных
	Показатели
	Значения

	Котельная «Школьная» 

	а) структура основного оборудования
	Вид основного топлива - каменный уголь.
Котлоагрегаты:
Водогрейный котел КВр- 0,2 (2010 г.) - 2 шт.

.

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
	Установленная тепловая мощность с учетом резерва

0,4 Гкал/час.  (0,47 МВт)

	в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 

0,4 Гкал/час.  (0,47 МВт)

подключенная тепловая нагрузка  0,22 Гкал/час

	г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	      39,6 Гкал/год

	д) дата последнего капитального ремонта
	Новое строительство. 2010год 

	е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 90/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением  к тепловым сетям.

	з) среднегодовая нагрузка оборудования
	Выработка тепловой энергии  1132 Гкал/год;

полезный отпуск тепловой энергии 

923 Гкал/год.

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Расчетный

	к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

	л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

	Котельная «Детского сада» 

	а) структура основного оборудования
	Вид основного топлива - каменный уголь.
Котлоагрегаты:
Водогрейный котел КВр-0,25  2шт. (2013г.)



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
	Установленная тепловая мощность с учетом резерва

0,25 Гкал/час.  (0,29 МВт)

	в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 

0,25 Гкал/час.  (0,29 МВт)

подключенная тепловая нагрузка   0,06 Гкал/ч

	г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	         10,4Гкал/год

	д) дата последнего капитального ремонта
	2013 год. Новое строительство

	е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением  к тепловым сетям.

	з) среднегодовая нагрузка оборудования
	Выработка тепловой энергии  297,8 Гкал/год;

полезный отпуск тепловой энергии 

242,8 Гкал/год.

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Способ учета тепловой энергии - расчетный

	к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

	л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


Часть 3. Тепловые сети
Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Ивановский сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2
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Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной «Школьная» с.Ивановка


Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной «Школьная»
	Показатели
	Описание, значение

	Котельная «Школьная» с. Ивановка

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым  объектам
	Для системы теплоснабжения от котельной  принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 90/70  ºС.

	б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная;

материал трубопроводов -  полипропилен.

способ прокладки - подземная ;

компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы.  Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.

	в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях -  затворы

	г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
	Тепловые камеры отсутствуют.

	д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 90/70 ºС и температуре наружного воздуха.

	е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

	ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов
	Гидравлическое испытания проводятся регулярно

	и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)
	Летние ремонты проводятся ежегодно

	к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 115 Гкал/год.

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	Тип присоединения потребителя к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.

	н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям.
	Нет

	о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи
	диспетчерские службы не востребованы.

	п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	Бесхозяйных сетей не выявлено
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Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной «Детского сада» с.Ивановка

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной  «Детского сада» с. Ивановка 
	Показатели
	Описание, значение

	Котельная «Детского сада»

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым  объектам
	Для системы теплоснабжения от котельной  принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 90/70  ºС.

	б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная;

материал трубопроводов - полипропилен;

способ прокладки - подземная 

компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы. Грунты в местах прокладки  суглинистые.

	в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях -  затворы

	г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
	Тепловые камеры отсутствуют

	д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 90/70 ºС и температуре наружного воздуха.

	е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

	ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов
	Гидравлические испытания проводятся регулярно

	и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)
	Летние ремонты проводятся ежегодно

	к) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 44,6 Гкал/год.

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.

	н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям.
	Отсутствует

	о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи
	диспетчерские службы не востребованы.

	п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	Бесхозяйных сетей не выявлено



Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии


На территории МО Ивановский  сельсовет действует 2 источника теплоснабжения отапливающих объекты  социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.
Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Ивановский сельсовет.

	Теплоснабжающая 

организация
	Вид источника теплоснабжения
	Зоны действия источников теплоснабжения

	МКОУ «Ивановская СОШ»
	Отопительная 

котельная  «Школьная» с.Ивановка
	МКОУ «Ивановская СОШ»

	МДОУ «Детский сад «Спутник» 
	Отопительная 

котельная  «Детского сада»
	МДОУ «Детский сад «Спутник»



Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.


Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1


Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Ивановский сельсовет 

	№ п/п
	Котельная
	Подключенная нагрузка  ( на 2015 год), Гкал/ч.

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	технология

	1
	Котельная «Школьная»
	0,22
	0,22
	0
	0
	0

	2
	Котельная «Детского сада»
	0,06
	0,06
	0
	0
	0

	3
	Всего
	0,28
	0,28
	0
	0
	0



Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

   действия источников тепловой энергии .


Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таб. 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Ивановский сельсовет
	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Располагаемая  мощность, Гкал/ч 
	Собственные нужды  Гкал/ч 
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
	Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч 
	Загрузка котельной, % от располаг. мощности 
	Потери теплоносителя, Гкал/ч 
	Потери теплоносителя, % от отпускной т/э 

	1
	Котельная «Школьная»
	0,4
	0,4
	0,008
	0,392
	0,22
	0,171
	55
	0,022
	 10

	2
	Котельная «Детского сада»
	0,25
	0,25
	0,002
	0,248
	0,06
	0,188
	24
	0,008
	13

	3
	Итого
	0,65
	0,65
	0,01
	0,64
	0,28
	0,359
	39,5
	0,03
	11,5


Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Ивановский сельсовет
	№ п/п
	Котельная
	Производство тепловой энергии, Гкал/год
	Собственные нужды котельной, Гкал/год
	Потери тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	
	
	
	Всего
	В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год

	1
	Котельная «Школьная»
	1132
	40,89
	113
	978,11
	0

	2
	Котельная «Детского сада»
	297,8
	10,22
	38,78
	248,88
	0

	3
	Итого
	1429,8
	51,11
	151,78
	1278,02
	0



Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Ивановский  сельсовет не выявлено.


Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя
	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
	Расход сетевой воды, м³/ч

	1
	Котельная «Школьная»
	0,4
	0,22
	20

	2
	Котельная «Детского сада»
	0,25
	0,06
	20

	3
	Итого
	0,65
	0,28
	20



Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.


Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1


Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии
	№ п/п
	Котельная
	Котлоагрегаты (основные)
	вид основного топлива
	Производство тепловой энергии, Гкал/год 
	Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал
	Расход  топлива на выработку  тепла,      т /год

	1
	Котельная «Школьная»
	КВр-0,2  2шт.


	Уголь
	1132
	323
	210

	2
	Котельная  Детского сада»
	КВр-0,25
	Уголь
	297,8
	323
	120

	3
	Всего
	
	Уголь
	1429,8
	323
	330



Часть 9. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:


Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов


1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.


2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.


3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:


1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;


2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;


3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;


4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;


5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;


6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;


7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.


В настоящее время (2015 год) сложилась следующая ситуация с  теплоснабжением МО Ивановский сельсовет:


Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:


- централизованные более 20 Гкал/час;


- умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/час;


- децентрализованные от 1 до 3 Гкал/час;


- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО "Ивановский сельсовет"
	№ п/п
	Котельная
	Тепловая мощность , Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч
	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности
	Категории классификации котельных по тепловой мощности
	Категории, классификации котельных по тепловой нагрузке

	1
	Котельная «Школьная»
	0,4
	0,22
	0,171
	55
	Автономное
	Автономное

	2
	Котельная  «Детского сада»
	0,25 
	0,06
	0,188
	24
	  Автономное
	Автономное

	3
	Итого 
	0,65
	0,28
	0,359
	
	  Автономное
	Автономное


Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО  Ивановский сельсовет
	№ п/п
	Система теплоснабжения
	длина трубопроводов теплосети, км
	Подключенная нагрузка , Гкал/ч
	Тепловая мощность котельных, Гкал/ч.
	тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км
	Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км
	Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км

	1
	Котельная «Школьная»
	0,025
	0,22
	0,4
	8,8
	16
	12,4

	2
	Котельная «Детского сада»
	0,07
	0,06
	0,25
	0,85
	3,6
	2,2

	3
	Итого
	0,095
	0,28
	0,65
	4,8
	9,8
	7,3



Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Ивановский  сельсовет 

-  Высокая стоимость топлива; низкое его качество.

- Недостаточность тепловой нагрузки.


Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения


Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таб. 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

	
	Система теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч.
	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год

	1
	Котельная «Школьная»
	0,22
	2045

	2
	Котельная «Детского сада»
	0,06
	1278

	3
	Итого
	0,28
	3323


Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов


Приросты площадей строительных фондов не планируется. 

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от  индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).
                                        III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в таб. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	Базовый уровень (2014 г.)
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 г.г.
	2023-2029 г.г.

	1
	с.Ивановка
	0,65
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,32
	0,34

	
	итого
	0,65
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,32
	0,34



Раздел 2. Перспективные балансы  источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.


Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.
	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	Базовый уровень (2014 г.)
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 г.г.
	2023-2029 г.г.

	1
	Котельная  «Школьная»
	0,4
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,32
	0,34

	2
	Котельная «Детского сада»
	0,25
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,6
	0,06

	3
	Итого
	0,65
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,32
	0,34

	7
	Итого
	6,546
	3,493
	3,5
	3,52
	3,53
	3,57
	3,6



Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.


Основное направление развития теплоснабжения в МО Ивановский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2029 г., - модернизация систем теплоснабжения.


Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.


Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

 
Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.


Котельные ведомственные. Единой теплоснабжающей организации нет


Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно


Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

