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	ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Новофирсовский сельсовет» на период до 2029 года разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план МО «Новофирсовский сельсовет»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 15 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы
Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Новофирсовский сельсовет» Курьинского района Алтайского края.
Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Новофирсовского сельсовета Курьинского района Алтайского края.
Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Курьинский район, МО «Новофирсовский сельсовет».
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способы достижения поставленных целей.
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:


Водоснабжение:

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Новофирсово;

- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 1,5 км с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;


Водоотведения:

- разработать проектную документацию по развитию канализации с. Новофирсово;
Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2023-2029 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Новофирсовский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Новофирсовский сельсовет»
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Новофирсовский сельсовет»


МО «Новофирсовский сельсовет» расположен в северной части Курьинского района.


В настоящее время на территории МО «Новофирсовский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая ИП «Стрижак В.А.» .
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения с. Новофирсово Курьинского района, принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Новофирсово 800 м на юго-запад от ориентира здания Администрации 
Новофирсовского сельсовета по ул. Центральная д. 15 

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артскважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).


Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дебетом 1100 м³/с, расположенных в с. Новофирсово Курьинского района обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития с. Новофирсово.


Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 130 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 70 л/с. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.


Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 180 л/с. 


Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».


Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, ПВХ трубопроводов диаметром 50-200мм общей протяженностью 12 км и  имеют износ 100%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1989 года.
1.2 Балансы водопотребления

Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение на 2022 год.
Наименование показателя

ед. измер.

кол-во

Население

Чел.

349
Реализация воды для населения

М³/год

8820
Реализация воды для прочих потребителей
М³/год

8370
Бюджет
М³/год

160
Собственные нужды

М³/год

-
Итого 

М³/год

17350
1.3  Данные лабораторных испытаний анализов воды. 
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды
Показатель состава

ед. 

измерения

Скважина  с. Новофирсово
Жесткость общая

Градус Ж

2,3
Окисляемость пермангантная

МгО/л

1,7
Фториды (F)
Мг/л

Менее 0,1
Железо (суммарно)

Мг/л

0,18
Мутность

ЕМФ

0,65
Марганец

Мг/л

0,03
Сульфаты

Мг/л

35,8
Кадмий (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001
Нитраты (по NO3)
Мг/л

2,26
Аммиак (по азоту)

Мг/л

Менее 0,05
Свинец (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001
1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение ИП «Стрижак В.А.» представлены в 

таблице .

Таблица 1.3  Тарифы ИП «Стрижак В.А.»
Период

Тариф, руб/м³ с НДС

Тариф, руб/м³   без НДС

2018 год с 1 января по 30 июня

26,51
2018 год с 1 июля по 31 декабря

26,51
1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Новофирсовского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.


Развитие систем водоснабжения учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.


В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Новофирсовского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.


В перспективе развития Новофирсовского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.


Благоустройство жилой застройки для Новофирсовского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное  и многоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.


1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

На расчетный период территориального развития:


- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения с. Новофирсово, выполнить развитие водопроводных  сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства;
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с.Новофирсово;

- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 1,5 км, с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие 12 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Новофирсово центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
Глава 2.  Схема водоотведения


2.1   Существующее положение в сфере водоотведения

Действующая централизованная система сбора и отведения хозяйственно-бытовых стоков поселения самотечная. Сточные воды от существующей жилой и общественно-деловой застройки с. Новофирсово системой самотечных коллекторов поступают в КНС, откуда напорными линиями перекачиваются на поля фильтрации, располагаемые на окраине северо-восточной части села Новофирсово.  Мощность действующих полей фильтрации обеспечивает прием и переработку хозяйственно-бытовых стоков на первую очередь территориального развития с.Новофирсово. В настоящее время система водоотведения принадлежит на праве собственности Администрации Новофирсовского сельсовета и обслуживается  по договору аренды организацией ООО «Золото Курьи».


Жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны не подключенные  к централизованной системе водоотведения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких бытовых отходов на поля фильтрации.

Характеристики системы водоотведения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. 
Наименование

Показатель  

кол-во

Сети канализации

Протяженность, км.

0,7
Материал

чугун

Диаметр, мм

100-250

Год ввода в эксплуатацию

1989
Поля фильтрации

Количество, ед

1
Площадь, Га

1,0
Год ввода в эксплуатацию

1989
2.2. Описание существующих технических и технологических проблем.
1. В настоящее время Новофирсовское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Отсутствует центральная система канализации.
2. В связи с увеличением расхода сточных вод от  планируемой  жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство канализационных сетей.

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.


Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Мероприятия по развитию системы центральной канализации села Новофирсово предусматривается:


На первую очередь территориального развития:

- разработать проектную документацию по развитию канализования села Новофирсово;
-качестве альтернативного варианта решения задачи канализования объектов капитального строительства, может рассматриваться применение станций систем биологической очистки канализационных стоков — типа «Топас»;

- в целях привлечения инвестиций в сферу водоснабжения — канализования поселения, рассмотреть возможность заключения на конкурсной основе договора концессии (долгосрочной аренды — на срок до 25 лет) между ИП «Стрижак В.А.» и инвесторами. 
Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2022 по 2029 годы. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей: 


ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

На первом этапе:

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Новофирсово;

- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 1,5 км, с увеличением пропускной способности сетей;

- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения села Новофирсово, выполнить развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;


На втором этапе:

- осуществить реконструкцию и развитие 12 км действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Новофирсово центральным водоснабжением;

ВОДООТВЕДЕНИЕ:

На первом этапе:

- разработать проектную документацию по развитию канализования села Новофирсово;


На втором этапе:

- в качестве альтернативного варианта решения задачи канализования объектов капитального строительства, может рассматриваться применение станций систем биологической очистки канализационных стоков — типа «Топас».
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