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СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края
ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края на период до 2025 года разработана на основании следующих документов:
- Постановление № 27 от 30 05 2014 г. «О проведении инвентаризации водопроводных сетей в муниципальном образовании Ивановский сельсовет.» 
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет Федерального бюджета, краевого бюджета, районного и местного бюджетов; средств МУП «Ивановские водопроводные сети», внебюджетных денежных средств. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
– паспорт схемы;
– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края и анализом существующих технических и технологических проблем;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения,
-срок реализации схемы и ее этапы;
– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;
– основные финансовые показатели схемы.

                                                ПАСПОРТ
СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского  края на период до 2025 года.
Наименование
Схема водоснабжения муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского  края на период до 2025 года.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Администрация муниципального образования  Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
Местонахождение проекта
658335 Россия, Алтайский край, Курьинский район, село Ивановка, улица Центральная 49 а.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Водный кодекс Российской Федерации.
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
 Цели схемы:
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
– улучшение работы систем водоснабжения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
-- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц  села Ивановки Курьинского района Алтайского края;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов
-недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2014 по 2025 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
Первый этап строительства- 2014-2016 годы:
- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;
- реконструкция существующих водонакопителей;
Второй этап строительства- 2016-2020 годы:
- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;
– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки
Третий этап строительства -2020-2025 (расчетный срок):
- решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения;
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
 
 Финансирование схемы мероприятий по водоснабжению осуществляется за счёт средств:
-федерального бюджета, путём предоставления бюджету Алтайского края субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне на 2011 – 2015 годы» (Постановление № 583 от 14.10.2011 г.)
-краевого бюджета, в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
-местных бюджетов, в соответствии с решениями районных Советов депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период;
- на поставщика воды МУП «Ивановские водопроводные сети», а так же за счет средств внебюджетных источников;
 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
7. Увеличение мощности систем водоснабжения.
Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края 
Ивановский сельсовет находится на территории Курьинского района и расположены в северо - западной части района.
Связь села Ивановки с районным центром село Курья, осуществляется по автодороге краевого значения.
Расстояние до краевого центра г. Барнаул  – 292 км.
Рельеф территории села преимущественно выровненный, слабоволнистый, а ближе к горам редкими мелкими сопками, соответствующие выходам коренных пород. 
Водоснабжение МО Ивановский сельсовет осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Ивановские водопроводные сети». Автономных источников питьевой воды на территории поселения нет.
Муниципальное образование Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края граничит с территориями Змеиногорского, Поспелихинского районов; а также Кузнецовским, Краснознаменским, Курьинским, Усть- Таловским сельсоветами Курьинского района. 
Согласно Устава в состав муниципального образования Ивановский сельсовет входят: село Ивановка, посёлок Горновка.
Территория села в границах населенного пункта по проекту корректировки генерального плана составляет 260,3 км2. 
В результате комплексной оценки территории села Ивановки и посёлка Горновки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, водоохранная зона. 
Численность населения села на 01.01.2014 год составляет 1011 человек.
2.2. Термины и определения.
В настоящей схеме водоснабжения  муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края  используются следующие термины и определения:
«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;
«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
 «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения»- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
 «схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
на расчетный срок;
«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;
«электронная модель сети водоснабжения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.
2.3. Общая характеристика систем водоснабжения 
В настоящее время на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края имеется централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется МУП «Ивановскими водопроводными сетями».
          Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние проходящих по селу Ивановка и посёлку Горновка водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из - за длительного срока эксплуатации и особенности грунта  проходящие по селу Ивановка и посёлку Горновка водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в селе построена до 1970 года.  
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Ивановский сельсовет  является МУП «Ивановские водопроводные сети». Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает:
- цветность 8,8 градусов (при норме 20 градусов);
- мутность 0,74 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)
 -жесткость 10,2 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм).
Водоснабжение организовано   от скважин МУП «Ивановские водопроводные сети», включающих водозаборный узел (накопители - башни) и водопроводные сети;
 Протяженность основных водопроводных сетей сельского поселения составляет 15,6 км.
Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1970г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных,  асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром от 25 до 300мм. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет более 95%. Потери воды в 2012 и 2013 годах составили свыше 20%.
Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 15-75мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,5 – 2,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в поселении составляет 36 км.
Износ водопровода на некоторых участках составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 20 %. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Алтайский край) на условиях софинансирования средств из местного бюджета и средства водопользователей.
Количество воды отпущенной в муниципальном образовании Ивановский сельсовет с центральным водоснабжением за последние три года составляет:
	№ п/п
	Населенный пункт
	2011, тыс.м3
	2012,тыс. м3
	2013,тыс.  м3

	1
	С. Ивановка
	46,0
	45,0
	48,0


Общая численность населения  составляет порядка 1011 человек, все пользуются услугами водоснабжения. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока - 90 % абонентов имеют счетчики (информация на 01.01. 2014г.).
 Выводы:
1. Отбор воды осуществляется с помощью скважин, размещенных на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Курьинского района Алтайского края.
2. Источником водоснабжения МО Ивановского сельсовет является МУП «Ивановские водопроводные сети».
3. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1970 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
3.2. Анализ существующих проблем
1. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов,
3. Требуется оборудование системы водоснабжения датчиками давления .
4. Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального ремонта.
5. Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.
6. Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории села. 

 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Ивановский сельсовет:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения с централизованным системам водоснабжения.
- динамика роста численности населения в селе Ивановка получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.
3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения являются МУП «Ивановские водопроводные сети».
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.
Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;
- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;
3.5. Перспективная схема водоснабжения
Источником водоснабжения МО Ивановский сельсовет Курьинского района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.
Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит:
- на 1 этап строительства – 46,0 тыс. куб.м./год.
- на 2 этап строительства – 48,0 тыс. куб.м./ год.
- на расчетный срок строительства – 50,0тыс. куб.м./год.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Для нормальной работы системы водоснабжения села Ивановки и посёлка Горновки: 
- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей).
 - реконструировать существующие  водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;
- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;
- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;
- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;
- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.
5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ
5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения
Водоснабжение МО Ивановский сельсовет осуществляется и будет осуществляться с использованием воды от существующего  водопровода. Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить 50,0 тыс. куб.м./год.
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.
I этап. 2014 -2016 гг.
Реконструировать водопровод, выработавший свой амортизационный срок.
Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по селу Ивановка, находящегося в аварийном состоянии.
Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.
II этап строительства 2016-2020гг.
Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей посёлка Горновка.
Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.
III этап строительства (расчетный срок 2020-2025)
Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм.
Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет:
обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.
Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. 
6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 
7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств Федерального, краевого и местного бюджетов организации, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, личные средства граждан).
7.2. Структура финансирования программных мероприятий.
Финансирование программы развития схем водоснабжения  в 2014-2025 годах будет осуществляться за счёт средств Федерального, краевого и местных бюджетов, а также частные инвесторы и личные средства граждан.
Плата за работы по присоединению внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией МУП «Ивановские водопроводные сети» и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации настоящей программы:
- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению, для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов МО Ивановский сельсовет, в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2025 г.



