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Введение
«Генеральный план Курьинского сельсовета Курьинского района (далее Генеральный план Курьинского сельсовета)» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проект генерального плана Курьинского сельсовета разработан ООО «Институт региональной стратегии» по заказу Администрации Курьинского района Алтайского края № 2013.88433 от 17.06.2013 г.
Проект генерального плана откорректирован ООО «Компания Земпроект» согласно требованиям муниципального контракта №13 от 12.01.2016 г. «На оказание услуг по корректировке проекта генерального плана МО Курьинский сельсовет Курьинского района Алтайского края в части уточнения исходных данных и проектных предложений с целью согласования в уполномоченных  органах Администрации Алтайского края» по заказу Администрации Курьинского сельсовета.
Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана Курьинского сельсовета является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.
Целью территориального планирования развития Курьинского сельсовета  – является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения Курьинского сельсовета градостроительными средствами.

Проект Генерального плана Курьинского сельсовета основывается на следующих документах:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменения от 28.11.2015 г);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-3С «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края;

Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований;
Приказ Минрегиона России от 30.01.2012 г №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». 

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения. 

Схема территориального планирования Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 27.10.2009 № 445;

Схема территориального планирования муниципального образования Курьинский район Алтайского края, выполненная Институтом водных и экологических проблем СО РАН в 2010 г (с изменениями от 26.11.2015);

«Генеральная  схема газоснабжения и газификации Алтайского края»;

Программа социально-экономического развития Курьинского сельсовета на 2013 – 2017 годы.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на населенные пункты М 1:2000;
- цифровая картографическая основа М 1: 25000.
1. Общие положения

1. Территориальное планирование  Курьинского сельсовета осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана Курьинского сельсовета и внесения в него изменений.

2. Генеральный план Курьинского сельсовета разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3. Генеральный план Курьинского сельсовета реализуется в границах Курьинского сельсовета.

4. В генеральном плане Курьинского сельсовета учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В составе генерального плана Курьинского сельсовета выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок генерального плана Курьинского сельсовета, на который рассчитаны все основные проектные решения – 2035 год;

- первая очередь генерального плана Курьинского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Схемы территориального планирования - 2020 год.

6. Проектные решения Генерального плана Курьинского сельсовета являются основанием: для разработки документации по проектам планировки территории, Правил землепользования и застройки, программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, для строительства объектов капитального строительства и развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, объектов специального назначения, осуществления мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, объектов культурного наследия, постановки на кадастровый учет границ населенного пункта, утвержденных в генеральном плане. 
 7. Реализация генерального плана Курьинского сельсовета в соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса РФ осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией органов местного самоуправления и реализуемые за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной админстрации, или в установленном местной администрацией порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

2. Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование Курьинского сельсовета направлено на определение функционального назначения территории, границ населенных пунктов сельсовета, планируемых к размещению объектов местного значения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития транспортно-инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечения сбалансированного учета интересов населения сельских поселений и района.

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- рационального использования земель и их охраны;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- охраны объектов культурного наследия;

- повышения эффективности управления развитием территории поселения;

- обеспечения устойчивого развития территории;

- перспективной стратегии развития Курьинского сельсовета в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий;

- обеспечения учета интересов всех уровней – федерального, регионального, муниципального и частного.

Наиболее общими принципами территориального планирования рассматриваются:

- выбор приоритетов территориального развития поселения на основе комплексной оценки территории, оценки градостроительных ограничений в ее развитии;

- приоритет внимания к вопросам состояния среды обитания;

- приоритет общественных интересов относительно интересов отдельных лиц или групп населения;

- защита не возобновляемых природных ресурсов;

- учет перспективных стратегических соображений при определении краткосрочных действий.

К основным задачам территориального планирования муниципального образования относятся:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения с учетом интересов Российской Федерации, Алтайского края и Курьинского района при осуществлении градостроительной деятельности;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории;

- санитарная очистка территории.

3. ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КУРЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
3.1. Предложения по размещению объектов местного значения
В таблице 1 отражены планируемые объекты местного значения сельского поселения и муниципального района. TC "1. ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА" \f C \l "1" 

 TC "1. ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА" \f C \l "1"  TC "1. ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА" \f C \l "1" 
Таблица 1

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения*
	№ п/п
	Наименование объекта,

мероприятие
	Место размещения объекта
	Параметры объекта
	Кол-во
	Функциональные зоны**
	ЗОУИТ

	1
	Жилая сфера

	1.1
	Строительство жилых домов,

усадебного типа 
	С. Курья
	100 кв.м 
	40 ед
	Жилая зона (Ж)
	-

	2
	Социальная сфера

	2.1
	Строительство спортивного комплекса 
	С. Курья

в районе существующего стадиона «Старт»
	- Спортивный корпус в соответствии с заданием на проектирование согласно технологическим требованиям.

- Плоскостные спортивные сооружения

с учетом

технологических требований и доведением общей площади (с учетом реконструируемого стадиона) до расчетного значения 4,0 га 
	Общественно-деловая зона (О)
	СЗЗ

50 м

от стадиона с трибунами до 100 мест

	2.2
	Строительство детского сада
	С. Курья

В северном направлении от центра села
	120 мест
	
	-

	2.3
	Строительство объектов торговли
	В районе планируемого спорткомплекса, на въездев с. Курья со стороны с. Третьяково, в правобережной части с. Курья 

по дороге на Шипуново
	С целью повышения комфортности жизни населения с учетом нормативных требований

на основе рыночных отношений
	
	-

	2.4
	Строительство объектов общественного питания
	
	
	
	-

	2.5
	Строительство предприятия бытового назначения
	
	
	
	

	3
	Зона рекреации

	3.1
	 Строительство Парка культуры и отдыха 

с организацией зоны  для культурно-массовых мероприятий
	С.Курья, в районе существующего стадиона «Старт»
	1,9 га
	1 ед
	Зона рекреационного назначения

(Р)
	-



	3.3
	Строительство аллеи
	С. Курья

от центра села до спорткомплекса
	0,5га
	1 ед
	
	

	
	
	По ул. Центральная
	0,17 га
	1 ед
	
	

	3.4
	Строительство пляжа
	В районе автомобильного моста через 

р. Локтевка
	По заданию на проектирование
	1 ед
	
	

	4 
	Производственная сфера, в том числе объекты сельскохозяйственного назначения

	4.1
	Строительство 

объектов по хранению и первичной переработке сх продукции
	В северо-западной части с. Курья
	Не выше

IV класса опасности
	Зона сельскохозяйст

венного использования (Сх)
	СЗЗ

100 м

	4.2
	
	
	Не выше

V класса опасности
	
	СЗЗ

50 м

	4.3
	Строительство 

объектов по хранению и промышленной переработке сх продукции
	В северо-западной части с. Курья в районе существующих аналогичных объектов
	Не выше

IV класса опасности
	Зона производственного использования

(П)
	СЗЗ

100 м

	4.4
	
	
	Не выше

V класса опасности
	
	СЗЗ

50 м

	4.5
	Строительство 

объектов производственного назначения,

 не связанных с пищевым производством и фармацевтической деятельностью 
	В северной части с. Курья на въезде в село
	Не выше

III класса опасности
	
	СЗЗ 

300м

	4.6
	Строительство фермы КРС 
	В 100 м

к востоку от

дороги Шипуново-Краснощеково-Курья
	Не выше

III класса опасности
	Зона сельскохозяйст

венного использования


	СЗЗ 

300м

	4.7
	Строительство площадки буртования помета и навоза
	В районе планируемой к размещению фермы КРС
	III класс опасности
	
	СЗЗ

300м

	4.8
	Строительство объекта  сельскохозяйственного назначения свиноводческого направления
	В 150 м (зооветеринарный разрыв)

от планируемой к размещению фермы КРС
	III класса опасности
	
	СЗЗ

300м

	5
	Сфера транспорта

	5.1.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры
	С. Курья в районе существующих гаражей для индивидуального автотранспорта
	Не выше

V класса опасности
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	СЗЗ 50 м

СР 25 м

	
	
	На въезде в с. Курья по автодороге Курья- Краснощеково-Шипуново со стороны  Краснощеково
	Не выше

V класса опасности
	
	

	5.2
	Строительство подвесного пешеходного моста через р. Локтевка
	В районе

Ул. Кирова,24
	По заданию на проектирование
	-
	-

	5.3
	Строительство подъезда 

к планируем объектам сельскохозяйствен

ного назначения животноводческого направления 


	Со стороны дороги регионального значения Шипуново-Краснощеково-Курья
	0,7 км
	-
	_

	5.4
	Строительство подъезда 

к планируемой очистным сооружениям
	Со стороны дороги регионального значения

Курья-Колывань-Бугрышиха
	1,0 км
	-
	-

	5.5
	Строительство подъезда 

к планируемой площадке буртования помета и навоза
	От подъезда к планируемым объектам животновод

ческого направления
	0,2 км
	-
	_

	5.6
	Строительство подъезда 

к территории кладбища
	От автодороги 

Поспелиха-Курья – Третьяково –граница Республики Казахстан
	0,7 км
	-
	_

	6
	Объекты инженерной инфраструктуры

	6.1
	Строительство

газопровода распределительного (межпоселкового)
	Территория МО
	17,8 км
	-
	ОЗ

(коридор 4-6м)

	6.2
	Строительство ГРП
	Территория МО
	1 ед.
	-
	

	6.3
	Строительство

газораспредели

тельных сетей
	Территория 

с. Курья
	В соответствии с проектной документацией
	-
	ОЗ

(коридор 4-6м)

	6.4
	Строительство водопроводных сетей
	Территория 

с. Курья
	21 км 
	-
	СЗП 10м

	6.5
	Строительство очистных сооружений 
	В 1600 м к югу от с. Курья, на месте существующих полей ассенизации
	1,026 га
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры


	СЗЗ

300 м


* В соответствии со ст. 14, 15 гл.3 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения (наряду с основными) относятся вопросы по созданию условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тому подобное. Строительство объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в указанных сферах деятельности, планируется в основном с привлечением средств малого и среднего бизнеса. Возможно строительство частных детских дошкольных учреждений.
** Для линейных объектов (ЛО) (в том числе сопутствующих объектов) функциональные зоны (ФЗ) не определяются.

Кроме того, в границах сельсовета запланированы мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов местного значения, рекультивации и обустройству территорий с учетом положений СТП МО Курьинский сельсовет.
Капитальному ремонту подлежат:

- Межшкольный  комбинат;
- Межпоселенческая центральная библиотека;

- Объекты инженерной инфраструктуры:

водопровод распределительный (установка водомерного оборудования);
- Дороги внутри с. Курья (8 км).

Реконструкции подлежат:
- Стадион «Старт» в соответствии с технологическими и нормативными требованиями в составе планируемого к размещению спорткомплекса;

- Школа с расширением на расчетный период по заданию органов управления системой образования;
- Объекты инженерной инфраструктуры:

высоковольтные линии ВЛ 10 кВ в с. Курья (14,4 км);

высоковольтная линия ВЛ 10 кВ 17-17в границах МО (7 км); 

водопровод распределительный в с. Курья (10 км);
регулирующая емкость в с. Курья по ул. 60 лет Октября, 8а (приобретение башни вакуумной установки, замена запорной арматуры).

Рекультивации подлежат территории: 

- несанкционированного места сбора твердых коммунальных отходов, расположенных к востоку от с. Курья;
- полей ассенизации (АСКАД), расположенных в 1600 м к югу от с. Курья
Обустройству подлежат:

- скотомогильник с захоронением в ямах, расположенный в 1500 м к востоку от с. Курья по автодороге Шипуново-Краснощеково-Курья;

- ЗСО источников водоснабжения и санитарной защитной полосы водопровода.

Строительство пляжа, как объекта рекреации,  в районе существующего автомобильного моста через р. Локтевка возможно только в случае, если будут проведены мероприятия по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований, а также безопасности движения пешеходов и местного транспорта согласно ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.» и методическим рекомендациям по защите от транспортного шума территории, прилегающих к автомобильным дорогам», либо в случае исключения транзитного движения из населенного пункта посредством строительства объездной дороги.
Кроме того, проектом предлагаются проведение мероприятий по инженерной защите территории от береговых обвалов, вызывающие площадной смыв и размыв берегов реки Локтевка в границах населенного пункта.
Генеральным планом также рекомендуется разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, осуществление мероприятий по поиску и оценке запасов питьевой воды, бурению скважин, мероприятий по организации санитарно-защитных зон, защите от шума в границах санитарного разрыва от автомобильных дорог регионального значения.
Размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания предусмотрено с целью приближения указанных объектов повседневного спроса к потребителю с учетом рыночных отношений и возможностью повышения комфортности проживания населения. Строительство объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в указанных сферах деятельности, планируется в основном с привлечением средств малого и среднего бизнеса.

3.2 Сведения по размещению объектов федерального, объектов регионального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования
Объекты федерального значения для размещения на территории сельсовета в соответствии с утвержденными документами территориального планирования отсутствуют. 

Размещение объектов регионального значения, в соответствии  с утвержденными документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры представлены в т.2.
Таблица 2
Перечень планируемых для размещения объектов регионального значения 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место размещения объекта
	Параметры объекта
	Функциональные 

зоны*
	ЗОУИТ

	1
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры

	1.1
	Строительство объездной автодороги с. Курья
	К западу от с. Курья по границе МО
	6 км
	-
	СР 100 м

	1.2
	Строительство вертолетной площадки (малая авиация)
	В 200 м к юго-востоку от 

с. Курья на землях промышленности
	По заданию службы медицины и катастроф (ориентировочно 0,3 га)
	Зона транспортной инфраструктуры
	По расчетным параметрам

	1.3
	Строительство магистрального газопровода
	Территория МО
	8,7 км
	-
	ОЗ

50 м



	1.4
	Строительство ГРС
	Территория МО
	1 ед
	-
	

	2
	Социальная сфера

	2.1
	Строительство инфекционного отделения ЦРБ
	с. Курья, территория больницы
	По заданию органов здравоохранения
	Общественно-деловая зона
	-


* Для линейных объектов (ЛО) (в том числе сопутствующих объектов) функциональные зоны (ФЗ) не определяются.

Кроме того, помимо строительства планируемых объектов с учетом положений СТП МО Курьинский сельсовет в генеральном плане отражены мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов, а именно:
Капитальному ремонту подлежат:
- здания ЦРБ в соответствии с Программой «Развитие «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»;

- участок автомобильной дороги регионального значения Курья – Колывань -Бугрушиха. 
Реконструкции подлежит: 
- подстанция №17 «Курьинская» (ПС 110/35/10кВ);

- участок автомобильной дороги регионального значения Курья - Ивановка - Таловка.

При ведении хозяйственной деятельности  на территории Курьинского сельсовета необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня».

В соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, необходимым элементом для включения в проектную документацию по строительству хозяйственных объектов на территориях обитания охотничьих ресурсов являются перечень мероприятий по их охране и расчет затрат на осуществление соответствующих мероприятий».

3.3 Требования по охране объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий

На территории поселения расположены объекты культурного наследия: памятники истории и архитектуры регионального значения, памятники археологии и вновь выявленные объекты археологического наследия. С целью сохранения объектов культурного наследия необходимо разработать и утвердить проектную документацию по определению границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в порядке, определенном действующим законодательством.
Также согласно «Схеме развития особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 г. №418, на территории Курьинского и Краснощековского районов, в том числе в границах Курьинского сельсовета планируется организация  государственного природного комплексного заказника с предполагаемым наименованием «Бассейн реки Кукуйки».
Таким образом, при размещении, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов местного, регионального и федерального значения в границах муниципального образования необходимо со всей ответственностью относиться к  соблюдению требований по охране объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 
Требования по охране объектов культурного наследия
1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства. 

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации. 

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Требования по охране ООПТ

Для сохранения природного комплекса «Бассейн реки Кукуйка» и в целях территориального планирования поселения необходимо утвердить границы территории объекта, разработать и утвердить границы охранной зоны объекта, а также режимы его использования, разработать землеустроительную документацию и внести сведения об ООПТ в государственный кадастр недвижимости, в порядке, согласно действующему законодательству.

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями):

- на территориях заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам;

- задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника определяются положением о заказнике;
- объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны, и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
Градостроительное законодательство определяет следующие виды функциональных  зон:
Зона градостроительного использования, в том числе:

- жилая зона (Ж),

- общественно-деловая зона (О),

- зона производственного использования (П),

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т),

- зона сельскохозяйственного использования (Сх),

- зона рекреационного назначения (Р),
- зона специального назначения(Сп);

Зона производственного использования;

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

Зона сельскохозяйственного использования;

Зона рекреационного назначения;

Зона специального назначения.
Кроме того, за границами населенных пунктов земли лесного фонда отнесены к зонам защитных лесов.

Таблица 3

Параметры функциональных зон* 
	Функциональные 

зоны и их параметры
	Наименование объектов, планируемых для размещения
	Местоположение объекта
	Параметры объекта
	Статус объекта

	1
	3
	4
	5
	6

	Зона градостроительного использования (869,45), в том числе:
	
	
	
	

	жилая зона (Ж)
385,2989 га)


	Жилые дома усадебного типа
	С. Курья
	40 ед./100 м2
	МЗ

	общественно-деловая зона

(О)

(29,93 га)
	Инфекционное отделение ЦРБ
	С. Курья
Территория ЦРБ
	По заданию органов здравохранения
	РЗ

	
	Детский сад
	С. Курья
В северном направлении от центра села
	120 мест/0,42 га
	МЗ

	
	Спортивный комплекс

(спортивный корпус, стадион)
	С. Колывань

в районе существующего стадиона «Старт»
	В соответствии с заданием на проектирование с учетом технологических требований (расчетная S 4,0 га)
	МЗ

	
	Предприятие бытового назначения
	С. Курья:

- в районе планируемого спорткомплекса, 

- на въезде в с. Курья со стороны

с. Третьяково;

-  в правобережной части с. Курья

по дороге на Шипуново
	С целью повышения комфортности жизни населения с учетом нормативных требований

на основе рыночных отношений
	МЗ

	
	
	
	
	МЗ

	
	Объекты общественного питания
	
	
	МЗ

	
	Объекты торговли
	
	
	МЗ

	зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

(111,72 га)
	Объекты транспортной инфраструктуры
	С. Курья в районе существующих гаражей для индивидуального автотранспорта
	2,8 га
	МЗ

	
	
	На въезде в 

с. Курья по автодороге Курья- Краснощеково-Шипуново со стороны  Краснощеково
	Для обслуживания автомобильного транспорта

 (0,62 га)
	МЗ

	
	
	
	Для хранения автомобильного транспорта 

(0,6 га)
	

	зона рекреационного назначения (Р)

(65,32 га)


	Парк культуры и отдыха с организацией зоны для культурно-массовых мероприятий
	С. Курья
	1,9 га
	МЗ

	
	Аллея
	С. Курья

от центра села до спорткомплекса
	0,5 га
	МЗ

	
	
	С. Курья

по ул. Центральная
	0,17 га
	

	зона производственного использования (П)

(16,06 га)
	Объекты по хранению и промышленной переработке сх продукции не выше V класса опасности
	В северо-западной части 

с. Курья в районе существующих аналогичных объектов
	1,7 га
	МЗ

	
	Объекты по хранению и промышленной переработке

 сх продукции 

не выше IV класса опасности
	
	1,26 га
	МЗ

	
	Объекты производственного назначения, не связанные с пищевым производством и фармацевтической деятельностью
	В северной части с. Курья на въезде в село
	2,42 га
	МЗ

	зона сельскохозяйственного использования (Сх)

(261,1211 га), 

в том числе:
	в том числе:

объекты сельскохозяйственного назначения

(производственная зона)

(16,68 га)
	Объекты по хранению и первичной переработке сх продукции не выше V класса опасности
	С.Курья

Северо-западная часть
	2,2 га
	МЗ

	
	
	Объекты по хранению и первичной переработке сх продукции не выше IV класса опасности
	
	1,6 га
	МЗ

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

(98,8581 га)
	Очистные сооружения
	В 1600 м к югу от с. Курья на месте рекультивируемых полей ассенизации
	1,026  га
	МЗ

	
	Вертолетная площадка 

(малая авиация)
	В 200 м к юго-востоку от с. Курья на землях промышленности
	По заданию службы медицины катастроф (ориентировочно 0,3 га)
	РЗ

	Зона специального назначения

(6,02 га)
	-
	-
	-
	-

	Зона сельскохозяйственного использования

(23018,2029 га) 


	в том числе:

объекты сельскохозяйственного назначения

(производственная зона)

(33,27 га)
	Ферма КРС
	В 100 м к востоку от автодороги регионального значения Шипуново –Краснощеково - Курья
	20,72 га
	МЗ

	
	
	Объект сх назначения свиноводческого направления
	В 150 м (зооветеринарный разрыв) от планируемой фермы КРС
	3,81 га
	МЗ

	
	
	Площадка буртования помета и навоза
	В районе планируемой к размещению фермы КРС
	1,3 га
	МЗ

	Зона защитных лесов

(495,389)
	-
	-
	-
	-


* за исключением линейных объектов TC "2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН" \f C \l "1" 
5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 4
Технико-экономические показатели проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	

	
	Общая площадь муниципального образования, га
	24487,92
	24487,92

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения (га)
	23025,2489
	23018,2029

	1.2
	Земли населенных пунктов (га)
	869,45
	869,45

	1.3
	Земли промышленности, транспорта и т.д., (га)
	97,8321
	104,8781

	1.4
	Земли лесного фонда (га)
	495,389
	495,389

	2
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
	
	

	2.1
	Зона градостроительного использования, в том числе: 
	869,45
	869,45

	2.1.1
	- жилая зона (Ж) (га),в том числе:
	377,8689
	385,2989

	
	малоэтажная застройка секционного типа
	5,25
	5,25

	2.1.2
	- общественно-деловая зона (О) (га)
	23,33
	29,93

	2.1.3
	- зона производственного использования (П) (га)
	13,1
	16,06

	2.1.4
	- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), (га)
	97,18
	111,72

	2.1.5
	- зона сельскохозяйственного использования (Сх) (га), в том числе:
	295,0511
	261,1211

	
	объекты сельскохозяйственного назначения
	22,14
	16,68

	2.1.6
	- зона рекреационного назначения (Р) (га)
	62,92
	65,32

	2.1.7
	- зона специального назначения(Сп) (га)
	-
	-

	2.2
	Зона производственного использования (га)
	Функциональные зоны для современного использования территории определены только в границах Н.П. 
Территория за границами Н,П. разобрана по категориям земель
	-

	2.3
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (га)
	
	98,8581

	2.4
	Зона сельскохозяйственного использования (га), в том числе:
	
	23018,2029

	
	объекты сельскохозяйственного назначения
	
	33,27

	2.5
	Зона рекреационного назначения (га)
	
	-

	2.6
	Зона специального назначения (га)
	
	6,02

	2.7
	Зона защитных лесов (га)
	
	495,389

	
	Итого
	Данные по зонам в границах Н.П
	24487,92

	3
	НАСЕЛЕНИЕ 
	
	

	3.1
	Общая численность населения, человек
	3612
	3901

	4
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	

	4.1
	Обеспеченность общей площадью жилого фонда, чел. / кв. м
	26,5 
	28,5

	4.2
	Общая площадь жилого фонда кв.м
	107036,0
	111036,0

	5
	СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	

	5.1
	Школы общеобразовательные (ед)
	1
	1

	5.2
	Учреждения дополнительного образования
	3
	3

	5.2
	Детские дошкольные учреждения (ед)
	2
	3

	5.3
	Медицинское учреждение (ЦРБ) (ед)
	1
	1

	5.4
	Станция скорой медицинской помощи (ед)
	1
	1

	5.5
	Дом культуры, клуб (ед)
	1
	1

	5.6
	Библиотека (ед)
	1
	1

	5.7
	Плоскостные спортивные сооружения (га)
	2,45 га
	4,0 га

	5.8
	Спорткорпус (ед)
	-
	1

	5.9
	Отделения сбербанка(ед)
	1
	1

	5.10
	Отделения связи(ед)
	1
	1

	5.11
	Объекты общественного питания
	4
	В соответствии с рыночными отношениями

	5.12
	Объекты торговли
	33
	

	5.13
	Объекты бытового обслуживания
	1
	

	5.14
	Гостиницы
	1
	

	5.15
	Бани
	1
	

	5.16
	Культовые объекты
	1
	1

	6
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	

	6.1
	Дороги регионального и межмуниципального значения (км)
	36,54
	42,54

	6.2
	Улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов (га)
	80,35
	89,27

	6.3
	Объекты для хранения и обслуживания автомобильного транспорта
	5
	По заданию на проектирование

	6.4
	Подъезды к планируемым объектам инженерной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственного назначения
	-
	2,6 км

	6.5
	Протяженность магистральных газопроводов (км)
	-
	41,3 км

	7
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	

	7.1
	Протяженность линий электропередач за границей населенного пункта
	
	

	
	Протяженность линий электропередач 110 кВ  (км)
	24,4
	24,4

	
	Протяженность линий электропередач 35 кВ  (км)
	37,64 
	37,64

	
	Протяженность линий электропередач 10 кВ  (км)
	64,0
	64,0

	7.2
	Протяженность межпоселковых газопроводов ( км)
	-
	55,8

	7.3
	Количество водозаборных скважин
	6
	6

	7.4
	Поля ассенизации (ед)
	1/1,026 га
	-

	7.5
	Очистные сооружения (ед)
	-
	1/1,026 га

	8
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
	

	8.1
	Несанкционированное место сбора твердых коммунальных отходов
	1
	-

	8.1
	Полигон ТКО (ед)
	-
	-

	8.2
	Скотомогильник с захоронением в ямах» I класса(ед)
	1
	1 

	8.3
	Кладбище (ед)
	1
	1


6
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