КОЛЫВАНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                                                            Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2023 года                                                                                                        № 8


Об актуализации схемы водоснабжения
и водоотведения Колыванского
сельсовета до 2038 г 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416 –ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г № 782 « О схемах водоснабжения  и водоотведения », руководствуясь Уставом Колыванского сельсовета 
Колыванский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Колыванского сельсовета согласно приложению. 
2.Обнародовать данное решение в установленном Уставом порядке.





Глава сельсовета                                                                                  Л.В Бахтина 
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Решением сельского 
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                                                          ВВЕДЕНИЕ
	Системы водоотведения в муниципальном образовании Колыванский сельсовет не существует.
          Схема водоснабжения  «Колыванский сельсовет» на период до 2038 года разработана на основании следующих документов:
- Генеральный план МО «Колыванский сельсовет»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
	Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
	Схема водоснабжения содержит:
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 15 лет с учетом развития поселения;
- зоны централизованного водоснабжения;
- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	


















                                                      1. Паспорт схемы

Наименование.
	Схема водоснабжения и водоотведения МО «Колыванский сельсовет» Курьинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).
	Администрация Курьинского района Алтайского края.
Местонахождение объекта.
	Россия, Алтайский край, Курьинский район, МО «Колыванский сельсовет».
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2038 г.;
- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;
- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.
	Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
	Водоснабжение:
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Колывань, п.Подхоз;
- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 1,0 км с увеличением пропускной способности сетей;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.
Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2022-2038 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.
2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.
3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения.
5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Колыванский сельсовет».
6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.
Глава 1.  Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Колыванский сельсовет»
1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Колыванский сельсовет»
	МО «Колыванский сельсовет» расположен в южной части Курьинского района.
	В настоящее время на территории МО «Колыванский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения» .
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения
	Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
	В качестве источника водоснабжения с. Колывань, принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Колывань 3,9 км и п.Подхоз 2,3км, Курьинского района  с разведанными гидрологическими и гидрогеологическим характеристиками с  дебетом 65000м3/сут. Водозаборы по адресам: с.Колывань, ул. Кирова,8, п.Подхоз. Всего 2 водозабора.
	На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (школьная котельная) целесообразно обеспечить за счет использования искусственного водоема (заводской пруд, путем строительства 100м3 водопровода и установки насоса).
	Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дебетом 65000м³/сут., расположенных в с. Колывань – 1скв., п.Подхоз-1скв., Курьинского района обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития с. Колывань.
	Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 60 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 85 л/с. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.
	Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 60 л/с. 
	Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
	Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, ПВХ трубопроводов диаметром 50-200мм общей протяженностью с.Колывань - 3,9 км., п.Подхоз – 2,3км.   Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с. Колывань – 2019г,2021г,. п. Подхоз 2023г.


1.2 Балансы водопотребления

	Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение на 2023 год.

	Наименование показателя
	ед. измер.
	кол-во

	Население
	Чел.
	464

	Реализация воды для населения
	М³/год
	8099

	Реализация воды для прочих потребителей
	М³/год
	2780

	Бюджет
	М³/год
	195

	Собственные нужды
	М³/год
	-

	Итого 
	М³/год
	11074




1.3  Данные лабораторных испытаний анализов воды.
 
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды 
	Показатель состава
	ед. 
измерения
	Скважина 
с.Подхоз
	Скважина 
с.Колывань

	Жесткость общая
	Мг-экв/дм3
	7,5
	3,7

	Окисляемость пермангантная
	Мг/дм3
	1,5
	1,8

	Привкус
	Балл
	0
	0

	Цветность
	Градус цветности
	Менее 1
	Менее 1

	Мутность
	Мг/дм3
	Менее 058
	Менее 0,58

	Сухой остаток/общая минерализация
	Мг/л
	841
	610

	Водородный показатель
	Ед. Ph
	7,6
	7,8

	Запах при 20 градусах
	балл
	0
	0

	Запах при 60 градусах
	балл
	0
	0



1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение МКП «Колыванские родники» представлены в таблице .
Таблица 1.3  Тарифы МКП «Колыванские родники»
	Период
	Тариф, руб/м³ с НДС
	Тариф, руб/м³   без НДС

	2023 год с 1 января по 30 июня
	-
	55,32

	2023 год с 1 июля по 31 декабря
	-
	55,32




1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

	Развитие систем водоснабжения на период до 2038 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Колыванского сельского поселения:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.
	Развитие систем водоснабжения на период до 2038 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.
	В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Колыванского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.
	В перспективе развития Колыванского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.
	Благоустройство жилой застройки для Колыванского сельского поселения принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода до 2038 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;
- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное  и многоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

	1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

	На расчетный период территориального развития:
	- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения с. Колывань, п.Подхоз выполнить развитие водопроводных  сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства;
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с.Колывань – 401чел, п.Подхоз - 63;
- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 1,0 км, с увеличением пропускной способности сетей;
-  осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения
	Схема будет реализована в период с 2021 по 2029 годы. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей: 
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
	На первом этапе:
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Колывань, п.Подхоз;
- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;
	На втором этапе:
- осуществить реконструкцию и развитие 6,2 км действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Колывань центральным водоснабжением;
	






