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Генеральный план муниципального образования Новофирсовский сельсовет Курьинского района Алтайского края был разработан филиалом ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» по Алтайскому краю в 2012-2013 гг. и утвержден Решением Совета депутатов Новофирсовского сельсовета Курьинского района Алтайского края №1 от 26.02.2014 г.
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Новофирсовский сельсовет Курьинского района Алтайского края разработан ООО «Компания Земпроект» в 2023 г. на основании Технического задания к муниципальному контракту №450 от 25.10.2023 г. на выполнение работ по подготовке проекта изменений, вносимых в Генеральный план муниципального образования Новофирсовский сельсовет Курьинского района Алтайского края. Изменения внесены в текстовую и графическую часть утвержденного генерального плана.
Изменения в генеральный план внесены в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:
– Градостроительным кодексом РФ;
– Земельным Кодексом РФ;
– Лесным кодексом РФ;
– Водным кодексом РФ;
– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями);
– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;
– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;
– Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;
– СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, местными нормативами градостроительного проектирования;
– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.
В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:
1. Техническое задание к муниципальному контракту №450 от 25.10.2023 г. 
2. Цифровой космоснимок для территории с. Новофирсово. 
3. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях на территории сельского поселения, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администраций Курьинского района и Новофирсовского сельсовета.
Целью работы является планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Генеральным планом определены следующие сроки реализации:
– первая очередь до 2017 г.;
– расчетный срок 2033 г.


[bookmark: _Toc152058185]1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий. 
Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития. 
В перечисленных документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития Новофирсовского сельсовета, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.
Система документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня является основой для разработки программ комплексного развития Новофирсовского сельсовета и настоящего проекта внесения изменений в генеральный план Новофирсовского сельсовета.
Проект изменений в генеральный план Новофирсовского сельсовета выполнен с учетом предложений по созданию объектов регионального значения на территории сельсовета, содержащихся в действующей Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года (утверждена законом Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС).
В настоящее время на территории Новофирсовского сельсовета действует следующая система планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования:
–	Стратегия социально-экономического развития МО Курьинский район Алтайского края на период до 2035 года (утвержденная решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 30.03.2021 № 6);
–	19 муниципальных программ МО Курьинский район Алтайского края;
–	3 программы комплексного развития МО Новофирсовский сельсовет Курьинского района Алтайского края (табл. 1-1).
В соответствии с требованиями ч.3 ст. 19, ч.3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты местного значения, предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами учтены настоящим проектом изменений генерального плана Новофирсовского сельсовета.
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Таблица 1-1
Перечень муниципальных и комплексных программ, действующих на территории 
МО Новофирсовский сельсовет Курьинского района Алтайского края
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Утверждающий документ
	Основные направления реализации муниципальной программы

	1. 
	«Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе на 2021-2028 годы»
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 12.04.2021 №120
	Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение аварийности на улицах и дорогах Курьинского района;
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

	2. 
	«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» 
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 22.01.2021 №18
	Повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения, снижение затрат на производство тепловой энергии, воды; 
Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг

	3. 
	«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Курьинский район Алтайского края» на 2020-2025 годы 
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 02.11.2020 №403
	Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития

	4. 
	«Культура Курьинского района на 2023-2027»
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 03.10.2022 №334
	Обеспечение формирования культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района

	5. 
	«Молодежь Курьинского района» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 12.11.2020 №405
	Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

	6. 
	«Обеспечение жильем молодых семей в Курьинском районе» на 2020-2024 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 08.06.2020 №167
	Реализация механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Курьинском районе

	7. 
	«Развитие образования в Курьинском районе» на 2020-2024 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 16.06.2020 №185
	Повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

	8. 
	«Развитие пассажирского транспорта в Курьинском районе на 2023-2027 годы»
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 24.10.2022 №365
	Удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования

	9. 
	«Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 10.12.2020 №451
	Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Курьинском районе

	10. 
	«Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе» на 2020-2024 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 30.07.2020 №265
	Создание условий для укрепления здоровья населения Курьинского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта и профессионального спорта

	11. 
	«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 17.05.2021 №166
	Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории Курьинского района, стабилизация уровня преступлений и иных правонарушений на территории Курьинского района за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений

	12. 
	«Семья и дети» на 2023-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 28.11.2022 №416
	Укрепление института семьи;
Сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия;
Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни;
Продвижение идеи ненасильственного отношения к детям

	13. 
	«Развитие туризма в Курьинском районе» на 2021-2025 годы 
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 18.12.2020 №465
	Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Курьинского района

	14. 
	«Муниципальная программа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Курьинского района Алтайского края» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 05.04.2021 №108
	Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Курьинского района Алтайского края

	15. 
	«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы

	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 12.04.2021 №121
	Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории Курьинского района Алтайского края

	16. 
	«Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе» на 2022-2026 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 10.03.2022 №70
	Обеспечение условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе

	17. 
	«Реализация государственной национальной политики в Курьинском районе» на 2022-2026 годы
	
	

	18. 
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Курьинском районе Алтайского края» на 2023-2027 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 05.04.2023 №118
	Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации;
Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

	19. 
	«Формирование и популяризация здорового образа жизни на территории муниципального образования Курьинский район Алтайского края» на 2023-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 18.11.2022 №407
	Создание условий для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

	20. 
	Программа 
Комплексного развития социальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края на 2017-2033 годы
	Решение Новофирсовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 23.11.2017 №9
	Развитие социальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края

	21. 
	Программа 
Комплексного развития транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края на 2017-2033 годы
	Решение Новофирсовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 23.11.2017 №10
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения

	22. 
	Программа 
Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края на 2017-2033 годы
	Решение Новофирсовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 23.11.2017 №11
	Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения



[bookmark: _Toc152058186]2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[bookmark: _Toc152058187]2.1. Природные условия. Ресурсы территории
[bookmark: _Toc152058188]2.1.1. Геолого-геоморфологическое и гидрогеологическое строение. Рельеф территории
Территория Новофирсовского сельского поселения располагается на стыке Западно-Сибирской платформы. 
Северо-западная часть района почти до широты с. Усть-Таловка лежит в пределах юго-восточной окраины платформы, представленной здесь Предалтайской наклонной равниной и небольшим фрагментом южного окончания Приобского плато, ограниченным примерно линией, соединяющей населенные пункты Новофирсово – Краснокаменка – Кузнецово и далее на север по меридиану до границы района. 
Интрузивные образования территории имеют широкое распространение, слагая до 30% ее площади. Они формируют ряд крупных массивов, основными из которых являются Колыванский и Усть-Беловский девонские и Синюшинский пермо-триасовый. С интрузиями Синюшинского комплекса связываются редкометалльные пегматиты. В пространственной связи с интрузиями находятся контаково-метосоматические скарновые железорудные (гематитовые) месторождения.
На территории преобладают эрозионно-денудационные предгорья (сопочно-увалистые предгорные возвышенности) и делювиально-пролювиальные равнины (слабоволнистые предгорные равнины с редкими мелкими сопками), в меньшей степени представлены аллювиальные и пролювиально-аллювиальные равнины (слабоволнистые неглубоко расчлененные равнины террасированных склонов ложбин древнего стока с большим количеством западин).
Предалтайская равнина делювиально-пролювиального происхождения слабо наклонена на север-северо-запад и отличается редким долинным расчленением, а ближе к горам – редкими мелкими сопками, соответствующими выходам коренных пород. Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются в интервале 250-400 м, относительные превышения при долинном расчленении не превышают 10-20 м, сопки поднимаются над уровнем долин на высоту до 50-120 м. Непосредственно примыкающая к горам часть равнины приобретает сопочно-увалистый характер с абсолютными отметками 400-500 м.
Геологическое строение территории Новофирсовского сельского поселения определяет наличие полезных ископаемых. Согласно государственным балансам учтено одно месторождение и одно проявление различных полезных ископаемых, в том числе (табл. 2.1.1-1):
· 1 месторождение строительного камня;
· 1 рудопроявление (золота).
Таблица 2.1.1-1
Перечень месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых в Новофирсовском сельсовете Курьинского района Алтайского края
	№
п/п
	Название месторождения
	Привязка
	Краткая характеристика
	Учет государственным балансом запасов (ГБЗ), государственным кадастром месторождений (ГКМ)
на 01.01.2023 г.
	Примечание

	Золото рудное

	1
	Новофирсовское месторождение
	Месторождение расположено в 1,5 км на восток от села Новофирсово; в 45 км на юго-восток от ж-д станции Поспелиха.
	Самородное золото - неправильной формы выделения размером 15-30мкм, реже до 0,1-0,15 мм. Содержание в руде на уровне 1-2 г/т по отдельным пробам до 50 и более г/т. Локализуется в кварце.
Залежь №2 - содержание золота 1,95г/т.
2013 год. При пересчете запасов: среднее содержание золота 1 47г/т; серебра - 4,15г/т. Серебро по рудным пересечениям от 0 до 13,5 г/т
	Учтены ГБЗ. Учтено в распределенном фонде. Запасы по категориям С1 – 760 кг; С2 – 987 кг; забалансовые запасы – 290 кг.
	Месторождение разрабатывается предприятием ООО "Золото Курьи" (лиц. БАР 14796 БР). 

	Марганцевые руды

	2
	Проявление 
Новофирсовское
	Расположено в 2 км к северо-востоку от села Новофирсово, в 38 км от ж.- д.станции Поспелиха к юго-востоку.
	Руды отлагались на горизонте серых глин (массивные) и в нижних частях горизонта суглинков (конкреционные руды). Сплошные руды - буровато - черные шлаковидные, в конкрециях - полосчатые (концентрические) от черных до ржаво - бурых. В рудах отмечается кобальт от 0.10 до 1.31%.
	 Учтены ГКМ.
Запасы по кат.  С2:
Марганец (тыс.т) – 0,4
Кобальт (т) – 22.
	

	Строительный камень

	3
	Новофирсовское месторождение
	На правом берегу р. Локтевки, в 3-х км юго-восточнее с. Новофирсово.
	Массивные кварцевые порфиры, с поверхности интенсивно выветрелые – до 0,9 – 3,9 м, в среднем – 1,8 м, затронутые выветриванием - 4,7 м, средняя мощность рыхлой вскрыши – 0,8 м. Свежие порфиры пригодны для бутового камня и щебня марок «800-1400», затронутые выветриванием – для бутового камня и щебня марок «600-800» и для строительства дорог.
	Не утверждены ГБЗ. Утверждены ГКМ. Запасы камня по категориям: А+В+С1 – 6926 тыс. м3;
 С2 - 12329 тыс. м3.
	В 2010 году снято с баланса, так как большая часть месторождения (80%) располагается в пределах лицензионной площади Новофирсовского золоторудного месторождения, их совместная отработка невозможна. 24% (918 кг) балансовых запасов золота было бы утеряно.


[bookmark: _Toc152058189]2.1.2. Климатические условия
Сельское поселение располагается, в северной части Курьинского района и испытывает влияние воздушных масс со стороны равнин Западной Сибири, Средней Азии и Алтайской горной страны. Сложное взаимодействие различных типов подстилающей поверхности, высоты местности, экспозиции склонов определяет формирование местных (локальных) типов климата. Средняя температура января – -19ºС, июля – +20ºС. Годовое количество атмосферных осадков – 350-370 мм.
Благодаря южному положению района на территории края, территория может получать значительные суммы солнечной радиации – более 2300 солнечных часов в году. Однако возможное количество заметно ослабляется облачностью, увеличенной вследствие обострения атмосферных фронтов под воздействием рельефа территории или усиленной конвекции в теплое время года. Повторяемость пасмурных погод составляет 210-220 дней, что значительно больше, чем на равнинных территориях края. Ясные антициклональные дни в Курьинском районе наиболее вероятны в зимние месяцы – с декабря по февраль. Наибольшее количество пасмурных дней отмечается обычно в октябре и ноябре, для которых характерна ненастная погода с низко висящими облаками. 
Территория сельского поселения характеризуется комфортным термическим режимом: среднегодовая температура воздуха одна из самых высоких в крае – составляет 2,1°С. Как правило, наиболее теплым месяцем года является июль, а наиболее холодным – январь. Но нередко наиболее суровым месяцем года может быть декабрь или февраль: абсолютный минимум температуры воздуха -49°C был зафиксирован в декабре, -48°C наблюдалось в феврале. В течение всех зимних месяцев возможны повышения температуры воздуха вплоть до положительных значений. Зимние оттепели определяют возможность формирования гололедно-изморозевых отложений, которые могут способствовать обрыву проводов, созданию аварийной обстановки на дорогах. В зимние месяцы холодный воздух стекает с окружающих склонов и застаивается в понижениях рельефа: котловинах, речных долинах (р. Локтевка). 
Весна и осень – самые короткие сезоны года. Март на данной территории, как и повсеместно в Алтайском крае, является типично зимним месяцем по режиму температур. Значительное влияние на термический режим местности оказывают водоемы. Весной их нагревание отстает от нагревания суши. В апреле и мае вблизи водоемов погода прохладнее, а сроки начала вегетации растительности, особенно сельскохозяйственной, сдвинуты на более поздние. Сумма активных температур (более 10°С) составляет до 2200°С и уменьшается на 170°С при подъеме на каждые 100 м высоты и на высотах в 500 м составляет менее 1800°С.
Разнообразие орографического строения территории и растительности предопределяет значительную трансформацию поля осадков. 
По данным метеостанции Курья, здесь выпадает 350-380 мм осадков в год. Зимние осадки составляют около 10-20% и связаны, в основном, с прохождением западных циклонов. 
По мере дальнейшего подъема вверх по наветренным склонам, покрытых лесом, усиление вертикальных потоков и понижение температуры способствуют увеличению количества выпадающих осадков. Экспозиционное разнообразие и особенности встречающихся форм рельефа обусловливают еще большую пестроту в распределении.
Одной из особенностей режима осадков является значительная изменчивость их сумм от года к году. Разброс достаточно велик, что необходимо учитывать при проектировании и планировании развития территории. Важным является вопрос о возможных суточных количествах осадков, ливневых дождях и снегопадах, поскольку учет таких осадков необходим при проектных расчетах, планировании работы коммунально-транспортных служб, рекреационного развития территории. 
Ветровой режим отличается большой интенсивностью, что следует учитывать при разработке всех видов деятельности, предполагаемых на территории района. Повторяемость погод со среднесуточной скоростью ветра более 6 м/с составляет 85-100 дней в году – максимальная в крае. 
       Интенсивный ветровой режим отмечается в холодное время, особенно в начальный период зимы в ноябре-декабре, переходные сезоны года. В целом за год наиболее часто наблюдаются ветры южного направления. Велика повторяемость ветров юго-восточного и юго-западного направлений. Подобное соотношение в повторяемости ветров различных направлений сохраняется и зимой. Весной отмечаются ветры разных направлений: при значительной повторяемости южных, возрастает повторяемость северо-восточных и юго-восточных ветров, часты северные и юго-западные ветры. Летом повторяемость южных ветров уменьшается при увеличении северо-восточных и юго-восточных, не редки северные ветры. Ветровой режим осени практически идентичен зимнему. В горной местности проявляются местные циркуляции в виде горно-долинных ветров, ветров склонов. 
21

[bookmark: _Toc152058190]2.1.3. Гидрография и гидрология
Для водного режима рек низкогорной зоны характерно высокое весеннее половодье (максимальный сток в апреле) и паводки в теплое время года. Начало половодья приходится на первую декаду апреля, наибольшей высоты оно достигает в конце апреля – середине мая, заканчивается в середине – конце июля. Летнее-осенняя межень нарушается прохождением дождевых паводков. Наиболее крупной рекой является р. Локтевка.
Река Локтёвка является левым притоком р. Чарыш. Территория Курьинского района большей частью относится к бассейну этой реки. Ширина русла р. Локтевка в среднем составляет 6 м, средняя скорость течения 0,85 м/с, средний расход воды в русле 87,2 м3/с, глубина – 0,8 м. Грунты в преобладающем большинстве галечно-супесчаные. 
Площадь водосбора р. Локтевки – п. Курья равен 1020 км2. Бассейн относится в основном к предгорьям и низкогорьям. Максимальные отметки бассейна достигают 1210 м (гора Синюха), минимальные – 245 м. Поверхностный сток реки формируется за счёт талых снеговых вод до 80%. Основной фазой водного режима является весеннее половодье. Средняя продолжительность половодья составляет 65 дней. В период летне-осенней межени наблюдаются кратковременные подъёмы уровня воды вследствие дождевых паводков. Максимальные расходы воды дождевых паводков по величине меньше максимальных расходов от снеготаяния. 
[bookmark: _Toc152058191]2.1.4. Почвенные ресурсы. Растительный и животный мир
На территории Новофирсовского сельсовета имеются равнинные почвы. Наиболее распространенными почвами являются черноземы. Значительное распространение имеют лугово-черноземные почвы, а также черноземно-скелетные и серые скелетные почвы. Сравнительно небольшие площади занимают аллювиально-луговые и луговые почвы, темно-серые и серые лесные почвы (3,7 %), солонцы и солончаки (2,1 %), а также болотные почвы. Засоленные почвы представлены на территории района лугово-черноземными глубокосолончаковатыми, солончаковатыми и солончаковыми.
В сельском поселении преобладают средне- и тяжелосуглинистые по механическому составу почвы, которые составляют в общей сложности. Такой механический состав служит естественной защитой от дефляции при соблюдении севооборотов и других агрономических приемов, тем не менее, очаги ветровой эрозии наблюдаются. 
В связи с горно-предгорным расположением района все его почвы сформировались на сложных элементах рельефа, приурочены к склонам различной крутизны, вершинам увалов, холмов, сопок, долинам рек. В этой связи крайне необходима борьба с водной эрозией при эксплуатации почв: применение специальных агрономических приемов, обваловка оврагов, посадка защитных лесонасаждений, сохранение древесной и кустарниковой растительности по отрицательным элементам рельефа и склонам.
Согласно качественной оценке выделяются: лучшие земли – лугово-черноземные почвы; хорошие – неэродированные черноземные почвы; средние – слабоэродированные черноземные; ниже среднего – среднесмытые черноземные; низкого качества – солонцы и комплексы лугово-черноземных с солонцами; непригодные для распашки – сильносмытые с выходами пород и скелетные.
Курьинский район Алтайского края охватывает разнородные в геолого-геоморфологическом и биоклиматическом отношении территории: умеренно-засушливая степь Приобского плато, умеренно-засушливая степь предгорий Предалтайской равнины, экспозиционно-лесостепной и лесной пояса низкогорий Северо-Западного Алтая. Именно геолого-геоморфологическая и биоклиматическая неоднородность определяют контрастность растительного покрова района. Степная растительность равнинной части района и Алтайского края в целом практически полностью уничтожена распашкой.
Территория Новофирсовского сельсовета относится к умеренно-засушливой степи Приобского плато (самая нижняя часть бассейнов рек Локтевка и Поперечная в пределах района). Эта территория относится к Приалейскому району Алейско-Чарышского округа богаторазнотравных типчаково-ковальных и тырсовых степей Восточно-Казахстанской степной подпровинции Казахстанской степной провинции. В наиболее узкой части междуречья рек Локтевка и Поперечная на легких суглинках в прошлом доминировали богаторазнотравно-тырсовые и разнотравно-типчаково-тырсовых степей: тырса, типчак, лабазник обыкновенный, люцерна серповидная, скабиоза бледно-желтая, эспарцет песчаный. На средних и тяжелых суглинках формировались богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи, в которых злаковую основу формировали ковыль Залесского, ковыль перистый, типчак и овсец пустынный, а разнотравье представлено следующими видами: ветреница лесная, прострел, лабазник, клубника, люцерна серповидная, истод гибридный, горичник, жабрица порезниковая, подорожник Урвилла, зопник клубненосный, полынь широколистная.
На больших пространствах равнинной части доминируют довольно однообразные, по сравнению с низкогорьями Алтая, фаунистические комплексы. В полях на месте богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей доминируют грач, перепел, серая ворона и сорока, в качестве второстепенных видов распространены обыкновенная пустельга, коршун, местами – болотная сова, тетерев, белая и серая куропатка. На посевах зерновых господствует полевой жаворонок. В байрачных лесах и колках широко распространены дубровник, большая горлица, белошапочная и обыкновенная овсянка, лесной конек. В кустарниковых зарослях балок и лесных полосах много обыкновенной чечевицы, мало коноплянки и чернолобого сорокопута. На влажных лугах обитают коростель, бекас и местами дупель. Для верхней расширенной части междуречья р. Поперечной и р. Локтевка характерно высокое обилие канюка-курганника и полевого конька, присутствие желчной овсянки в кустарниках и лесных полосах.
Из млекопитающих в посевах зерновых и богаторазнотравных степях распространены суслик, домовая мышь, даурский и джунгарский хомячки, полевка и хомяк. В лесополосах, ивняковых западинах и березовых колках обитают лесная мышь, красная полевка, полевая мышь, степная мышовка, обыкновенный хомяк, полевки узкочерепная, обыкновенная и экономка. В целом характерны лисица, суслик, хорь, заяц-беляк, горностай. В лугово-кустарниковых поймах рек Поперечная и Локтевка на водоемах широко распространены кряква, чирки свистунок и трескунок, шилохвость, меньше речной крачки и обыкновенной чайки, в мелких ивняках господствует обыкновенная овсянка.
Ихтиофауна Новофирсовского сельсовета включает виды рыб, внесенные в Красную книгу Алтайского края: таймень – р. Локтевка. В р. Локтевка – хариус (верховья), щука, налим, окунь, лещ, карась, плотва, ерш, пескарь, подкаменщики, щиповка.
[bookmark: _Toc152058192]2.1.5. Культурно-исторические ресурсы 
Тысячелетиями на территории Курьинского района осуществлялось взаимодействие и взаимопроникновение разнообразных многочисленных культур (степных и горных), оставивших следы своего пребывания в виде многочисленных историко-культурных памятников. На территории Новофирсовского сельсовета находится ряд объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (табл. 2.1.5-1).
Таблица 2.1.5-1
Перечень объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории 
Новофирсовского сельсовета Курьинского района Алтайского края
	№ п/п
	Наименование объекта
	Регистрационный номер объекта в реестре
	Категория историко-культурного значения объекта
	Местонахождение
объекта

	1. 
	Игнашиха 1, горные выработки
	221441051770006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	2. 
	Игнашиха 2, горные выработки
	221441051760006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	3. 
	Игнашиха 3, горные выработки
	221441051780006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	4. 
	Игнашиха 4, курган
	221441061430006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	5. 
	Круглая Горка, курган
	221441051510006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	6. 
	Новофирсово 1, поселение
	221441051520006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	7. 
	Новофирсово 2, курган
	221441051630006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	8. 
	Новофирсово 3, курганная группа
	221441051820006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	9. 
	Новофирсово 4, курганная группа
	221441051840006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	10. 
	Новофирсово 5, курганная группа
	221441051810006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	11. 
	Новофирсово 6, курганная группа
	221440156900006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	12. 
	Новофирсово 7, курганная группа
	221441051640006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	13. 
	Новофирсово 8, курганная группа
	221440151850006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	14. 
	Новофирсово 9, местонахождение
	221441051650006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	15. 
	Новофирсово 10, курганная группа
	221441051800006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	16. 
	Новофирсово 11, курганная группа
	221441051790006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	17. 
	Суроч 1, горные выработки
	221441051830006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	18. 
	Суроч 2, горные выработки
	221441051850006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	19. 
	Суроч 3, горные выработки
	221441051860006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	20. 
	Суроч 4-15, горные выработки
	221441061420006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	21. 
	Холодный Ключ 1, курганная группа
	221440143470006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	22. 
	Холодный Ключ 2, курганная группа
	221440143430006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	23. 
	Холодный Ключ 3, курганная группа
	221440141250006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	24. 
	Холодный Ключ 4, одиночный курган
	221440141430006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	25. 
	Холодный Ключ 5, одиночный курган
	221440141200006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	26. 
	Новофирсово 15, одиночный курган
	221440141320006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	27. 
	Новофирсово 16а, курганная группа
	221440129070006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	28. 
	Висячий Камень 1, поселение
	221440142780006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	29. 
	Висячий Камень 2, курганная группа
	221440142750006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	30. 
	Висячий Камень 3, стоянка
	221440142880006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	31. 
	Сурич 16, горная выработка на золото
	221440141050006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	32. 
	Дурной Лог 1, поселение
	221440147810006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	33. 
	Дурной Лог 2, одиночный курган
	221440147840006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	34. 
	Дурной Лог 3, одиночный курган
	221440206040006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	35. 
	Дурной Лог 4, курганная группа
	221440148340006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328



Для трех объектов археологического наследия (Дурной Лог 2, одиночный курган; Дурной Лог 3, одиночный курган; Дурной Лог 4, курганная группа) приказами Алтайохранкультуры утверждены границы территорий. 
На территории с. Новофирсово имеются памятники, посвященные историческим событиям – Памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и Братская могила партизан (табл. 2.1.5-2).
Таблица 2.1.5-2
Перечень объектов культурного наследия на территории 
Новофирсовского сельсовета Курьинского района Алтайского края
	№ п/п
	Наименование ОКН
	Местонахождение ОКН
	Реквизиты НПА по границам территории
	Реквизиты НПА по зонам охраны

	1
	Памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
	Курьинский район, с. Новофирсово, ул. Локтевская, 20а
	Приказ Алтайохранкультуры от 23.04.2020 № 362
	Приказ Алтайохранкультуры от 24.10.2022 № 1284

	2
	Братская могила партизан
	Курьинский район, с. Новофирсово, ул. Локтевская, 20а
	Приказ Алтайохранкультуры от 13.05.2020 № 451
	Приказ Алтайохранкультуры от 24.10.2022 № 1286


[bookmark: _Toc152058193]2.2. Планировочная структура и система расселения территории
Планировочная структура территории сельского поселения – это взаимоувязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, обусловливающих формирование поселения как единого градостроительного организма.
Планировочную структуру территории Курьинского района, складывающуюся эволюционно, можно характеризовать как линейно-узловую. В качестве планировочных узлов изначально выступают населенные пункты, организованные в период формирования градостроительного каркаса. Дороги между населенными пунктами выступают планировочными линиями структуры района.
Новофирсовский сельсовет расположен в северной части Курьинского района Алтайского края. Расстояние от села до районного центра с. Курья, транспортная связь с которым осуществляется по автомобильной дороге регионального значения 01К-09, составляет 19 км. Территория Новофирсовского сельсовета граничит на севере и западе с Поспелихинским районом, на северо-востоке с Шипуновским районом, на юге с Кузнецовским и Краснознаменским сельсоветами Курьинского района. На востоке граничит с Трусовским сельсоветом Курьинского района. Расстояние до краевого цента г. Барнаул – 240 км.
Общая площадь муниципального образования Новофирсовский сельсовет составляет 17 978,82 га, что составляет 7,3% от всей территории Курьинского района.
Современную систему расселения на территории Новофирсовского сельсовета формирует рассредоточенная экономическая база, а именно месторождения и проявления полезных ископаемых и сельское хозяйство.
Село Новофирсово находится в центральной части сельсовета и является его административным центром. Въезд в с. Новофирсово осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения «Подъезд к с. Новофирсово» на улицу Центральная.
В существующей планировочной структуре села следует выделить западную и восточную части, разделенные между собой р. Локтевка. Транспортная связь между ними осуществляется по мостовому сооружению по улице Молодежная. Жилые образования западной и восточной части населенного пункта сформировались согласно существующим инженерно-геологическим условиям на пригодных для застройки территориях. 
Наличие водного объекта на территории с. Новофирсово повлияло на структуру и сложившуюся сетку улично-дорожной сети села. Большинство улиц села вытянуто в меридиональном направлении. Основными планировочными осями территории населенного пункта являются главные улицы: Центральная, Локтевская и Молодежная. Значительная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам.
Общественно-деловой центр населенного пункта не сформирован, объекты социального назначения рассредоточены на территории села. Озеленение села в основном произведено на усадьбах жилых домов. Естественная растительность представлена озелененными территориями, расположенными вдоль реки Локтевка. 
Жилая застройка занимает основную часть села. Существующая жилая застройка с. Новофирсово представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа. 
Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались в юго-восточной части села. Размещение части производственных предприятий в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам. На расстоянии 1,5 км к востоку от села находится карьер золотодобывающей компании ООО «Золото Курьи», предназначенный для добычи руд и песков драгоценных металлов открытым способом.
Восточнее с. Новофирсово на расстоянии 200 м от границ жилой застройки находится действующее кладбище. Расположение данного кладбища отвечает санитарным нормам.
[bookmark: _Toc152058194]2.3. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда и производственный потенциал территории. Особенности демографической ситуации позволяют прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе официальных данных, предоставленных Администрацией Новофирсовского сельсовета.
Численность постоянного населения Новофирсовского сельсовета на 01.01.2023 г. составила 483 человека. Динамика численности населения имеет отрицательную тенденцию (табл. 2.3-1). В период с 2010 по 2023 гг. численность населения Новофирсовского сельсовета сократилась на 77 человек или на 13,75 %. Темпы сокращения численности населения увеличиваются.
Таблица 2.3-1
Численность и динамика численности населения Новофирсовского сельсовета 
в 2010-2023 гг. на начало года
	Численность населения, чел.

	 
	2010
	2013
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Новофирсовский сельсовет
	560
	597
	516
	510
	505
	503
	501
	483

	Динамика численности населения, чел.

	 
	2010-2013
	2013-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2010-2023

	Новофирсовский сельсовет
	37
	-81
	-6
	-5
	-2
	-2
	-18
	-77

	Динамика численности населения, %

	 
	2010-2013
	2013-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2010-2023

	Новофирсовский сельсовет
	6,61
	-13,57
	-1,16
	-0,98
	-0,40
	-0,40
	-3,59
	-13,75



По национальному составу население Новофирсовского сельсовета следует считать однородным, так как русские составляют подавляющее большинство. 
Естественное и механическое движение населения влияет на изменение численности через показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста (табл. 2.3-2). Современная демографическая ситуация сельсовета характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения, уменьшается численность детей. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и снижением средней продолжительности жизни. 
При определении перспективной численности населения в с. Новофирсово учитывались следующие структурные особенности и тенденции развития населения:
– снижение незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных;
– увеличение численности градообразующих кадров за счет создания новых рабочих мест в промышленной области;
– увеличение численности населения занятых в сфере обслуживания.
Демографическая ситуация в Новофирсовском сельском поселении достаточно напряженная. Несмотря на незначительное повышение показателей рождаемости, показатели смертности остаются высокими. Трудоспособное население мигрирует за пределы муниципального образования в поисках рабочих мест, что ухудшает демографическую ситуацию в сельсовете.  
Основные причины миграционной убыли сельского населения – это экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ и более высокие доходы в более развитых населенных пунктах района и края в целом делают непривлекательным сельский образ жизни для молодежи.
Формирование новых рабочих мест за счет развития промышленности и сельского хозяйства, развитие социальной, транспортной и туристской инфраструктуры приведет к сокращению механического оттока трудоспособного населения из поселения.
Прогноз численности населения выполнен в целом по Новофирсовскому сельсовету, по наиболее оптимистическому варианту (улучшение коэффициента рождаемости, уменьшение коэффициента смертности и увеличению сальдо миграции). На расчетный срок численность населения Новофирсовского сельсовета должна приблизиться к уровню 2010 года и составить 560 человек.



Таблица 2.3-2
Показатели естественного и механического движения населения Новофирсовского сельсовета в 2013-2022 гг. на начало года, человек
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Новофирсовский сельсовет

	Число родившихся (без учета мертворожденных)
	2
	5
	2
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	1

	Число умерших
	8
	4
	5
	6
	7
	7
	3
	2
	3
	13

	Естественный прирост (убыль)
	-6
	1
	-3
	-2
	-3
	-4
	0
	1
	1
	-12

	Число прибывших
	2
	2
	1
	5
	6
	3
	6
	3
	4
	2

	Число выбывших
	11
	23
	11
	7
	8
	10
	11
	2
	4
	3

	Миграционный прирост
	-9
	-21
	-10
	-2
	-2
	-7
	-5
	1
	0
	-1

	ВСЕГО
	-15
	-20
	-13
	-4
	-5
	-11
	-5
	2
	1
	-13




[bookmark: _Toc152058195]2.4. Социальная сфера
Здравоохранение
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом в с.  Новофирсово, оказывающим первую помощь населению. ФАП расположен по ул. Центральная, 13. Площадь здания составляет 64 м2. Специализированную помощь осуществляет центральная районная больница в с. Курья. 
Образование
На территории Новофирсовского сельсовета расположен один объект образования – «Филиал муниципального казенного образовательного учреждения «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» «Новофирсовская основная общеобразовательная школа» с численностью учащихся 31 человек (табл. 2.4-1). Численность учащихся ежегодно сокращается. 
При школе функционирует дошкольная группа. 
Объекты дополнительного образования в сельсовете отсутствуют, ближайшие организации дополнительного образования расположены в с. Курья.
Таблица 2.4-1
Характеристика объектов образования на территории Новофирсовского сельсовета
	Наименование
объекта
	Местоположение
	Вместимость проектная
	Вместимость фактическая
	Количество работающих

	«Филиал МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» «Новофирсовская основная общеобразовательная школа»
	с. Новофирсово, ул. Луговая, 2
	150
	31
	7



Культура и спорт
Учреждения культуры на территории Новофирсовского сельсовета представлены Новофирсовским сельским Домом культуры МБУК «Курьинский МФКЦ» Курьинского района Алтайского края и Новофирсовской поселенческой библиотекой МБУК «Курьинский МФКЦ» Курьинского района Алтайского края.
Здание, в котором расположены библиотека и Дом культуры, находится в удовлетворительном состоянии.
Материальная база учреждений культуры находится в тяжелом состоянии по причине недостаточного финансирования.
Дом культуры осуществляет активную работу по организации досуга населения. Проводятся праздничные концерты, работают кружки: настольные игры и художественная самодеятельность. Книжный фонд библиотеки пополняется через обменный пункт.
Спортивно-оздоровительные учреждения представлены одним спортивным залом, расположенным в школе и детской площадкой. 

Таблица 2.4-2
Характеристика объектов культуры и спорта на территории
Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Вместимость
	Принадлежность

	1
	МБУК «Курьинский многофункциональный культурный центр» «Новофирсовский сельский дом культуры» Курьинского района Алтайского края
	с. Новофирсово,
ул. Локтевская, 20
	90 мест
	Администрация Курьинского района Алтайского края

	2
	МБУК «Курьинский многофункциональный культурный центр» «Новофирсовская сельская библиотека» Курьинского района Алтайского края
	с. Новофирсово,
ул. Центральная, 20
	10 читательских мест;
книжный фонд 3 114 книг
	Администрация Курьинского района Алтайского края

	3
	Школьный спортзал

	с. Новофирсово, 
ул. Луговая, 2
	20 чел.
(общая площадь 70,8 м2)
	«Филиал МКОУ «Краснознаменская СОШ» «Новофирсовская ООШ»

	4
	Детская игровая площадка
	с. Новофирсово,
 ул. Советская
	25 м2
	Администрация 
Новофирсовского сельсовета
Курьинского района Алтайского края



Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
Сфера торговли на территории сельсовета развита недостаточно. Функционируют три объекта розничной торговли общей торговой площадью 177 м2 (табл. 2.4-3). Для учащихся работает школьная столовая. 
Объекты общественного питания на территории села отсутствуют. Отсутствие комплексных приемных пунктов на территории поселения обусловлен низким уровнем бытового обслуживания населения.
Таблица 2.4-3
Характеристика объектов торговли на территории Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
объектов торговли
	Наименование предпринимателя 
	Местоположение 
	Торговая площадь, м2
	Тип

	1
	Магазин «Рай»
	ИП Меграбян Л.А
	с. Новофирсово, 
ул. Локтевская, 27
	83,5
	смешанный

	2
	Магазин «Продукты»
	ИП Лошак Ж.В.
	с. Новофирсово, 
ул. Молодежная, 9
	52,0
	смешанный

	3
	Магазин «Удачный»
	ИП Латышкова Л.А.
	с. Новофирсово, 
ул. Центральная, 15
	41,5
	смешанный



За оказанием услуг бытового характера жителям села приходиться обращаться в соседние села.


Организации и учреждения управления, объекты социального обслуживания, предприятия связи
В с. Новофирсово размещается Администрация Новофирсовского сельсовета, почтовое отделение связи.
[bookmark: _Toc152058196]2.5. Отраслевая специализация
Сельское хозяйство
В Курьинском районе сельским хозяйством занимаются 11 сельскохозяйственных организаций, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и 13 индивидуальных предпринимателей, глав КФХ.
В силу своего географического положения, природно-климатических условий одно из приоритетных направлений в Новофирсовском сельсовете получило сельскохозяйственное производство. На территории Новофирсовского сельсовета нет крупных сельскохозяйственных предприятий. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности, а также владельцы личных подсобных хозяйств (табл. 2.5-1 и 2.5-2).
Таблица 2.5-1
Информация о сельскохозяйственных предприятиях на территории Новофирсовского сельсовета
	№
п/п
	Наименование предприятия
	Адрес объекта
	Вид деятельности

	1
	КФХ Варданян В.Н.
	с. Новофирсово,
ул. Локтевская, 11
	Выращивание зерновых культур

	2
	ИП «Лошак Ж.В.»
	с. Новофирсово,
ул. Центральная, 1
	Выращивание однолетних кормовых культур

	3
	ООО «Агромечта»
	с. Новофирсово,
ул. Молодежная, 6
	Выращивание зерновых культур



Таблица 2.5-2
Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах граждан на территории Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
	Поголовье

	1.
	Лошади:
	2

	1.1
	- жеребцы
	-

	1.2
	- кобылы
	2

	2.
	Крупный рогатый скот:
	180

	2.1
	- коровы
	80

	2.2
	- молодняк крупного рогатого скота
	100

	3.
	Мелкий рогатый скот:
	357

	3.1
	- бараны
	250

	3.2
	- овцы
	100

	3.3
	- козы
	7

	4.
	Свиньи
	10

	5.
	Кролики
	50

	6.
	Птицы:
	150

	6.1
	- куры
	50

	6.2
	- индейки
	10

	6.3
	- гуси
	60

	6.4
	- утки
	30



Предприятия Новофирсовского сельсовета специализируется на производстве растениеводческой продукции: зерновые и кормовые культуры, подсолнечник. Кроме производства предприятие занимается хранением и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции.
На приусадебных участках население выращивает овощи, картофель, плодовые и ягодные культуры.
Количество крестьянско-фермерских хозяйств имеет направленность к сокращению, прежде всего это связано с недостатком основных средств для производства конкурентоспособной продукции в рыночных условиях. 
Финансовое состояние сельхозпредприятий также характеризуется нестабильностью, ввиду отсутствия средств, направленных на расширение и модернизацию производства. Причиной сокращения промышленного производства послужило несоответствие цен на сельскохозяйственную продукцию в сочетании с сокращением государственной поддержки аграрного сектора экономики.
Для увеличения роста производства растениеводческой продукции необходимо осуществлять поддержку элитного семеноводства, повышения плодородия почв, расширения посевов озимых культур и т.п.
Наличие сельскохозяйственных угодий способствует дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Близость районного центра делает доступным рынок сбыта продукции.
Благоприятное развитие сельского поселения возможно при наиболее полном использовании потенциала и ресурсов территории с привлечением инвестиционных средств в различные отрасли экономики. 
В дальнейшем необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства МО Новофирсовский сельсовет (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.
Для успешного развития предприятий сельского хозяйства необходима муниципальная и государственная поддержка сельскохозяйственных производителей. В Алтайском крае долгое время функционирует государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Мероприятия, предусмотренные программой, способствуют обеспечению продовольственной независимости региона путем роста объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, ускоренного импортозамещения, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, увеличению объема экспорта агропромышленной продукции, а также росту уровня жизни и занятости сельского населения.
Производственная сфера
Промышленность играет существенную роль в экономике не только Новофирсовского сельсовета, но и Курьинского района в целом. Основу промышленности Новофирсовского сельсовета составляет ООО «Золото Курьи», которое является бюджетообразующим не только для сельского поселения и района, но и в целом для края. ООО «Золото Курьи» владеет правом разработки Новофирсовского золоторудного месторождения.
Численность рабочих за 2023 год составляет 105 человек, средняя заработная плата на одного человека 40867 рублей. Коллективом предприятия добыто 182 кг золота и 1738 кг серебра. Мощность объекта составляет 185 тыс. т/год.
В структуре производства промышленной продукции сельсовета основную долю занимает добыча полезных ископаемых – 100%.
[bookmark: _Toc152058197]2.6. Транспортная инфраструктура
В настоящее время транспортная связь между с. Новофирсово и районным (с. Курья) и краевым (г. Барнаул) центрами, а также между соседними сельскими поселениями осуществляется посредством автомобильного транспорта, составляющего основу транспортного каркаса муниципального образования.
Объекты водного, воздушного и железнодорожного транспорта на территории муниципального образования не представлены.
Наибольшее значение в транспортном обслуживании муниципального образования имеют дороги регионального и межмуниципального значения (табл.2.6-1).
Таблица 2.6-1
Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения на территории Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование автодороги
	Значение дороги
	Техническая категория

	1
	К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан»
	Региональное
	III 
(в пределах сельсовета)

	2
	Н-2403 «Подъезд к с. Новофирсово»
	Межмуниципальное
	IV



Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры на территории Новофирсовского сельсовета занимается ГУП ДХ АК «Южное ДСУ».
На территории сельсовета имеются объекты транспортной инфраструктуры (табл.2.6-2).
Таблица 2.6-2
Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения на территории Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип объекта
	Местоположение
	Категория

	1
	Мост через суходол км 42+487 на а/д Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан на территории Новофирсовского сельсовета
	мост
	В 5 км от 
с. Новофирсово
	III

	2
	Мост через р. Локтевка на а/д «Подъезд к с. Новофирсово»
	мост
	с. Новофирсово
	н/д



На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных предприятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах, расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.
Характеристика объектов улично-дорожной сети на территории МО Новофирсовский сельсовет приведена в таблице 2.6-3.
Таблица 2.6-3
Характеристика объектов улично-дорожной сети на территории 
Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта улично-дорожной сети
	Протяженность, км
	Тип покрытия
	Процент износа дорожных конструкций

	1
	ул. Центральная
	2,0
	асфальтовое
	50%

	2
	ул. Набережная
	1,6
	твердое
	100%

	3
	ул. Молодежная
	1,5
	твердое
	100%

	4
	ул. Советская
	1,5
	твердое
	100%

	5
	ул. Локтевская
	2,8
	твердое
	100%

	6
	ул. Подгорная
	1,6
	твердое
	100%

	7
	ул. Береговая
	1,9
	твердое
	100%

	8
	ул. Садовая
	1,6
	твердое
	100%

	9
	ул. Новая
	0,8
	твердое
	100%

	10
	ул. Фирсова
	1,6
	твердое
	100%

	11
	ул. Луговая
	1,5
	твердое
	100%



Транспортная связь между западной и восточной частями с. Новофирсово осуществляется исключительно по автомобильному мосту на ул. Молодежная. Мостовое сооружение находится в аварийном состоянии, не подлежит ремонту и нуждается в реконструкции.
Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельсовета выявил как положительные, так и отрицательные ее стороны. Преимуществом территории является доступная транспортная связь с районным центром, наличие твердого покрытия на объектах улично-дорожной сети, при этом на территории поселения отсутствуют предприятия обслуживания автотранспорта (АЗС и СТО). Наличие единственного моста, находящегося в аварийном состоянии, ухудшает транспортную доступность ряда социальных объектов для жителей с. Новофирсово. В связи с чем, генеральным планом предлагается строительство двух новых пешеходных мостов.
[bookmark: _Toc152058198]2.7. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc152058199]2.7.1. Энергоснабжение
Анализ существующего состояния системы электроснабжения МО Новофирсовский сельсовет в границах с. Новофирсово произведен на основании:
· плана местности в границах населенных пунктов, М 1:5000;
· материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;
· реестра объектов производственной, административной и социальной сферы с. Новофирсово;
· действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители электрической энергии Новофирсовского сельсовета относятся к электроприемникам II (школа, фельдшерско-акушерский пункт) и III категории (административные здания, клуб, магазины, производственные объекты, жилые дома).
Требования к надежности электроснабжения в ряде случаев не выполнены, не все объекты II категории обеспечены резервным питанием.
Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ). Жилой сектор представлен в основном одноэтажными жилыми домами с плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе. Количество проживающих в жилом доме (квартире) в среднем составляет от 1 до 3 человек.
Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.
Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим оборудованием, осветительными и розеточными сетями.
Наибольшее потребление электроэнергии по Новофирсовскому сельсовету приходится на учреждения и производственные объекты.
Система электроснабжения сельсовета централизованная. услуги электроснабжения предоставляются производственное отделение Западные электрические сети филиал ПАО «Россети Сибири» – «Алтайэнерго», Курьинским участком Змеиногорского отделения АО «Алтайкрайэнерго».
Электроснабжение территории МО Новофирсовский сельсовет осуществляется от подстанции ПС 110/35/10 кВ №17 Курьинская, расположенной в с. Курья. Характеристика подстанции приведена в таблице 2.7.1-1.
Таблица 2.7.1-1
Характеристика подстанции ПС 110/35/10 кВ №17 Курьинская
	№ п/п
	Наименование ПС
	Рабочее напряжение, кВ
	Количество силовых трансформаторов, шт.
	Установленная мощность трансформаторов, МВА
	Год ввода в эксплуа-тацию

	1
	ПС «Курьинская» №17
	110/35/10
	2
	26
	1978



По территории Новофирсовского сельсовета проходят воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.
Передача электроэнергии от ПС 110/35/10 кВ №17 «Курьинская» до потребителей Новофирсовского сельсовета осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных устройств зданий.
На территории сельсовета расположены трансформаторные подстанции 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 250 кВА. Большинство трансформаторных подстанций располагает резервом мощности для подключения новых потребителей.
Воздушные линии 10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 35 до 50 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 50 мм2. 
Общая протяженность линий электропередач 10 кВ в границах с. Новофирсово – 4,94 км. 
Физически износ линий не превышает 10%. 
На территории сел расположены 8 действующих КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 10 кВа до 250 кВа. Загруженность КТП составляет около 70%, что позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих.
Техническое состояние ПС №17 «Курьинская» и комплектных трансформаторных подстанций населенных пунктов удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.
Существующая система электроснабжения сельского поселения централизованная, обладает достаточной надежностью, распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность.
Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся к II категории.
[bookmark: _Toc152058200]2.7.2. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение Новофирсовского сельсовета осуществляется как по централизованной системе водоснабжения, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.
На территории сельсовета к объектам водоснабжения относятся две артезианские скважины, находящиеся за пределами с. Новофирсово (табл. 2.7.2-1). 
Таблица 2.7.2-1
Характеристика объектов водоснабжения на территории 
Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Водоотбор фактический
тыс. м3/год
	Дебит,
л/сек
	Дата ввода в эксплуатацию
	Процент износа

	1
	Скважина 26/89
	ЭЦВ 6-16-110
	17,93
	112
	1989
	80

	2
	Скважина 28/89
	Резервная скважина



Согласно распоряжению Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от 05.12.2011 №189 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Новофирсово», для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Новофирсово Курьинского района Алтайского края установлены зоны санитарной охраны. Граница первого пояса установлена радиусом 50 м от скважины, второго пояса – 88х88 м, третьего пояса – 419х419 м.
В 2021 г. компанией ООО «Золото Курьи» была получена лицензия БАР 80814 ВЭ на добычу подземных вод на участке недр Новофирсовский-1 сроком до 2046 г. Участок содержит две скважины, предназначенные для технического и питьевого и хозяйственного бытового назначения (табл. 2.7.2-2). Указанные скважины эксплуатируются исключительно предприятием ООО «Золото Курьи» и не предназначены для использования населением с. Новофирсово.

Таблица 2.7.2-2
Сведения о водоотборе участка недр Новофирсовский-1 на территории
с. Новофирсово
	Участок недр
	№ скв.
	Водоносный горизонт
	Водопотребление
	Целевое назначение

	
	
	
	м3/сут
	тыс. м3/год
	

	Новофирсовский-1
	1/84
	Палеозойская зона
	93,00
	30,24
	Питьевое и хозяйственно-бытовое

	
	Б8/2011
	Палеозойская зона
	4,80
	1,01
	Техническое



Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в селе частичное, 20% населения пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с установкой водоразборных колонок (5 шт.). Существующие сети водопровода изношены и требуют частичной замены. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 12 км.  Степень износа водопроводных сооружений – 80%. 
Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. 
При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.
Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.
В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Таблица 2.7.2-3
Суммарные расходы воды на расчетный срок
	Расход воды
	Водоснабжение на расчетный срок

	
	Минимальный суточный расход воды, м3/сут.
	Среднесуточный расход воды, м3/сут.
	Максимальный суточный расход воды, м3/сут.

	Хозяйственно-питьевые нужды (население на расчетный срок 560 чел.)
	62,7
	78,4
	94,1

	Неучтенные расходы (10%)
	6,3
	7,8
	9,4

	ИТОГО с неучтенными расходами
	69
	86,2
	103,5

	Поливочные нужды 
(100 дней в году)
	44,8
	56
	67,2

	ИТОГО с поливом
	113,8
	142,2
	170,7



Среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок составит 78,4 м3/сут. и будет обеспечиваться от существующих скважин. Годовое водопотребление на расчетный срок составит 37 063 м3 (без учета на полив – 31 463 м3).
Пожаротушение
При числе жителей не более 1 тыс. человек в Новофирсовском сельсовете по норме СП 8.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (таблица 1) – расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар – 5 л/сек для застройки зданиями высотой не более 2 этажей и 10 л/сек для застройки зданиями высотой 3 этажа и выше. Расчетное количество одновременных пожаров – 1. 
Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 ч.
Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей – 200 м; при заборе воды мотопомпами – 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп).
Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа (п. 5.17 СП 8.13130.2020).
Водоотведение
В настоящее время на территории Новофирсовского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки и общественно-деловых зданий осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом их ассенизаторскими автомобилями.
Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходима организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения.
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Расход сточных вод на расчетный срок в сельсовете составит 31 463 м3/год.
На территории Алтайского края действует государственная программа от 31.07.2019 №297 «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», одной из подпрограмм которой является «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае». Основной задачей подпрограммы признается повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации данных систем.
В Курьинском районе действует муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы». С учетом государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» генеральным планом рекомендуется предусмотреть возможность включения в муниципальную программу Курьинского района мероприятий, направленных на создание систем водоотведения с размещением специализированных сооружений для приема хозяйственно-бытовых и сточных вод на территории Курьинского района повсеместно с учетом природоохранного законодательства.
Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98%-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.
В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:
–	использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения;
–	использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.
Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях. Жидкий навоз и навозные стоки помещений животноводческих предприятий должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая – в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.
[bookmark: _Toc152058201]2.7.3. Теплоснабжение
В настоящее время, в целях исключение потери тепла, была проведена поэтапная замена котельных (обслуживающих объекты социального значения) на небольшие котлы, непосредственно в зданиях. На территории школы функционирует блочно-модульная котельная, запущенная в 2021 году (табл. 2.7.3-1). 
Таблица 2.7.3-1
Характеристика объектов теплоснабжения на территории 
Новофирсовского сельсовета
	Марка котлов
	Количество котлов
	Марка насосов
	Мощность, Гкал/час
	Вид
топлива
	Протяженность сетей, км
	Дата ввода в эксплуатацию

	МКУ-0,44
Котлы КВ-0,22
	2
	TOP-S 40/15
	0/44
	Каменный и бурый уголь
	0,1
	2021



Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в основном децентрализованное, от электрических котлов и печей. Основной вид топлива – уголь, в меньшей степени используются дрова.
Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Новофирсовском сельсовете следующие:
–	оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;
–	строительство новых и перевод существующих котельных, работавших на угле, на топливный торф и древесные отходы.
Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% от существующего.
[bookmark: _Toc152058202]2.7.4. Газоснабжение
Централизованное газоснабжение природным газом в с. Новофирсово отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Поставка сжиженного газа осуществляется из с. Курья. Газ используется для приготовления пищи.
Перспективное развитие системы газоснабжения Новофирсовского сельсовета следует предусматривать природным газом.
В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 
– ПГ4 – плита газовая 4-х конфорочная – 1,5 м3/час; 
– ВПГ – водонагреватель проточный газовый – 2,0 м3/час; 
– АОГВ – автоматический отопительный газовый водонагреватель – 2,7 м3/час. 
Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», норма потребления газа при отсутствии всякого вида горячего водоснабжения – 220 м3/год на 1 человека.
На расчетный срок при условии 100% газификации Новофирсовского сельсовета потребление газа должно составить 123,2 тыс. м3/год.
[bookmark: _Toc152058203]2.7.5. Связь и информатизация
Смонтированная номерная телефонная емкость существующей АТС – 168 шт. У населения с. Новофирсово установлено 155 телефонов. Смонтированная номерная емкость позволяет установить у населения дополнительное количество телефонов. Протяженность воздушных сетей составляет 35,7 км, подземных – 11,6 км, оптиковолоконных – 1,9 км.
На территории установлены 2 вышки сотовой связи сотового оператора МТС. Системой общедоступного пользования также является сотовая связь: «Билайн» и Мегафон.
[bookmark: _Toc152058204]2.8 Объекты специального назначения и санитарная очистка территории
На территории Новофирсовского сельсовета к объектам специального назначения относятся кладбище и законсервированный скотомогильник.
Площадь Новофирсовского кладбища составляет 1,5 га. В соответствии с санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на графических материалах генерального плана установлены санитарно-защитные зоны, составляющие для сельских кладбищ 50 м. В дальнейшем генеральным планом рекомендуется разработать проект санитарно-защитной зоны сельского кладбища. 
Согласно Приказу Управления ветеринарии Алтайского края от 02.07.2021 г. №118- п «Об утверждении перечня скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации», законсервированный скотомогильник на территории Новофирсовского сельсовета подлежит ликвидации к 2024 году.
Объекты специального назначения находятся на земельных участках земель сельскохозяйственного назначения, генеральным планом рекомендуется перевести данные земельные участки в земли промышленности и иного специального назначения.
На территории сельсовета на расстоянии 500 м в северном направлении от границ жилой застройки с. Новофирсово находится несанкционированное место размещения отходов, которое генеральным планом рекомендуется к ликвидации. Мощность данного объекта составляет 88 тонн. Общие накопления отходов на объекте составляют порядка 1125 тонн. 
Генеральным планом на расчетный срок рекомендуется провести рекультивацию территории несанкционированного места размещения отходов в соответствии с СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», а также иным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Территория Новофирсовского сельсовета входит в Рубцовскую зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зоне расположено 3 объекта захоронения ТКО, включенных в ГРОРО, в Рубцовском, Волчихинском и Михайловском районах Алтайского края. Объекты обработки (мусоросортировочные комплексы) отсутствуют.
Распоряжением Минприроды Российской Федерации от 28.12.2022 № 39-р утвержден перечень планируемых к строительству, реконструкции до 2030 г. объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Алтайского края. 
 На территории Курьинского района для организации наиболее эффективной санитарной очистки территории рекомендуется создать площадку временного накопления отходов. 
Для организации санитарной очистки на территории с. Новофирсово установлено 7 контейнерных площадок и 7 отдельно стоящих контейнеров. На улице Садовая установлено 2 контейнера, ул. Молодежная – 2 контейнерные площадки, ул. Центральная – 1 контейнерная площадка, ул. Новая – 1 контейнер и 1 контейнерная площадка, ул. Набережная – 2 контейнера на 1 контейнерной площадке, ул. Локтевская – 1 контейнер и 2 контейнерные площадки по 1 контейнеру на каждой, ул. Фирсова – 1 контейнер, ул. Луговая – 1 контейнерная площадка, ул. Береговая – 2 контейнера. 
На территории с. Новофирсово отсутствуют специальные площадки, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов. Крупногабаритными признаются твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Генеральным планом рекомендуется предусмотреть на территории с. Новофирсово установку специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов по улицам Центральная, Садовая, Молодежная и Локтевская.
Вывоз отходов осуществляют региональным оператором Рубцовской зоны.
Нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новофирсовского сельсовета приведены в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифам от 10.12.2020 года № 432 (табл. 2.8-1).
Таблица 2.8-1
Нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Новофирсовского сельсовета, дифференцированные по категориям объектов
	№ п/п

	Категория объекта
	Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив
	Среднемесячный норматив накопления отходов

	
	
	
	кг/месяц
	мЗ/месяц

	1. 
	Автостоянки и парковки
	1 машино-место
	16,9726
	0,1124

	2. 
	Административные, офисные учреждения
	1 кв. метр общей
площади
	3,1220
	0,0018

	3. 
	Аптека
	1 кв. метр общей площади
	0,2296
	0,0065

	4. 
	Бани, сауны
	1 место
	6,9229
	0,0929

	5. 
	Банки, финансовые учреждения
	1 кв. метр общей площади
	
0 6404 ’
	
0 0061 ’

	6. 
	Библиотеки, архивы
	1 место
	0,6875
	0,0166

	7. 
	Гаражи, парковки закрытого типа
	1 машино-место
	3,3662
	0,0238

	8. 
	Дошкольное образовательное учреждение
	1 ребенок
	2,2640
	0,0184

	9. 
	Индивидуальные жилые дома
	1 проживающий
	11,5040
	0,1250

	10. 
	Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
	1 место
	4,7553
	0,0510

	11. 
	Кладбища
	1 место
	0,0770
	0,0006

	12. 
	Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
	1 место
	0,5631
	0,0074

	13. 
	Лоток
	1 торговое место
	0,7652
	0,0367

	14. 
	Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
	1 кв. метр общей
площади
	0,2141
	0,0073

	15. 
	Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.
	1 кв. метр общей площади
	0,3254
	0,0107

	16. 
	Общеобразовательное учреждения
	1 учащийся
	0,5500
	0,0054

	17. 
	Организация, оказывающая ритуальные услуги
	1 кв. метр общей площади
	0,4997
	0,0061

	18. 
	Отделения связи
	1 кв. метр общей площади
	0,1864
	0,0052

	19. 
	Павильон
	1 кв. метр общей площади
	1,4500
	0,0466

	20. 
	Палатка, киоск
	1 кв. метр общей
	0,7652
	0,0205

	21. 
	Пансионаты, дома отдыха, туристические базы
	1 место
	30,1180
	0,4989

	22. 
	Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
	1 место
	3,5063
	0,0785

	23. 
	Пищевая промышленность
	1 кв. метр общей
	1,0406
	0,0105

	24. 
	Поликлиника, диспансер
	1 кв. метр общей
площади
	0,3628
	0,0034

	25. 
	Предприятия иных отраслей промышленности
	1 кв. метр общей
площади
	0,2768
	0,0022

	26. 
	Продовольственный магазин
	1 кв. метр общей
площади
	0,4782
	0,0099

	27. 
	Промтоварный магазин
	1 кв. метр общей
	0,3367
	0,0050

	28. 
	Ремонт и пошив одежды
	1 кв. метр общей
площади
	0,3489
	0,0103

	29. 
	Рынки продовольственные
	1 кв. метр общей
	0,7578
	0,0102

	30. 
	Рынки промтоварные
	1 кв. метр общей
	0,6936
	0,0129

	31. 
	Садоводческие кооперативы, садово- огородные товарищества
	1 участник (член)
	10,2707
	0,0763

	32. 
	Спортивные арены, стадионы
	1 место
	0,6367
	0,0073

	33. 
	Спортивные клубы, центры, комплексы
	1 место
	0,8705
	0,0076

	34. 
	Супермаркет (универмаг)
	1 кв. метр общей площади
	0 9893
	0 0149

	35. 
	Учреждения стационарного типа (клиника, больница, госпиталь и т. д.)
	1 кв. метр общей площади
	3,4080
	0,0058

	36. 
	Химчистки и прачечные
	1 кв. метр общей площади
	0,3246
	0,0042


[bookmark: _Toc152058205]2.9. Инженерная подготовка территории
При градостроительном освоении территории Новофирсовского сельсовета возникает необходимость проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, таких как организация вертикальной планировки, а также принятия мер по защите населения от подтопления грунтовыми водами.
Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе жилой застройки сельского поселения необходимо осуществлять открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды в реки и пониженные участки рельефа (балки).
Канавы необходимо проектировать трапецеидального поперечного профиля, ширина, канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы села осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.
Подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселения. Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.
В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:
· утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;
· отсутствие ливневой канализации;
· препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;
· изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);
· отсутствие дренажей.
Общим следствием подтопления территории поселения является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов.
Для территории Новофирсовского сельсовета особое значение имеет защита селитебных, промышленных и рекреационных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования. 
Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.
При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.
Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.
В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.
[bookmark: _Toc152058206]Перечисленные мероприятия призваны обеспечить понижение уровня грунтовых вод на территории Новофирсовского сельсовета.
2.10. Функциональное использование и пространственное развитие территории
[bookmark: _Toc152058207]2.10.1. Предложения по изменению границ территорий и земель
В проекте генерального плана границы населенного пункта определены графически с учетом принятых ранее документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также с учетом данных Единого государственного реестра недвижимости.
Границы с. Новофирсово подлежат изменениям с целью приведения их в соответствие с данными Единого государственного реестра недвижимости.
[bookmark: _Toc152058208]2.10.2. Функциональное зонирование территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. При определении зон так же учитывалась существующая застройка, земельные отводы под капитальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми условиями использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический потенциал территории сельсовета.
Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:
– жилая зона;
– общественно-деловая зона;
– производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;
– зона сельскохозяйственного использования;
– зона рекреационного назначения;
– зона специального назначения.
Жилая зона
В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
Жилая зона населенных пунктов муниципального образования состоит из зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Зона застройки индивидуальными жилыми домами составляет большую часть и размещена повсеместно на территории с. Новофирсово. 
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, могут включаться жилые дома, гостиницы.
Общественно-деловой центр с. Новофирсово сельсовета не сформирован. Основные объекты общественно-делового назначения расположены вдоль улицы Центральная, где находятся Администрация Новофирсовского сельсовета, библиотека, объекты торговли, офис ООО «Золото Курьи». Новофирсовская основная общеобразовательная школа, Дом культуры и объект торговли находятся на ул. Локтевская.
Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Производственные зоны Новофирсовского сельсовета сформированы производственными площадками предприятия ООО «Золото Курьи». 
Зону транспортной инфраструктуры Новофирсовского сельсовета составляют автомобильный транспорт (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения) и объекты улично-дорожной сети.
Зона инженерной инфраструктуры Новофирсовского сельсовета представлена объектами электроснабжения, объектами связи.
Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования включает:
1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
2) производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий на территории Новофирсовского сельсовета выделена на расстоянии 200 м от западной границы с. Новофирсово (стоянка сельскохозяйственной техники ООО «Агромечта») и в юго-восточной части с. Новофирсово (склады КФХ Варданян В.Н.).
Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.
Данная зона в границах населенных пунктов представлена зоной озелененных территорий общего пользования.
Зона специального назначения
В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищем и скотомогильником.
Наименование и баланс функциональных зон, рассчитанный по графическим данным для территории Новофирсовского сельсовета на расчетный срок приведен в таблице 2.10.2-1.
Таблица 2.10.2-1
Баланс функциональных зон в границах Новофирсовского сельсовета 
на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га

	
	
	Муниципальное образование
	с. Новофирсово

	1.
	Жилые зоны
	131,48
	131,48

	2.
	Общественно-деловые зоны
	7,10
	7,10

	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в т. ч.:
	341,51
	16,40

	3.1
	- зона транспортной инфраструктуры
	62,74
	14,44

	3.2
	- производственная зона
	277,30
	1,93

	3.3
	- зона инженерной инфраструктуры
	1,46
	0,03

	4.
	Зоны рекреационного назначения, 
в т. ч.:
	205,05
	1,94

	4.2
	- зона озелененных территорий общего пользования
	1,94
	1,94

	4.3
	- зона лесов
	203,11
	–

	5.
	Зоны сельскохозяйственного использования, в т. ч.:
	17292,04
	92,46

	5.1
	- зона сельскохозяйственных угодий
	17276,22
	84,10

	5.2
	- производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	15,82
	8,36

	6.
	Зоны специального назначения, 
в т. ч.:
	1,65
	–

	6.1
	- зона кладбищ
	1,57
	–

	6.2
	- зона складирования и захоронения отходов
	0,07
	–

	ВСЕГО
	17978,82
	249,38



[bookmark: _Toc152058209]

2.11. Состояние окружающей среды и улучшение экологической ситуации
Современное состояние природной среды определяется состоянием воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова. Техногенную нагрузку на окружающую среду создают населенные пункты, промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, объекты размещения отходов производства и потребления.
[bookmark: _Toc137735277][bookmark: _Toc152058210]2.11.1. Состояние окружающей среды
Состояние атмосферного воздуха
Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.
Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:
– выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств;
– выхлопных газов автомобильного транспорта;
– пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.;
– пыли с поверхности породных отвалов золоторудного месторождения и другое.
Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, диоксида азота, углеводородов в атмосферу. Оценить загрязнение воздуха автомобильным транспортом не представляется возможным ввиду отсутствия измерений уровней загрязнения.
В процессе сжигания твердого (древесина в жилой застройке) или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и зола) сгорания. При переводе установок (котельных) на газ значительно снижаются выбросы.
Основным загрязнителем атмосферного воздуха в сельском совете является золотодобывающее предприятие ООО «Золото Курьи», в процессе ведения работ отрицательное воздействие на атмосферный воздух сводится к загрязнению продуктами сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания горной и вспомогательной автотранспортной техники, пылью при работах со вскрышными породами и формировании отвалов. В меньшей степени оказывают влияние автомобильный транспорт, котельная, объекты хранения и обработки сельскохозяйственной продукции.
Состояние водных ресурсов
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в сельском совете являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог.
Состояние почвенного покрова
Интенсивное использование пахотных угодий приводит к ухудшению плодородия почв, развитию ветровой и водной эрозии. Несоблюдение пастбищеоборота является причиной вытаптывания растительного покрова сельскохозяйственными животными.
Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельскохозяйственных палах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой эрозии. 
Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы, расположенные на территории населенных пунктов и производственных предприятий. Места разработки полезных ископаемых также подвержены развитию различных видов эрозии. Выбросы со стороны золотоотвалов содержат вредные примеси, оседающие в почве.
Нарушение почвенного покрова происходит при строительных работах, прокладке инженерных коммуникаций, разработке карьеров. При использовании строительной и транспортной техники создаются механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.
Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы территорий, прилегающих к автодорогам углеводородами, свинцом, бензапиреном, диоксинами.
[bookmark: _Toc137735278][bookmark: _Toc152058211]Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также подобные территории вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.
2.11.2. Мероприятия по охране окружающей среды
Защите и охране на территории Новофирсовского сельсовета подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.
Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов. 
Необходимы мероприятия по:
– обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств;
– сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании;
– рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории;
– благоустройству дорог в населенных пунктах, обеспечению им твердого покрытия;
– переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками;
– организации озеленения санитарно-защитных зон;
– использование различных пылеулавливающих систем и пылеподавления для снижения пылеобразования при разработке карьеров.
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Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.
Для охраны вод необходимы мероприятия по:
– внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;
– внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;
– соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;
– полной реконструкции системы водоснабжения. 
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.
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В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:
– проведение рекультивации территорий несанкционированного места размещения отходов и скотомогильника;
– засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);
– организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов;
– очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями и котельной;
– высадка зелёных насаждений;
– сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель, нарушенных при строительных работах, прокладке инженерных сетей, при золотодобыче;
– учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.
Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривают:
– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;
– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - обоснованном объеме; 
– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.
Мероприятия по охране лесов 
Общие положения и основные требования по охране и защите лесов установлены Лесным кодексом РФ.
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.
Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ, другими федеральными законами.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения лесов.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
· разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
· бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
· употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
· оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
· заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
· выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:
– 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
– 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.
В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
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Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. 
Зоны с особыми условиями использования на территории Новофирсовского сельсовета включают:
– санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
– охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;
– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
– зоны охраны объектов культурного наследия;
– водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;
– придорожные полосы автомобильных дорог.
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.
На территории сельсовета располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03. Перечень объектов приведен в таблице 2.12.1-1.
Таблица 2.12.1-1
Объекты, требующие установления санитарно-защитных зон на территории Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование и назначение объекта
	Нормативный размер, м

	Объекты производственного назначения

	1
	Карьеры предприятия ООО «Золото Курьи» 
	Класс II, СЗЗ – 500 м

	2
	Ремонтно-механическая мастерская и гараж предприятия ООО «Золото Курьи»
	Класс IV, СЗЗ – 100 м

	3
	Склады предприятия ООО «Золото Курьи»
	Класс V, СЗЗ – 50 м

	Объекты сельскохозяйственного назначения

	4
	КФХ Варданян В.Н.
	Класс V, СЗЗ – 50 м

	5
	ООО «Агромечта»
	Класс V, СЗЗ – 50 м

	Объекты специального назначения

	6
	Сельское кладбище
	Класс V, СЗЗ – 50 м
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Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.
По территории Новофирсовского сельсовета проходят линии электропередач 10 кВ и 0,4 кВ, охранные зоны от них установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон» в размере 10 м и 2 м соответственно.
Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
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Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий (таблица 2.12.3-1), направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Таблица 2.12.3-1
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

	Мероприятия по первому поясу
	Мероприятия по второму и третьему поясам

	Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие
	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов

	Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений
	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора

	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе
	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

	Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов
	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля

	Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО
	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод



Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:
1) не допускается:
– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
– применение удобрений и ядохимикатов;
– рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
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Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Режимы использования земель, требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия на территории Новофирсовского сельсовета устанавливаются Приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия:
1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее – строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:
– проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства. 
3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.
3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.
3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по со-хранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за про-ведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:
– на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;
– на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;
– при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;
– при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.
4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации. 
5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.
6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.
8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:
– для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника); 
– для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);
– для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию); 
– для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).
[bookmark: _Toc137735284]В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
[bookmark: _Toc152058217]2.12.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. 
В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых, в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос к тому же запрещаются:
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ и составляет для рек, протекающих по муниципальному образованию, двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
[bookmark: _Toc137735285][bookmark: _Toc152058218][bookmark: _Toc137735286]2.12.6. Придорожные полосы автомобильных дорог
На основании Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
На территории Новофирсовского сельсовета придорожная полоса установлена для автомобильной дороги регионального значения К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан».


[bookmark: _Toc152058219]3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
[bookmark: _Toc137202594][bookmark: _Toc137735288][bookmark: _Toc152058220]3.1. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения в области социальной сферы
Для развития социальной инфраструктуры одним из определяющих факторов является численность населения муниципального образования. Отсюда одной из важнейших задач социально-экономического развития является приведение социальной сферы в соответствие со структурой расселения на основе имеющихся нормативов.
Потребность населения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры и просвещения, а также в объектах спорта и физической культуры рассчитана в соответствии с прогнозом численности населения к концу расчетного срока (табл. 3.1-1).
Таблица 3.1-1
Расчет потребности населения Новофирсовского сельсовета в основных объектах социальной сферы на расчетный срок (2033 г.)
	Норматив
	Проектная мощность действующих объектов
	Потребность в соответствии с нормативом
	Дефицит (-) / профицит (+)

	Дошкольные образовательные организации

	30 мест на 1 тыс. чел.
	-
	17 мест
	-17 мест

	Объекты общеобразовательных организаций основного образования

	110 мест на 1 тыс. чел.
	150 мест
	62 мест
	+88 мест

	Объекты организаций дополнительного образования

	10% общего числа школьников
	-
	6 мест
	-6 мест

	Учреждения культуры клубного типа

	300 мест на 1 тыс. чел.
	90 мест
	218 мест
	-128 мест

	Объекты библиотечного обслуживания населения

	6 000 единиц хранения
	3 114 единиц хранения
	6 000 единиц хранения
	-2 886 единиц хранения

	6 читательских мест
	10 читательских мест
	6 читательских мест
	+4 читательских места

	Плоскостные объекты спортивного назначения

	0,7 га на 1 тыс. чел.
	0,0025 га
	0,4 га
	-0,3975 га

	Спортивные залы

	60 кв. м. на 1 тыс. чел.
	70,8 кв. м.
	34 кв. м.
	+36,8 кв. м.



Территория Новофирсовского сельсовета не в полной мере оснащена всеми необходимыми учреждениями социальной сферы, наблюдается дефицит учреждений в сфере образования, объектов спортивного назначения, недостаточная оснащенность Дома культуры и библиотеки. 
Отсутствие на территории дошкольных образовательных учреждений и организаций дополнительного образования компенсируется работой дошкольной группы, а также секций и кружкой для школьников в Новофирсовской основной общеобразовательной школе. 
Согласно п. 19 ч. 1 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относится организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района. Таким образом, вопросы недостаточной оснащенности территории Новофирсовского сельсовета объектами в сфере культуры и просвещения должны быть решены комплексными программами Курьинского района.
Для улучшения спортивной базы сельсовета генеральным планом предлагается разместить на территории с. Новофирсово универсальную спортивную площадку. 
[bookmark: _Toc137735289][bookmark: _Toc152058221]3.2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения в областях транспортной и инженерной инфраструктуры
Экономическое развитие любой территории во многом зависит от социально-экономического, транспортно-географического его положений, определяющихся уровнем развития промышленного и сельскохозяйственного производств, а также состоянием инженерной и транспортной инфраструктур на территории.
Часть жилых территорий села Новофирсово отделена от основных социальных и культурных объектов населенного пункта естественной водной преградой – р. Локтевка. Наличие единственного моста, находящегося в аварийном состоянии, ухудшает транспортную доступность таких объектов. В связи с чем, генеральным планом предлагается продлить ряд элементов улично-дорожной сети для строительства двух новых пешеходных мостов, соединяющих обе части села Новофирсово.
В соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новофирсовского сельского поселения Курьинского района Алтайского края на 2017-2033 годы, утвержденной Решением Новофирсовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 23.11.2017 №11 планируется осуществить реконструкцию объектов водоснабжения (2 артезианских скважин).

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории Новофирсовского сельсовета приведена в таблице 3.2-1.
Таблица 3.2-1
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории Новофирсовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объектов
	Оценка возможного влияния

	Социальная сфера

	1. 
	Объекты спортивного назначения
	Создание условий для укрепления здоровья населения сельсовета путем развития инфраструктуры спорта

	Транспортная и инженерная инфраструктуры

	2. 
	Объекты транспортной инфраструктуры
	Улучшение условий проживания населения сельсовета;
Обеспечение населения села постоянной и быстрой связью со всеми социальными объектами поселения;
Повышение комплексной безопасности населения на транспорте

	3. 
	Объекты инженерной инфраструктуры
	Повышение эффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, снижение затрат на производство воды; 
Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.



[bookmark: _Toc152058222]4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со Схемами территориального планирования Российской Федерации в различных областях размещение планируемых объектов федерального значения на территории Новофирсовского сельсовета Курьинского района Алтайского края не предусмотрено.
В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2015 №485 «Об утверждении схемы территориального планирования Алтайского края» (в ред. от 12.08.2022 №287) (далее – СТП Алтайского края) на территории Новофирсовского сельсовета Курьинского района Алтайского края планируется ряд мероприятий (табл. 4-1).

Таблица 4-1
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Новофирсовского сельсовета объектов регионального значения
	№
п/п
	Назначение объекта
	Наименование
	Краткая характеристика объекта
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1. 
	В области транспортной инфраструктуры
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Новофирсово», км 2+545 - км 2+820 с мостом через р. Локтевка
	техническая категория определяется проектом
	В населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населённых пунктов придорожная полоса – в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ

	2. 
	В области инженерных инфраструктур
	Строительство газопровода-отвода и ГРС от с. Ребриха до 
г. Рубцовска
	3 ГРС «Алейская», «Краснощековская», «Рубцовская», ориентировочный объем газопотребления - 1167 млн куб. м/год
	охранная зона согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878);
санитарно-защитная зона - 300 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	3.
	В области осуществления природоохранной деятельности
	Создание памятника природы Новофирсовская степь»
	площадь объекта 
3,5 тыс. га
	зона охраны (согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ)



Газопровод-отвод от с. Ребриха до г. Рубцовска согласно Приложению 2 к постановлению Правительства Алтайского края от 27.06.2022 №231 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Алтайского края», должен пройти по территории Курьинского района Алтайского края, в том числе по территории Новофирсовского сельсовета.
Согласно главе III «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых экономических центров и зон, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий» СТП Алтайского края, Курьинский район входит в Рубцовскую агломерацию. Назначением данного экономического центра (зоны) является развитие добывающей и пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства, туризма.
С целью ликвидации скотомогильников, использование которых не является необходимым для обеспечения хозяйственной деятельности Постановлением Правительства Алтайского края от 14.09.2020 № 394 утвержден порядок ликвидации на территории Алтайского края неиспользуемых скотомогильников. В соответствии с Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 02.07.2021 г. №118-п «Об утверждении перечня скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации» законсервированный скотомогильник, размещенный на территории Новофирсовского сельсовета, подлежит ликвидации к 2024 году.
[bookmark: _Toc152058223]5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОФИРСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с муниципальными программами Курьинского района Алтайского края на территории Новофирсовского сельсовета планируется ряд мероприятий в различных сферах.
Планируемые мероприятия в области социальной сферы
В сфере образования планируется:
· повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а также за счет обновления материально-технической базы;
· оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса;
· развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;
· создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей.
В сфере культуры и просвещения планируется:
· увеличение количеств экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек до 11 тыс. экземпляров на 1000 человек населения к 2027 году;
· проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры;
· приобретение музыкального оборудования, оргтехники, музыкальных инструментов для учреждений культуры;
· модернизация автоматизированной информационно-библиотечной системы;
· текущий и капитальный ремонт памятников Великой Отечественной войны.
Планируемые мероприятия в области коммунальной и транспортной инфраструктур
· модернизация систем теплоснабжения;
· замена ветхих водопроводных сетей с. Новофирсово к 2025 году;
· ремонт автомобильных дорог.
 


[bookmark: _Toc152058224]6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
На территории Новофирсовского сельсовета Курьинского района Алтайского края выделено три основных типа чрезвычайных ситуаций:
1. Чрезвычайные ситуации природного характера;
2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера;
3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.
[bookmark: _Toc152058225]6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившейся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Природные чрезвычайные ситуации на территории Новофирсовского сельсовета делятся на следующие группы, исходя из причин их возникновения:
· геофизические опасные явления;
· гидрологические опасные явления;
· метеорологические опасные явления;
· природные пожары.
К опасным геофизическим явлениям на территории Новофирсовского сельсовета относятся землетрясения. Курьинский район входит в число муниципальных образований Алтайского края, на территории которых баллы по карте ОСР-97 – от 7 баллов и выше. В пределах района имели место землетрясения интенсивностью 5 баллов, эпицентры которых располагались в 30 км к юго-востоку от с. Курья, на границе с Краснощековским районом (1831 г., магнитуда М=4,9), и примерно в 22 км от с. Курья к югу (1968 г., магнитуда М=4).
К опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся подтопление, русловая эрозия, цунами, штормовой нагон воды, сель, наводнение, половодье, паводок, затор, зажор, снежная лавина.
На территории Новофирсовского сельсовета к опасным гидрологическим явлениям относятся подтопления и заторы.
Подтопление – повышение уровня подземных грунтовых вод, приводящее к нарушению хозяйственной деятельности на территории. Подтопления часто возникают при неправильном орошении, а также расточительном водопользовании и приводит к заболачиванию земель, осолонцеванию и засолению почв, снижению прочности грунтов.
Затор – это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В результате происходит подъем воды и ее разлив. Затор образуется обычно в конце зимы и в весенний период при вскрытии рек во время разрушения ледяного покрова. Состоит он из крупных и мелких льдин. Опасность заторов заключается в резком подъеме уровня воды, что может привести к затоплению прилегающей местности.
К опасным метеорологическим явлениям относят те, которые интенсивностью и продолжительностью представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики или природным условиям.
Среди опасных метеорологических явлений на территории Новофирсовского сельсовета выделяют сильные ветры, пылевые бури, сильные осадки, грозы, засухи.
Сильными считаются ветры скоростью 6,4-50 км/ч. Сильные ветры, значительные перепады атмосферного давления и большое количество осадков вызывают опасные атмосферные вихри (циклоны, бури, шквалы, ураганы) которые могут вызвать разрушения и человеческие жертвы.
Пылевые бури весьма распространены в южных засушливых областях. Наряду с разрушениями зданий и сооружений, характеризуются очень низкой относительной влажностью воздуха. Вызывают эрозию или выветривание почвы вместе с находящимися в ней семенами посевов, засыхание всходов, засыпку их, оголение корневой системы и другое.
Ливень – проливной дождь, который продолжаются несколько суток, когда за одну минуту выпадает более 1 миллиметра осадков. Опасность ливней заключается в создании условий для возникновения наводнений, оползней, обвалов, лавин, гибели посевов сельхоз культур и урожая. Часто ливни сопровождаются грозовыми явлениями. 
Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды – молнии, сопровождаемые громом. Грозы опасны получением смертельных травм, возникновением возгораний, локальных разрушений в местах попаданий, поломкой оборудования и другими опасными явлениями.
Засуха – явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. В период засухи прекращается поступление воды к корневой системе растений, расход влаги превосходит ее приток, критически снижается водонасыщенность тканей растения, нарушаются нормальные условия его роста. Засуха может привести к воспламенениям и длительным пожарам.
Природные пожары – это бесконтрольный процесс горения способный к самопроизвольному неконтролируемому распространению. Среди природных пожаров отдельно выделяют лесные пожары и связанное с ними загрязнение атмосферного воздуха.
Лесной пожар – стихийное, неконтролируемое распространение огня по лесным площадям. Лесные пожары влияют на всю экосистему в пределах распространения огня и окружающих территорий, где распространяется дым. Нарушаются естественные лесные биологические процессы, разрушается почвенный покров. На человека влияет образующийся дым, приводящий к нарушению работы дыхательных путей.
Меры предупреждения и снижения ущерба:
1.	Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории поселения;
2.	Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения;
3.	Поддержание в готовности противопожарных формирований;
4.	Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона;
5.	Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки;
6.	Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.
[bookmark: _Toc152058226]6.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Согласно ГОСТ 22.0.05-97. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» под техногенной чрезвычайной ситуацией понимают состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Новофирсовского сельсовета являются:
· транспортные системы;
· коммунальные системы.
Аварии на автомобильном транспорте
Дорожно-транспортным называется происшествие, возникшее в процессе движения механических транспортных средств и повлекшее за собой гибель или телесные повреждения людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. К механическим транспортным средствам относятся автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды с подвесными двигателями и другие самоходные механизмы.
К числу главных причин чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:
–	нарушение правил движения;
–	превышение скорости;
–	плохое состояние дороги, метеоусловия;
–	неисправность технического средства.
Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при транспортировке горюче-смазочных материалов по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, находящимся на территории Новофирсовского сельсовета. По участку автодороги К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан», проходящем по территории Новофирсовского сельсовета проходит маршрут доставки опасных веществ, среди которых: хлор, горюче-смазочные материалы, горючие газы.
Мероприятия по снижению риска транспортных аварий:
–	улучшение состояния и качества дорожного покрытия, очистка автомобильных дорог особенно в зимний период;
–	устройство	ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
–	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог;
–	защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электроэнергетических, водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, поражению людей электрическим током. Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения вне отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.
Основные причины аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства:
· Износ и устарелость системы: наибольшая проблема, ведущая к авариям. Старые трубопроводы, не обновленные на протяжении длительного времени, подвержены различным повреждениям и протечкам.
· Неправильная эксплуатация и обслуживание: недостаточная профилактика и техническое обслуживание системы создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций.
· Природные явления: природные стихийные бедствия, такие как землетрясения или наводнения, могут привести к повреждению коммунальных систем и вызвать аварии.
· Человеческий фактор: ошибки операторов, несоблюдение правил безопасности и неосторожное поведение могут привести к аварийным ситуациям на коммунальных системах.
Мероприятия по снижению риска аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства:
· своевременный ремонт или замена изношенных и устаревших инженерных систем, и объектов;
· проведение профилактических мероприятий и технического обслуживания в установленные сроки;
· повышение квалификации обслуживающего коммунальные системы персонала.
[bookmark: _Toc152058227]6.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Биолого-социальные чрезвычайные ситуации – чрезвычайные ситуации, повлекшие за собой массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных растений и животных.
Заражение окружающей среды (в основном почвы и растительность) опасными биологическими веществами происходит при грубых нарушениях санитарно-гигиенических правил эксплуатации объектов утилизации и хранения отходов (твердых коммунальных отходов, пестицидов, скотомогильников).
Учитывая то, что через территорию Новофирсовского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения, в условиях снижения общего уровня контроля, производственно-технологической дисциплины, расширением индивидуально-предпринимательского сектора, повышается вероятность заноса на территорию сельсовета особо опасных инфекций.
Для Новофирсовского сельсовета актуальна проблема распространения по территории эпизоотий в том числе саранчи, а также лугового мотылька. Появление данных видов вредителей может привести к уничтожению больших площадей сельскохозяйственных угодий, что повлечет убытки у сельскохозяйственных предприятий сельсовета.
Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории Новофирсовского сельсовета:
– Эпидемии (грипп, туберкулез, вирусный гепатит А, дизентерия, клещевой энцефалит, Covid-19);
– Эпизоотии (сибирская язва, бешенство, энцефалиты, ящур);
– Эпифитотии (саранчевые, колорадский жук, луговой мотылек, сибирская кобылка).
Серьезной и актуальной проблемой в настоящее время является инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности туберкулез, грипп, ОРВИ, COVID-19. Особую проблему представляет туберкулез.
Эпидемий на территории Новофирсовского сельсовета не было, что объясняется увеличением числа вакцинированного населения (от таких заболеваний как краснуха, ветряная оспа, клещевой энцефалит, грипп и т.п.), наблюдается раннее выявление и лечение больных, санитарный контроль за источниками водоснабжения, индивидуальная гигиена.
В целях профилактики заболеваемости, формирования ЗОЖ у населения на территории с. Новофирсово функционирует фельдшерско-акушерский пункт.
[bookmark: _Toc152058228]6.4. Объекты обеспечения пожарной безопасности на территории
На территории Новофирсовского сельсовета пожарные части отсутствуют. В с. Новофирсово сформирована добровольная пожарная дружина, также в тушении пожаров задействованы силы предприятия ООО «Золото Курьи».
Для информирования населения используется официальный сайт Администрации Курьинского района, информационные доски, а также неавтоматизированное техническое средство оповещения населения.
Пункт временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, расположен в здании Новофирсовской основной общеобразовательной школы.
На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава сельсовета, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании. Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта.
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).
Техническим регламентом установлены нормативы прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях составляющие 20 минут. Согласно данным Администрации Курьинского района данный норматив выполняется.
Источниками противопожарного водоснабжения на территории Новофирсовского сельсовета являются противопожарные гидранты в количестве 2 штук.



[bookmark: _Toc152058229]7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Проектом генерального плана не предполагается включения земельных участков земель иных категорий, сведения о которых внесены в ЕГРН, в границы с. Новофирсово, или исключения из границ с. Новофирсово земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, с переводом их в состав иных категорий земель и изменением целевого использования. 
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