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Генеральный план муниципального образования Трусовский сельсовет Курьинского района Алтайского края был утвержден Решением Трусовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края №13 от 27.12.2016 г.
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Трусовский сельсовет Курьинского района Алтайского края разработан ООО «Компания Земпроект» в 2024 г. на основании Технического задания к муниципальному контракту №121 от 19.06.2024 г. на выполнение работ по подготовке проекта изменений, вносимых в Генеральный план муниципального образования Трусовский сельсовет Курьинского района Алтайского края. Изменения внесены в текстовую и графическую часть утвержденного генерального плана.
Изменения в генеральный план внесены в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:
– Градостроительным кодексом РФ;
– Земельным Кодексом РФ;
– Лесным кодексом РФ;
– Водным кодексом РФ;
– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями);
– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;
– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;
– Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;
– СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, местными нормативами градостроительного проектирования;
– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.
В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:
1. Техническое задание к муниципальному контракту №121 от 19.06.2024 г. 
2. Цифровой космоснимок для территорий населенных пунктов Трусовского сельсовета, цифровой ортофотоплан с. Трусово.
3. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях на территории сельского поселения, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администраций Курьинского района и Трусовского сельсовета.
Целью работы является планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Генеральным планом определены следующие сроки реализации:
– первая очередь до 2020 г.;
– расчетный срок 2035 г.


[bookmark: _Toc178074418]1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий. 
Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития. 
В перечисленных документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития Трусовского сельсовета, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.
Система документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня является основой для разработки программ комплексного развития Трусовского сельсовета и настоящего проекта внесения изменений в генеральный план Трусовского сельсовета.
В настоящее время на территории Трусовского сельсовета действует следующая система планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования:
–	Стратегия социально-экономического развития МО Курьинский район Алтайского края на период до 2035 года (утвержденная решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 30.03.2021 № 6);
–	20 муниципальных программ МО Курьинский район Алтайского края;
–	3 программы комплексного развития территории Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края (табл. 1-1).
В соответствии с требованиями ч.3 ст. 19, ч.3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты местного значения, предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами учтены настоящим проектом изменений генерального плана Трусовского сельсовета.
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Таблица 1-1
Перечень муниципальных и комплексных программ, действующих на территории 
Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Утверждающий документ
	Основные направления реализации муниципальной программы

	1. 
	«Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе на 2021-2028 годы»
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 12.04.2021 №120
	Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение аварийности на улицах и дорогах Курьинского района;
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

	2. 
	«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» 
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 22.01.2021 №18
	Повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения, снижение затрат на производство тепловой энергии, воды; 
Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг

	3. 
	«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Курьинский район Алтайского края» на 2020-2025 годы 
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 02.11.2020 №403
	Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития

	4. 
	«Культура Курьинского района на 2023-2027»
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 03.10.2022 №334
	Обеспечение формирования культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района

	5. 
	«Молодежь Курьинского района» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 12.11.2020 №405
	Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

	6. 
	«Обеспечение жильем молодых семей в Курьинском районе» на 2020-2024 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 08.06.2020 №167
	Реализация механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Курьинском районе

	7. 
	«Развитие образования в Курьинском районе» на 2020-2024 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 16.06.2020 №185
	Повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

	8. 
	«Развитие пассажирского транспорта в Курьинском районе на 2023-2027 годы»
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 24.10.2022 №365
	Удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования

	9. 
	«Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 10.12.2020 №451
	Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Курьинском районе

	10. 
	«Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе» на 2020-2024 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 30.07.2020 №265
	Создание условий для укрепления здоровья населения Курьинского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта и профессионального спорта

	11. 
	«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 17.05.2021 №166
	Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории Курьинского района, стабилизация уровня преступлений и иных правонарушений на территории Курьинского района за счет совершенствования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений

	12. 
	«Семья и дети» на 2023-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 28.11.2022 №416
	Укрепление института семьи;
Сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Снижение уровня детской безнадзорности и семейного неблагополучия;
Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни;
Продвижение идеи ненасильственного отношения к детям

	13. 
	«Развитие туризма в Курьинском районе» на 2021-2025 годы 
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 18.12.2020 №465
	Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Курьинского района

	14. 
	«Муниципальная программа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Курьинского района Алтайского края» на 2021-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 05.04.2021 №108
	Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Курьинского района Алтайского края

	15. 
	«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы

	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 12.04.2021 №121
	Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории Курьинского района Алтайского края

	16. 
	«Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе» на 2022-2026 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 10.03.2022 №70
	Обеспечение условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе

	17. 
	«Реализация государственной национальной политики в Курьинском районе» на 2022-2026 годы
	
	

	18. 
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Курьинском районе Алтайского края» на 2023-2027 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 05.04.2023 №118
	Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации;
Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

	19. 
	«Формирование и популяризация здорового образа жизни на территории муниципального образования Курьинский район Алтайского края» на 2023-2025 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 18.11.2022 №407
	Создание условий для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

	20. 
	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курьинском районе» на 2024-2028 годы
	Постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 13.11.2023 №420
	Стабилизация и поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества

	21. 
	Программа 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края на 2017-2027 годы»
	Решение Трусовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 10.11.2017 №9
	Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения

	22. 
	Программа 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Трусовский сельсовет Курьинского района Алтайского края на 2017-2027 год»
	Решение Трусовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 10.11.2017 №10
	Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Курьинского сельсовета

	23. 
	Программа 
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Трусовского сельсовета на 2017-2027 годы»
	Решение Трусовского сельского Совета депутатов Курьинского района Алтайского края от 10.11.2017 №8
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
Улучшение экологической ситуации на территории Трусовского сельсовета;
Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования
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[bookmark: _Toc178074421]2.1.1. Климатические условия
Климат на рассматриваемой территории континентальный, лето умеренно теплое, влажное, короткое, зима – умеренно суровая, снежная, и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.
Территория Трусовского сельсовета находится на юге Алтайского края и испытывает влияние воздушных масс со стороны равнин Западной Сибири, Средней Азии и Алтайской горной страны.
Благодаря южному положению, территория сельсовета может получать значительные суммы солнечной радиации – более 2300 солнечных часов в году. Однако возможное количество заметно ослабляется облачностью, увеличенной вследствие обострения атмосферных фронтов под воздействием рельефа территории или усиленной конвекции в теплое время года. Ясные антициклональные дни наиболее вероятны в зимние месяцы – с декабря по февраль. Наибольшее количество пасмурных дней отмечается обычно в октябре и ноябре, для которых характерна ненастная погода с низко висящими облаками. 
Необходимо отметить, что количество осадков неодинаково в разные годы. В засушливые годы на равнинной части выпадает примерно в два раза меньше осадков, чем во влажные.
Как правило, наиболее теплым месяцем года является июль, а наиболее холодным – январь. Но нередко наиболее суровым месяцем года может быть декабрь или февраль. В течение всех зимних месяцев возможны повышения температуры воздуха вплоть до положительных значений. Зимние оттепели определяют возможность формирования гололедно-изморозевых отложений, которые могут способствовать обрыву проводов, созданию аварийной обстановки на дорогах. В зимние месяцы холодный воздух стекает с окружающих склонов и застаивается в понижениях рельефа: котловинах, речных долинах. 
Весна и осень – самые короткие сезоны года. Март на данной территории, как и повсеместно в Алтайском крае, является типично зимним месяцем по режиму температур. Значительное влияние на термический режим местности оказывают водоемы. Весной их нагревание отстает от нагревания суши. В апреле и мае вблизи водоемов погода прохладнее, а сроки начала вегетации растительности, особенно сельскохозяйственной, сдвинуты на более поздние. 
Разнообразие орографического строения территории и растительности предопределяет значительную трансформацию поля осадков. 
Одной из особенностей режима осадков района является значительная изменчивость их сумм от года к году. Разброс достаточно велик, что необходимо учитывать при проектировании и планировании развития территории. Важным является вопрос о возможных суточных количествах осадков, ливневых дождях и снегопадах, поскольку учет таких осадков необходим при проектных расчетах, планировании работы коммунально-транспортных служб, рекреационного развития территории. 
Ветровой режим отличается большой интенсивностью, что следует учитывать при разработке всех видов деятельности, предполагаемых на данной территории. 
Интенсивный ветровой режим отмечается в холодное время, особенно в начальный период зимы в ноябре-декабре, переходные сезоны года. В целом за год наиболее часто наблюдаются ветры южного направления. Велика повторяемость ветров юго-восточного и юго-западного направлений. Подобное соотношение в повторяемости ветров различных направлений сохраняется и зимой. Весной отмечаются ветры разных направлений: при значительной повторяемости южных, возрастает повторяемость северо-восточных и юго-восточных ветров, часты северные и юго-западные ветры. Летом повторяемость южных ветров уменьшается при увеличении северо-восточных и юго-восточных, не редки северные ветры. Ветровой режим осени практически идентичен зимнему.
[bookmark: _Toc178074422]2.1.2. Геолого-геоморфологическое и гидрогеологическое строение
Основные сведения по геологическому строению площади Трусовского сельсовета приводятся по данным геологосъемочных масштаба 1:200000, лист М-44-V. 
Самыми древними отложениями на территории сельсовета являются отложения среднего и верхнего ордовика, представленные осадочными породами: песчаниками, алевролитами, сланцами, реже конгломератами. Эти отложения занимают большую (северную и центральную) часть территории сельсовета, в районе с. Трусово породы прорваны гранитоидами Трусовского массива. Тело имеет изометрическую форму, вытянуто с северо-востока на юго-запад. Приконтактовая часть осадочных пород ороговикована под действием интрузии.
На юге территории сельсовета вулканогенно-осадочная толща нижнего-среднего девона, представленная известняками, туфопесчаниками, туфами, прорвана пологими телами андезитов кукуйского комплекса среднего девона. 
Отложения четвертичной системы плащеобразно покрывают все понижения в рельефе на территории сельсовета, представлены глинистыми породами, песками, супесями с дресвой и щебнем коренных пород. 
В соответствии со структурно-геологическим строением территория МО Трусовский сельсовет Курьинского района входит в состав Алтае-Саянской гидрогеологической складчатой области, которая считается гидрогеологической структурой 1 порядка.
Район характеризуется развитой гидрографической сетью, среди которой выделяется р. Белая, протекающая через село Колывань. В неё впадают многочисленные притоки и ручьи. Питание их осуществляется за счёт атмосферных осадков (500-600 мм/год), подпитывающих и подземные воды, различные по возрасту и составу.
Складчатые структуры, линейно вытянутые с юго-востока на северо-запад, обуславливают формирование зон с повышенной водообильностью, для которых характерна гидродинамическая обособленность и четкая выраженность областей питания, стока и разгрузки. Область питания зон приурочена к выходам пород на поверхность в приподнятых частях структур, а область разгрузки – к пониженным частям рельефа или зонам тектонических нарушений.
Атмосферные осадки, фильтрующиеся в верхнюю трещиноватую зону скальных пород, формируют подземный поток, направление движения которого совпадает с уклоном рельефа местности. В понижениях рельефа и в вершинах распадков часть потока разгружается в виде родников, образуя ручьи. Оставшаяся часть потока движется вниз по склону, разгружаясь в р. Белая. 
По условиям залегания, стратиграфической принадлежности и литологическому составу в данном районе выделяются следующие водоносные горизонты и зоны:
· водоносные голоценовые: аллювиальный и озёрный;
· относительно водоносный нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический;
· водоносная палеозойская зона.
Согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых и подземных вод по состоянию на 01.01.2024 г. на территории Трусовского сельсовета имеются:
· 1 месторождение рудного золота,
· 1 участок строительного камня,
· 2 действующих водозабора.
Месторождения подземных вод на территории МО Трусовский сельсовет отсутствуют.
В таблице 2.1.2-1 приводится краткая характеристика месторождений и участков твердых полезных ископаемых.
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Таблица 2.1.2-1
Перечень месторождений и участков твердых полезных ископаемых на территории 
Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края
	№
п/п
	Название месторождения
	Привязка
	Краткая характеристика
	Учет государственным балансом запасов (ГБЗ), государственным кадастром месторождений (ГКМ) 
на 01.01.2024 г. 
	Примечание

	Золото рудное

	1
	Участок Восточный, месторождение Толстуха
	Участок недр расположен в 15 км на восток от районного центра с. Курья
	 В пределах участка Восточный поисково-оценочными работами выявлено месторождение Толстуха. Площадь месторождения сложена вулканогенно-осадочной толщей живет-франского яруса, прорванной пологими телами андезитов кукуйского комплекса среднего девона. 
	Запасы золота учтены ГБЗ в распределенном фонде по категории
 С1 – 28 кг, С2 -124 кг утверждены протоколом ТКЗ №118 от 11.12.20 г
	 Разрабатывается ООО «АС «Поиск» (лиц. БАР 02407 БР сроком до 24.03.2028), добыча в 2023 г. – 37 кг.
Остаток запасов золота на 01.01.2024 г. - С2 -115 кг, забалансовые – 34 кг.

	Строительный камень

	2
	Участок Трусовский
	В 2,5 км западнее п. Калмацкий Курьинского района
	Участок представляет собой увал, вытянутый в северо-восточном направлении, с хорошей обнаженностью. Породы интенсивно ороговикованные, трещиноватые, характеризуются высокой прочностью, марка по дробимости «1000» - «1400», по морозостойкости - F-100, могут применяться в качестве строительного камня. Мощность вскрышных пород 0,70 м, полезная толща не обводнена.
	Запасы учтены ГКМ   по категории С2 - 3,2 млн. м3, прогнозные ресурсы Р1 – 1,8 млн. м3 приняты к сведению ТС Нерудной партии ЗСГУ в 1989 г.
	  Участок Трусовский рекомендован для постановки дальнейших геологоразведочных работ.





[bookmark: _Toc178074423]2.1.3. Гидрография и гидрология
Реки Курьинского района принадлежат бассейну реки Обь и являются притоками Чарыша и Алея. 
На территории Трусовского сельсовета протекает реки Чарыш, Кукуйка, Кочегар, Малый Кочегар.
Водный режим рек характеризуется весенним половодьем (наибольший сток наблюдается в мае) и смешанным типом питания (50% снеговое и 30% грунтовое). Половодье высокое, продолжается 2-2,5 месяца. Объем половодья составляет 70-80% годового стока. Паводки наблюдаются чаще всего в июне и октябре. Зимняя межень устанавливается в ноябре, заканчивается в марте.
Наиболее крупная из протекающих рек – Чарыш, левый приток Оби. Летом температура воды в Чарыше в нижнем течении поднимается до +20 градусов, в верховьях остаётся холодной. Ледостав длится с конца ноября до начала апреля; зимой обычны наледи, а весной – заторы. Питание смешанное с преобладанием снегового. Средний расход – 192 куб. м/сек. Замерзает в низовьях в конце октября, в верховьях – в декабре, а вскрывается в конце марта.
Половодье многопиковое, растянутое (с апреля по июль) за счёт таяния снега сначала на равнине, позднее в горах на разных высотах. На спаде половодья происходят паводки, связанные с дождями. Максимальный уровень чаще всего бывает в конце апреля. Пойма часто затопляется. Ледостав отмечен с начала-середины ноября до начала-середины апреля, толщина льда – до 1,5 м. При весеннем ледоходе (3-7 суток) на перекатах и крутых излучинах образуются заторы, вызывающие затопление поймы.
Бассейн Чарыша в основном порос лесными массивами. 
[bookmark: _Toc178074424]2.1.4. Растительный мир
Геолого-геоморфологическая и биоклиматическая неоднородность определяют контрастность растительного покрова территории. 
Село Трусово расположено в предгорной части, здесь представлен высотно-поясной спектр растительности, характерный для Северо-Западного Алтая. На формирование растительных ассоциаций влияет целый ряд факторов, среди которых основными являются климат и почвы. Климат на данной территории резко-континентальный, это проявляется в резком контрасте температуры и увлажнения в различные сезоны года, а так же поздних заморозках весной и ранних заморозках осенью. В почвенном покрове преобладают черноземы обыкновенные среднегумусные среднемощные. Характерной особенностью подзоны в пределах бассейна является распространение слабо-выщелоченных черноземов, реже оподзоленных. Положение бассейна реки Чарыш на стыке Алтайских равнин с горными сооружениями Алтая определило большое флористическое разнообразие.
[bookmark: _Toc178074425]2.1.5. Культурно-исторические ресурсы 
Тысячелетиями на территории Курьинского района осуществлялось взаимодействие и взаимопроникновение разнообразных многочисленных культур (степных и горных), оставивших следы своего пребывания в виде многочисленных историко-культурных памятников. На территории Трусовского сельсовета находится ряд объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (табл. 2.1.5-1).
Таблица 2.1.5-1
Перечень объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории 
Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края
	№ п/п
	Наименование объекта
	Регистрационный номер объекта в реестре
	Категория историко-культурного значения объекта
	Местонахождение
объекта

	1. 
	Новофирсово 11, курганная группа
	221441051790006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	2. 
	Каменка 1, курганная группа
	221440149120006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	3. 
	Калмацкий 1, одиночный курган
	221440147990006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	4. 
	Трусово 1, одиночный курган
	221440123550006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	5. 
	Трусово 4, одиночный курган
	221440147350006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	6. 
	Кукуйка 1, одиночный курган
	221440147260006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	7. 
	Кукуйка 2, одиночный курган
	221440147460006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	8. 
	Кукуйка 3, курганная группа
	221440147430006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	9. 
	Кукуйка 4, курганная группа
	221440147360006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	10. 
	Мурзинка 1, курганная группа
	221440149170006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	11. 
	Мурзинка 3, одиночный курган
	221440148710006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	12. 
	Краснознаменка 3, одиночный курган
	221440149190006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	13. 
	Краснознаменка 5, курганная группа
	221440147420006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	14. 
	Краснознаменка 6, одиночный курган
	221441051690006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	15. 
	Краснознаменка 7, курганная группа
	221441051660006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	16. 
	Краснознаменка 8, курганная группа
	221440147150006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	17. 
	Краснознаменка 9, одиночный курган
	221440147210006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	18. 
	Краснознаменка 10, одиночный курган
	221440145310006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	19. 
	Краснознаменка 11, одиночный курган
	221440147600006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328

	20. 
	Краснознаменка 13, курганная группа
	221440149020006
	федерального значения
	не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328



На территории с. Трусово находится один памятник истории (табл. 2.1.5-2).

Таблица 2.1.5-2
Перечень объектов культурного наследия регионального знчения на территории
Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края
	№ п/п
	Наименование ОКН
	Местонахождение ОКН
	Реквизиты НПА по границам территории
	Реквизиты НПА по зонам охраны

	1
	Памятник воинам–землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Обелиск
	с. Трусово,
ул. Сибирская, 8
	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края от 29.04.2020 №408
	Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края от 20.10.2022 №1268



[bookmark: _Toc178074426]2.1.6. Особо охраняемые природные территории
На территории Трусовского сельсовета отсутствуют существующие особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения.
Согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 12.08.2013 №418 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года», на территории Трусовского сельсовета планируется размещение особо охраняемой природной территории регионального значения – заказник «Бассейн реки Кукуйки», ориентировочной площадью 15,7 тыс. га, в том числе 535 га на территории Трусовского сельсовета.
Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков. На территориях заказников постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам. 
В границах проектируемого заказника «Бассейн реки Кукуйки» находится один из наиболее крупных и хорошо сохранившихся массивов степных экосистем предгорий Западного Алтая. В состав степных сообществ входит ряд редких, эндемичных и требующих специальной охраны видов растений. Вместе с тем, на территории планируемого заказника располагаются гнездовые участки степного орла, орла-могильника, беркута, филина, обитают степная пищуха и краснощекий суслик, занесенные в красные книги разных уровней.
[bookmark: _Toc178074427]2.2. Планировочная структура и система расселения территории
Планировочная структура территории сельского поселения – это взаимоувязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, обусловливающих формирование поселения как единого градостроительного организма.
Планировочную структуру территории Курьинского района, складывающуюся эволюционно, можно характеризовать как линейно-узловую. В качестве планировочных узлов изначально выступают населенные пункты, организованные в период формирования градостроительного каркаса. Дороги между населенными пунктами выступают планировочными линиями структуры района. Современную систему расселения на территории Курьинского района формирует рассредоточенная экономическая база, а именно месторождения и проявления полезных ископаемых и сельское хозяйство.
Трусовский сельсовет расположен в южной части Алтайского края. Расстояние от села до краевого центра г. Барнаула, транспортная связь с которым осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения составляет 299 км. Территория Трусовского сельсовета граничит на северо-востоке с Шипуновским районом Алтайского края, на северо-западе с Новофирсовским сельсоветом Курьинского района, на западе с Краснознаменским сельсоветом Курьинского района, на юге с Курьинским сельсоветом Курьинского района, на востоке и юго-востоке с Краснощековским районом Алтайского края.
Общая площадь Трусовского сельсовета составляет 20 107,58 га, что составляет 8% от всей территории Курьинского района.
В состав сельсовета входят три населенных пункта – с. Трусово, п. Калмацкий, п. Подзаймище. Населенные пункты расположены в северо-восточной части сельсовета вблизи рек Чарыш и Кукуйка.
Село Трусово
Село Трусово является административным центром Трусовского сельсовета. Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения Н-2402 «Курья – Трусово – Калмацкий» на улицу Центральная. Основными планировочными осями территории населенного пункта являются улицы Центральная и Советская, вдоль которых расположены основные социальные объекты – фельдшерско-акушерский пункт, сельская администрация, школа, дом культуры с библиотекой, магазины.
Жилая застройка занимает основную часть села. Существующая застройка с. Трусово представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа. 
Юго-восточнее с. Трусово на расстоянии 200 м от границ жилой застройки находится действующее кладбище. Расположение данного кладбища отвечает санитарным нормам.
Река Чарыш является мощным природным факторам, определившим существующую планировочную организацию территории села.
Основной идеей проекта генерального плана села является сохранение масштаба планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта.
Настоящим проектом предусмотрено упорядочение объектов социальной сферы и обеспечение беспрепятственной транспортной и пешеходной связи на территории населенного пункта.
Объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные к югу от села, сохраняются. 
Поселок Подзаймище
Поселок расположен в 3 км в восточном направлении от с. Трусово. Транспортная связь осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения Н-2407 «Подъезд к пос. Подзаймище». 
Жилая застройка занимает основную часть поселка. Объекты общественно-делового назначения отсутствуют. 
Основной задачей генерального плана на данной территории является упорядочение жилой застройки и обеспечение местных жителей объектами повседневного использования. На существующую планировочную структуру населенного пункта повлияло два фактора, это: р. Чарыш и дорога межмуниципального значения – подъезд к пос. Подзаймище.
Общественный центр поселка предусмотрен в геометрическом центре населенного пункта и ориентирован с одной стороны на автомобильную дорогу общего пользования, с другой стороны связан с планируемыми зонами отдыха. 
В юго-восточной части населенного пункта на месте бывшей фермы КРС, подлежащей рекультивации, генеральным планом предусмотрены площадки под развитие объектов сельскохозяйственного назначения животноводческого направления не выше IV класса опасности. 
Поселок Калмацкий
Поселок Калмацкий расположен на берегу р. Чарыш, что определило его планировочную структуру. Основная часть поселка занята жилой застройкой. Объекты общественно-делового назначения отсутствуют.
Развитие производственных объектов не намечается. Проектом предлагается рекультивация территории бывшей фермы КРС с последующей застройкой части данной территории после получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии данного земельного участка планируемой деятельности.
Сетка улиц живописная. Ее определили рельеф и близость водного объекта.
Развитие общественного центра планируется в геометрическом центре поселка с ориентацией на главную улицу.
[bookmark: _Toc178074428]2.3. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда и производственный потенциал территории. Особенности демографической ситуации позволяют прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе официальных данных, предоставленных Администрацией Трусовского сельсовета.
Численность постоянного населения Трусовского сельсовета на 01.01.2024 г. составила 504 человека. Динамика численности населения имеет преимущественно отрицательную тенденцию (табл. 2.3-1). В период с 2010 по 2024 гг. численность населения Трусовского сельсовета сократилась на 341 человек. В период с 2023 по 2024 год динамика численности населения была положительной.
Таблица 2.3-1
Численность и динамика численности населения Трусовского сельсовета 
в период 2010-2024 гг. на начало года
	Численность населения, чел.

	Трусовский сельсовет
	2010
	2014
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	845
	712
	551
	529
	520
	501
	501
	504

	Динамика численности населения, чел.

	Трусовский сельсовет
	2010-2014
	2014-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2010-2024

	
	-133
	-161
	-22
	-9
	-19
	0
	3
	-341



Естественное и механическое движение населения влияет на изменение численности через показатели рождаемости, смертности и миграционного прироста (убыли) (табл. 2.3-2). 
Таблица 2.3-2
Показатели естественного и механического движения населения 
Трусовского сельсовета в 2014-2024 гг. на начало года, человек
	
Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Общая численность населения на начало года в 
Трусовском сельсовете
	712
	670
	635
	624
	563
	551
	529
	520
	501
	501
	504

	Число прибывших
	–
	–
	3
	–
	–
	–
	4
	–
	11
	7
	н/д

	Число выбывших
	42
	26
	11
	47
	2
	8
	–
	5
	–
	–
	н/д

	Миграционный прирост (убыль)
	-42
	-26
	-8
	-47
	-2
	-8
	+4
	-5
	+11
	+7
	н/д

	Число родившихся
(без учета мертворожденных)
	9
	2
	5
	1
	1
	–
	1
	–
	2
	1
	н/д

	Число умерших
	9
	11
	8
	15
	11
	14
	14
	14
	13
	5
	н/д

	Естественный прирост (убыль)
	0
	-9
	-3
	-14
	-10
	-14
	-13
	-14
	-11
	-4
	н/д

	Общий прирост (убыль)
	-42
	-35
	-11
	-61
	-12
	-22
	-9
	-19
	0
	+3
	н/д



Современная демографическая ситуация Трусовского сельсовета характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения, уменьшается численность детей. 
Наиболее интенсивно численность населения снижалась в период с 2014 по 2019 годы, когда показатели естественного и миграционного движения оставались отрицательными. В период с 2020 по 2023 годы показатели миграционного движения населения сменились преимущественно на положительные значения. При этом миграционный прирост населения не смог восполнить естественную убыль населения вплоть до 2023 г., в котором впервые за исследуемый период показатель общего прироста населения стал положительным. 
Численность трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 262 человек, из которых 183 человек работающих. 
Показатели демографического движения населения в разрезе населенных пунктов Трусовского сельсовета приведены в таблице 2.3-3.
Таблица 2.3-3
Численность, естественный и миграционный прирост (убыль) населения по населенным пунктам Трусовского сельсовета в период 2014-2024 гг. на начало года
	
Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	с. Трусово

	Общая численность населения на начало года
	625
	589
	559
	555
	503
	492
	490
	485
	466
	466
	469

	Число прибывших
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4
	–
	11
	7
	н/д

	Число выбывших
	36
	22
	1
	38
	1
	–
	–
	5
	–
	–
	н/д

	Число родившихся
(без учета мертворожденных)
	9
	2
	5
	1
	1
	–
	1
	–
	2
	1
	н/д

	Число умерших
	9
	10
	8
	15
	11
	2
	9
	14
	13
	5
	н/д

	п. Калмацкий

	Общая численность населения на начало года
	52
	48
	44
	43
	40
	36
	21
	20
	20
	20
	20

	Число прибывших
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	н/д

	Число выбывших
	4
	4
	1
	–
	1
	3
	–
	–
	–
	–
	н/д

	Число родившихся
(без учета мертворожденных)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	н/д

	Число умерших
	–
	–
	–
	–
	–
	12
	1
	–
	–
	–
	н/д

	п. Подзаймище

	Общая численность населения на начало года
	35
	33
	32
	26
	20
	23
	18
	15
	15
	15
	15

	Число прибывших
	–
	–
	3
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	н/д

	Число выбывших
	2
	–
	9
	–
	–
	5
	–
	–
	–
	–
	н/д

	Число родившихся
(без учета мертворожденных)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	н/д

	Число умерших
	–
	1
	–
	–
	–
	–
	3
	–
	–
	–
	н/д



Численность населения в каждом населенном пункте неуклонно снижается. При этом в последние года наблюдается стагнация показателей численности населения в поселках Калмацкий и Подзаймище. 
Демографическая ситуация в Трусовском сельсовете достаточно напряженная. Трудоспособное население мигрирует за пределы муниципального образования в поисках рабочих мест, что ухудшает демографическую ситуацию в сельсовете.
Основные причины миграционной убыли сельского населения – это экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ и более высокие доходы в более развитых населенных пунктах района и края в целом делают непривлекательным сельский образ жизни для молодежи.
Формирование новых рабочих мест за счет развития промышленности и сельского хозяйства, развитие социальной, транспортной и туристской инфраструктуры приведет к сокращению миграционного оттока трудоспособного населения из поселения.
ООО «Институт региональной стратегии» осуществил расчет прогнозной численности населения Трусовского сельсовета к расчетному сроку, основываясь на данных, приведенных в Схеме территориального планирования муниципального образования Курьинский район Алтайского края, разработанной институтом ИВЭП СО РАН. Согласно расчету, показатель перспективной численности к 2035 г. должен составить 802 человека, из которых 616 человек приходится на с. Трусово, 43 человека – п. Подзаймище, 83 человека – п. Калмацкий. Основное увеличение численности прогнозировалось за счет превышения величины миграционного притока над показателями отрицательного естественного прироста, начиная с 2015 года. По состоянию на 2024 г. видно, что прогнозные ожидания не оправдываются. 
Таким образом, принимая во внимание сложившуюся демографическую ситуацию и при учете наиболее благоприятного сценария её развития, численность населения Трусовского сельсовета к расчетному сроку сохранится на существующем уровне (504 человек).
[bookmark: _Toc178074429]2.4 Жилищная сфера
[bookmark: _Toc325983761]Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства – это приоритетные цели жилищной политики.
Жилищное строительство на территории муниципального образования в основном осуществляется за счет средств населения посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.
По данным Администрации Трусовского сельсовета жилищный фонд территории на 01.01.2024 г. составляет 18 тыс. м2. При численности населения 504 чел. средняя обеспеченность на одного жителя составила 35,7 м2.
Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 2.4-1.



Таблица 2.4-1
Характеристика существующего жилищного фонда населенных пунктов Трусовского сельсовета
	Вид застройки
	Всего

	
	Sобщ, кв.м.
	м2, ср.
	единиц

	с. Трусово

	Усадебная застройка, в т.ч.:
	16228
	93,26
	174

	одноквартирные
	14176
	93,26
	 152

	двухквартирные
	2052
	93,27
	22

	п. Калмацкий

	Усадебная застройка, в т.ч.:
	1306
	93,28
	14

	одноквартирные
	1306
	93,28
	14

	п. Подзаймище

	Усадебная застройка, в т.ч.:
	466
	93,2
	5

	одноквартирные
	466
	93,2
	5



Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой. Большинство квартир находится в частной собственности граждан. Жилые дома в основном деревянные и кирпичные. В структуре жилищного фонда преобладают одноквартирные дома. Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Жилищный фонд отличается невысоким уровнем благоустройства. Сетевым водопроводом обеспечен не весь жилищный фонд. Централизованным водоснабжением охвачена центральная часть с. Трусово. В поселках Калмацкий и Подзаймище центральный водопровод отсутствует. Централизованная система канализации отсутствует повсеместно.
Жилые дома имеют печное отопление и газовое отопление от баллонов. Так как территория Трусовского сельсовета не газифицирована, население пользуется сжиженным газом из баллонов.
[bookmark: _Toc178074430]2.5. Социальная сфера
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения Трусовского сельсовета осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом, расположенным в с. Трусово, ул. Центральная, 14. Фельдшерско-акушерский пункт входит в структуру КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница».
Еженедельно по четвергам каждого месяца осуществляется выезд специалиста терапевтического профиля КГБУЗ «Курьинская ЦРБ», 1 раз в 2 недели по четвергам каждого месяца специалиста педиатрического профиля «КГБУЗ Курьинская ЦРБ» в с. Трусово.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Алтайского края от 15.02.2019 №41 «Об организации работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта на территории Алтайского края» в структуре КГБУЗ «Курьинская ЦРБ», оказывающей первичную медико-санитарную помощь населению, проживающему в сельской местности, для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек осуществляется работа мобильного фельдшерско-акушерского пункта в поселках Подзаймище и Калмацкий. 
Образование
Общеобразовательные учреждения Трусовского сельсовета представлены филиалом МБОУ ««Курьинская средняя общеобразовательная школа» им. М.Т. Калашникова «Трусовская средняя общеобразовательная школа». Сведения об учреждении приведены в таблице 2.5-1.
Таблица 2.5-1
Общеобразовательные учреждения Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Кол-во учащихся, чел.
фактическое
	Кол-во учащихся, чел.
по проекту
	Кол-во работающих, чел.

	1
	Филиал МБОУ «Курьинская СОШ» имени М.Т.Калашникова «Трусовская СОШ»
	с. Трусово, 
ул. Центральная, 5
	35
	128
	16



При школе функционирует дошкольная группа.
Трусовская СОШ находится в деревянном одноэтажном здании 1963 года постройки. На настоящий момент здание школы требует капитального ремонта. Генеральным планом в соответствии с СТП МО Курьинский район предусмотрен капитальный ремонт средней школы в с. Трусово.
Учреждения культуры и просвещения
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации Курьинского района Алтайского края является учредителем МБУК «Курьинский многофункциональный культурный центр».
В состав Курьинского многофункционального культурного центра входят следующие организации, расположенные на территории Трусовского сельсовета: сельский Дом культуры, сельская библиотека. Ранее в п. Калмацкий функционировал сельский клуб.
Характеристика учреждений культуры и просвещения на территории Трусовского сельсовета приведена в таблице 2.5-2.
Таблица 2.5-2
Характеристика учреждений культуры и просвещения
 на территории Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Вместимость
	Принадлежность

	1
	МБУК «Курьинский многофункциональный культурный центр» «Трусовский сельский Дом культуры» Курьинского района Алтайского края
	с. Трусово, 
ул. Сибирская, 8а
	159 мест
	Администрация Курьинского района

	2
	МБУК «Курьинский многофункциональный культурный центр» «Трусовская сельская библиотека» Курьинского района Алтайского края
	
	7 читательских мест / 
9 000 единиц хранения
	Администрация Курьинского района



В 2019-2020 гг. по Проекту поддержки местных инициатив в Алтайском крае был осуществлен ремонт здания Дома культуры и сельской библиотеки в с. Трусово.
Объекты спортивного назначения
На территории Трусовского сельсовета отсутствуют объекты спортивного назначения общего пользования. 
В Трусовской СОШ имеется спортивный зал площадью 78,3 м2 и вместимостью 16 человек. 
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
На территории Трусовского сельсовета наблюдается недостаточный уровень развития сферы обслуживания. Объекты торговли расположены только в с. Трусово (табл. 2.5-3). Объекты общественного питания и бытового обслуживания отсутствуют. При этом в Трусовской СОШ функционирует столовая для учащихся на 30 мест.
Таблица 2.5-3
Объекты торговли на территории Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
объектов торговли
	Наименование предпринимателя
	Местоположение
	Торговая площадь, м2
	Тип товаров

	1
	Магазин 
ООО «Центр»
	Анисифоров А.И 
	с. Трусово, 
ул. Октябрьская, 4
	152
	смешанный

	2
	Магазин «Галина»
	ИП Емельянов А.П.
	с. Трусово,
ул. Октябрьская, 5
	86
	смешанный



Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
В с. Трусово находится Администрации Трусовского сельсовета.
Банковские услуги осуществляет передвижной мобильный банк «Сбербанка».
Услуги связи на территории сельсовета оказывают специализированные организации: почтовое отделение № 658324 Почты России и ПАО «Ростелеком». Кроме того, развита сеть мобильной связи, функционируют такие операторы, как ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 
Учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства
Услуги водоснабжения на территории с. Трусово оказывает МКП «Трусовский водопровод», услуги электроснабжения предоставляются производственное отделение Западные электрические сети филиал ПАО «Россети Сибири» – «Алтайэнерго», Курьинским участком Змеиногорского отделения АО «Алтайкрайэнерго», услуги газоснабжения осуществляет Курьинский газовый участок филиала «Рубцовскмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис».
[bookmark: _Toc178074431]2.6. Отраслевая специализация
Сельское хозяйство
В Курьинском районе сельским хозяйством занимаются 11 сельскохозяйственных организаций, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и 13 индивидуальных предпринимателей, глав КФХ.
В силу своего географического положения, природно-климатических условий одно из приоритетных направлений в Трусовском сельсовете получило сельскохозяйственное производство. На территории Трусовского сельсовета нет крупных сельскохозяйственных предприятий. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются сельскохозяйственные предприятия (табл. 2.6-1).
ООО «Приоритет Агро» осуществляет сельскохозяйственную деятельность на территории Курьинского района повсеместно. Офис и склады предприятия находятся в с. Курья, на территории Трусовского сельсовета находятся сельскохозяйственные угодья, арендуемые ООО «Приоритет Агро».


Таблица 2.6-1
Информация о сельскохозяйственных предприятиях на территории 
Трусовского сельсовета
	№
п/п
	Наименование предприятия
	Адрес объекта
	Вид деятельности
	Поголовье

	1
	ИП глава КФХ Гусев А.В.
	с. Трусово,
ул. Южная, 1
	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
	–

	2
	ООО «Приоритет Агро»
	с. Курья, 
ул. Центральная, 163и
	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
	–



Количество крестьянско-фермерских хозяйств имеет направленность к сокращению, прежде всего это связано с недостатком основных средств для производства конкурентоспособной продукции в рыночных условиях. 
Финансовое состояние сельхозпредприятий также характеризуется нестабильностью, ввиду отсутствия средств, направленных на расширение и модернизацию производства. Причиной сокращения промышленного производства послужило несоответствие цен на сельскохозяйственную продукцию в сочетании с сокращением государственной поддержки аграрного сектора экономики.
На приусадебных участках население выращивает овощи, картофель, плодовые и ягодные культуры, а также содержит подворья сельскохозяйственных животных (таблица 2.6-2).
Таблица 2.6-2
Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах граждан на территории Трусовского сельсовета на 01.01.2024 г.
	№ п/п
	Наименование
	Поголовье

	1.
	Лошади:
	26

	1.1
	- жеребцы
	1

	1.2
	- кобылы
	25

	2.
	Крупный рогатый скот:
	512

	2.1
	- коровы
	284

	2.2
	- молодняк крупного рогатого скота
	228

	3.
	Мелкий рогатый скот:
	130

	3.1
	- бараны
	20

	3.2
	- овцы
	95

	3.3
	- козы
	15

	4.
	Свиньи
	15

	5.
	Кролики
	15

	6.
	Птицы:
	285

	6.1
	- куры
	220

	6.2
	- гуси
	30

	6.3
	- утки
	35



Для увеличения роста производства растениеводческой продукции необходимо осуществлять поддержку элитного семеноводства, повышения плодородия почв, расширения посевов озимых культур и т.п.
Наличие сельскохозяйственных угодий способствует дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Близость районного центра делает доступным рынок сбыта продукции.
Благоприятное развитие сельского поселения возможно при наиболее полном использовании потенциала и ресурсов территории с привлечением инвестиционных средств в различные отрасли экономики. 
В дальнейшем необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства МО Трусовский сельсовет (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.
Для успешного развития предприятий сельского хозяйства необходима муниципальная и государственная поддержка сельскохозяйственных производителей. В Алтайском крае долгое время функционирует государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Мероприятия, предусмотренные программой, способствуют обеспечению продовольственной независимости региона путем роста объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, ускоренного импортозамещения, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, увеличению объема экспорта агропромышленной продукции, а также росту уровня жизни и занятости сельского населения.
Производственная сфера
Предприятия промышленности на территории Трусовского сельсовета отсутствуют.
Туризм
[bookmark: _Toc242115059][bookmark: _Toc249184541][bookmark: _Toc254300250][bookmark: _Toc332833014]Территория Трусовского сельсовета обладает огромным потенциалом для перспективного развития туризма и рекреации. Спецификой сельсовета является богатство природными ресурсами, которые востребованы с точки зрения туристической инфраструктуры. На территории сельсовета функционирует база семейного отдыха и досуга МБУК «КДО «Прометей», вместимость (145 мест, в том числе 5 рабочих мест), сезонность действия (летний период). Наличие археологических памятников делает поселение еще более привлекательным для туристов.
· Основными проблемами, мешающими развитию сферы туризма остаются: недостаточная конкурентоспособность турпродукта поселения по соотношению «цена – качество»;
· сезонность турпотока;
· низкий уровень развития сферы развлечений и сервисных услуг;
· дефицит квалифицированных кадров.
[bookmark: _Toc178074432]2.7. Транспортная инфраструктура
В настоящее время связь между населенными пунктами Трусовского сельсовета, районным (с. Курья) и краевым (г. Барнаул) центрами, а также между соседними районами осуществляется посредством автомобильного транспорта, составляющего основу транспортного каркаса Трусовского сельсовета.
Объекты водного, воздушного, железнодорожного транспорта на территории сельсовета не представлены.
Наибольшее значение в транспортном обслуживании муниципального образования имеют дороги регионального и межмуниципального значения (табл.2.7-1).
Таблица 2.7-1
Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения на территории Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование автодороги
	Значение дороги
	Техническая категория

	1
	Н-2402 «Курья – Трусово – Калмацкий»
	Межмуниципального значения
	IV

	2
	Н-2407 «подъезд к пос. Подзаймище»
	Межмуниципального значения
	IV

	3
	К-19 «Шипуново – Краснощеково – Курья»
	Регионального значения
	III, IV



Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры на территории Трусовского сельсовета занимается ГУП ДХ АК «Южное ДСУ».
На территории сельсовета отсутствуют специализированные автотранспортные предприятия. Автобусное сообщение осуществляется только с районным центром с. Курья автобусным перевозчиком ООО «Курсус» по маршруту «Курья – Трусово» 3 раза в неделю (по понедельникам, пятницам и воскресеньям).
Объекты обслуживания автомобильного транспорта (АЗС и СТО) на территории отсутствуют. Личный транспорт жители сельсовета хранят в индивидуальных гаражах на приусадебных участках, в многоквартирных домах – в гаражах на придомовом участке.
Главные улицы (ул. Центральная и ул. Советская в с. Трусово) являются основными планировочными осями и осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами.  На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения.
Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Трусовского сельсовета приведена в таблице 2.7-2. Процент износа дорожного полотна всех объектов улично-дорожной сети составляет 100%. 
В 2022 г. по Проекту поддержки местных инициатив в Алтайском крае и программе комплексного развития сельских территорий муниципального образования Курьинский район Алтайского края был осуществлен монтаж уличного освещения в с. Трусово.
Генеральным планом предусматривается сохранение, и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети Трусовского сельсовета:
· асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельсовета;
· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах сельсовета;
· строительство переулка Школьный, протяженностью 213 м.
Необходимо предусмотреть устройство проезжих частей дорог, а также тротуаров, являющихся элементами улично-дорожной сети, предназначенных для движения пешеходов. При реконструкции и строительстве дорог дорожное полотно выполнить в твердом асфальтовом исполнении для всех улиц и проездов.

Таблица 2.7-2
Характеристика объектов улично-дорожной сети на территории Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта дорожно-транспортной сети
	Ширина улиц, проездов, м
	Протяженность, км
	Тип покрытия
	Наличие сети ливневой канализации
	Процент износа дорожных конструкций

	с. Трусово

	1
	ул. Московская 
	4-2
	2,0
	щебеночное
	нет
	100%

	2
	ул. Южная 
	4-2
	1,7
	щебеночное
	нет
	100%

	3
	ул. Саратовская 
	4-2
	1,1
	щебеночное
	нет
	100%

	4
	ул. Украинская
	4-2
	3,0
	асфальтобетонное
	нет
	100%

	5
	ул. Молодежная 
	4-2
	1,1
	асфальтобетонное
	нет
	100%

	6
	ул. Новая
	4-2
	0,9
	асфальтобетонное
	нет
	100%

	7
	ул. Октябрьская 
	4-2
	3,0
	асфальтобетонное
	нет
	100%

	8
	ул. Сибирская 
	4-2
	2,0
	асфальтобетонное- щебеночное
	нет
	100%

	9
	ул. Первомайская 
	4-2
	1,5
	асфальтобетонное
	нет
	100%

	10
	ул. Набережная 
	4-2
	1,0
	щебеночное
	нет
	100%

	11
	ул. Тобольская 
	4-2
	1,5
	щебеночное
	нет
	100%

	12
	ул. Советская 
	4-2
	1,1
	асфальтобетонное
	нет
	100%

	Итого по с. Трусово
	
	19,9
	
	
	

	п. Калмацкий 

	13
	ул. Чарышская 
	4-2
	0,5
	грунтовое
	нет
	100%

	п. Подзаймище

	14
	ул. Береговая
	4-2
	0,9
	грунтовое
	нет
	100%

	Итого по Трусовскому сельсовету
	
	21,3
	
	
	




[bookmark: _Toc178074433]2.8. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc178074434]2.8.1. Энергоснабжение
Анализ существующего состояния системы электроснабжения МО Трусовский сельсовет произведен на основании:
· плана местности в границах населенных пунктов, М 1:5000;
· материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;
· реестра объектов производственной, административной и социальной сферы населенных пунктов сельсовета;
· действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.
Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство. Жилой сектор представлен в основном одноэтажными жилыми домами с плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе. Количество проживающих в жилом доме (квартире) в среднем составляет от 1 до 3 человек.
Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.
Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим оборудованием, осветительными и розеточными сетями.
Система электроснабжения Трусовского сельсовета централизованная. Услуги электроснабжения предоставляются производственное отделение Западные электрические сети филиал ПАО «Россети Сибири» – «Алтайэнерго», Курьинским участком Змеиногорского отделения АО «Алтайкрайэнерго».
Электроснабжение территории МО Трусовский сельсовет осуществляется от подстанции ПС 110/35/10 кВ №17 Курьинская. Характеристика подстанции приведена в таблице 2.8.1-1.
Таблица 2.8.1-1
Характеристика подстанции ПС 110/35/10 кВ №17 Курьинская
	№ п/п
	Наименование ПС
	Рабочее напряжение, кВ
	Количество силовых трансформаторов, шт.
	Установленная мощность трансформаторов, МВА
	Год ввода в эксплуа-тацию

	1
	ПС «Курьинская» №17
	110/35/10
	2
	26
	1978



По территории Трусовского сельсовета проходят воздушные линии электропередач напряжением 110 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.
Передача электроэнергии от ПС 110/35/10 кВ №17 «Курьинская» до потребителей Трусовского сельсовета осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных устройств зданий.
На территории сельсовета расположено 14 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 40 до 250 кВА (табл. 2.8.1-2). Большинство трансформаторных подстанций имеют высокий процент физического износа.
Таблица 2.8.1-2
Характеристика комплексных трансформаторных подстанций на территории Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объектов
	Мощность,
кВА
	Фактический резерв, МВт
	Ведомственная принадлежность

	1
	ТП-17-1-11
	160
	0,156
	ПАО «Россети Сибирь»

	2
	ТП-17-1-10
	250
	0,219
	

	3
	ТП-17-1-19
	63
	0,059
	

	4
	ТП-17-1-8
	250
	0,208
	

	5
	ТП-17-1-16
	160
	0,102
	

	6
	ТП-17-1-9
	160
	0,127
	

	7
	ТП-17-1-13
	100
	0,072
	

	8
	ТП-17-1-4
	63
	0,023
	

	9
	ТП-17-1-5
	40
	0,018
	

	10
	ТП-17-1-14
	40
	0,013
	

	11
	ТП-17-1-6
	100
	0,092
	

	12
	ТП-17-1-21
	100
	0,094
	

	13
	ТП-17-1-15
	100
	0,09
	

	14
	ТП-17-1-22
	100
	0,08
	



Воздушные линии 10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 50 до 70 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 70 мм2. 
Общая протяженность линий электропередач 110 кВ в границах сельсовета – 12,9 км, 10 кВ – 26,3 км.
Существующая система электроснабжения Трусовского сельсовета централизованная, обладает достаточной надежностью, распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность.
[bookmark: _Toc178074435]2.8.2. Водоснабжение и водоотведение
На территории Трусовского сельсовета система водоснабжения частично централизованная. Централизованным водоснабжением обеспечена часть жилой застройки с. Трусово, водоснабжение населения поселков Калмацкий и Подзаймище осуществляется из индивидуальных скважин.
Общая протяжённость водопроводных сетей на территории с. Трусово составляет 4 км. Сети водоснабжения выполнены полиэтиленовыми трубами диаметром 50-120 мм.  К системе централизованного водоснабжения подключены потребители по улицам Молодежная, Украинская, Советская, Центральная, Сибирская, Новая, Октябрьская. В 2021 и 2023 гг. по Проекту поддержки местных инициатив в Алтайском крае были осуществлены работы по ремонту сетей водоснабжения в с. Трусово. По состоянию на 01.01.2024 г. износ водопроводных сетей составляет 10%. 
Водоснабжение села осуществляется двумя скважинами, оборудованными насосами, предназначенными для подъёма питьевой воды (табл. 2.8.2-1). 

Таблица 2.8.2-1
Характеристика объектов водоснабжения на территории с. Трусово
	Участок недр
	№ скважины
	Лицензия
	Водопотребление
	Целевое назначение

	
	
	
	м3/сут
	тыс. м3/год
	

	Трусовский
	85/93
	БАР 80775 ВЭ
27.07.2021- 30.07.2046
	16,5
	6,0
	Питьевое и хозяйственно-бытовое

	
	77/92
	
	
	
	



В 1,5 км на северо-запад от п. Калмацкий находится скважина 49/81 на участке Чарышский-1, эксплуатируемая МБУК «КДО «Прометей». Водопотребление скважины составляет 12,0 м/сут (1,44 тыс. м3/год). На скважину получена лицензия для разведки и добычи питьевых подземных вод БАР 80189 ВЭ сроком действия до 25.01.2039 г.
Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Утвержденные проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения для вышеуказанных скважин отсутствуют.
Централизованное водоотведение населенных пунктов сельсовета отсутствует. Сбор стоков от усадебной застройки осуществляется в местные выгреба, расположенные на усадебных участках с последующим вывозом на территорию размещения твердых коммунальных отходов. 
Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. 
При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.
Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.
В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
На расчетный срок организация централизованного водоснабжения поселков Калмацкий и Подзаймище не планируется. 
Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя на расчетный срок в с. Трусово составит 160 л/сут. на человека. 
[bookmark: OCRUncertain028]Коэффициент суточной неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2; неучтенные расходы воды – 10%. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2021 – 70 л/сут.

Таблица 2.8.2-2
Прогнозные расходы воды на расчетный срок в с. Трусово
	Наименование
	Население,
 тыс. чел.
	Норма водопотребления,
 л/сут.
	Среднесуточный расход воды, м3/сут.
	Максимальный суточный расход воды, м3/сут.

	с. Трусово

	Хозяйственно-питьевые нужды
	0,469
	160
	0,08
	0,09

	Неучтенные расходы (10%)
	-
	-
	0,008
	0,009

	Поливочные нужды 
	0,469
	70
	0,03
	0,03

	ИТОГО
	-
	-
	0,118
	0,129



Пожаротушение
При числе жителей не более 1 тыс. человек в Трусовском сельсовете по норме СП 8.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (таблица 1) – расход воды на наружное пожаротушение для застройки зданиями высотой не более 2 этажей и для застройки зданиями высотой 3 этажа и выше составит 5 и 10 л/сек. Соответственно. Расчетное количество одновременных пожаров – 1. 
Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 ч.
Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей – 200 м; при заборе воды мотопомпами – 100-150 м (в зависимости от типа мотопомп).
Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа (п. 5.17 СП 8.13130.2020).
Водоотведение
В настоящее время на территории Трусовского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки и общественно-деловых зданий осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом их ассенизаторскими автомобилями.
На территории Трусовского сельсовета отсутствуют санкционированные объекты размещения жидких бытовых отходов и (или) точек слива сточных вод. На территории Курьинского сельсовета Курьинского района Алтайского края планируется осуществить строительство полей фильтрации для приема хозяйственно-бытовых и сточных вод на земельном участке с кадастровым номером 22:24:020501:1413. Ввиду отсутствия санкционированных объектов размещения жидких бытовых отходов и (или) точек слива сточных вод на территории Трусовского сельсовета, генеральным планом предлагается рассмотреть возможность использования земельного участка 22:24:020501:1413 жителями не только Курьинского сельсовета, но и Трусовского сельсовета тоже.
Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходима организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения.
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98%-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.
В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:
–	использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения;
–	использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.
Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях. Жидкий навоз и навозные стоки помещений животноводческих предприятий должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая – в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.
[bookmark: _Toc178074436]2.8.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки населенных пунктов Трусовского сельсовета децентрализованное, от электрических котлов и печей. Основной вид топлива – уголь, в меньшей степени используются дрова.
В с. Трусово функционирует школьная котельная, отапливающая также здание Дома культуры.
[bookmark: _Toc178074437]2.8.4. Газоснабжение
Централизованное газоснабжение природным газом и газоснабжение сжиженным углеродным газом в Трусовском сельсовете отсутствует. На расчетный срок организация централизованного газоснабжения в Трусовском сельсовете не планируется.
[bookmark: _Toc178074438]2.8.5. Связь и информатизация
Трусовский сельсовет радиофицирован и телефонизирован.
Местную телефонную связь обеспечивает ПАО «Ростелеком» посредством облачной автоматической телефонной станции (ОАТС). 
Услуги мобильной телефонной связи на территории сельсовета предоставляются ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл». В с. Трусово установлена базовая станция оператора ООО «Т2 Мобайл».
По территории Трусовского сельсовета проходит линейно-кабельные сооружения волоконно-оптических линий связи «Рубцовск – Белокуриха» ОАО Мобильные ТелеСистемы, «Курья – Краснощеково» Алтайского филиала ПАО Ростелеком, общей протяженностью 17 км.
Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных каналов на территории Трусовского сельсовета осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» и ПАО «Ростелеком» (радиовещание). Цифровая радиотелевизионная станция расположена в с. Курья. 
На территории с. Трусово действует одно почтовое отделение связи филиала ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: почтовое отделение № 658324 – ул. Центральная, 5.
[bookmark: _Toc178074439]2.9 Объекты специального назначения и санитарная очистка территории
На территории Трусовского сельсовета к объектам специального назначения относятся два кладбища и скотомогильник. Объекты специального назначения расположены вне установленных границ зон затопления.
В 140 м от юго-восточной границы с. Трусово находится кладбище с. Трусово и п. Подзаймище. Площадь кладбища составляет 2,5 га. Местоположение границ земельного участка не уточнено. Генеральным планом рекомендуется осуществить межевание земельного участка с установлением категории земли промышленности и иного специального назначения.
Кладбище п. Калмацкий расположено в 50 м от западной границы поселка. Площадь кладбища составляет 0,4 га. Местоположение границ земельного участка не уточнено. Генеральным планом рекомендуется осуществить межевание земельного участка с установлением категории земли промышленности и иного специального назначения.
В соответствии с санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на графических материалах генерального плана установлены санитарно-защитные зоны, составляющие для сельских кладбищ 50 м. В дальнейшем генеральным планом рекомендуется разработать проекты санитарно-защитных зон сельских кладбищ. 
Скотомогильник находится примерно в 1000 м на юго-запад п. Калмацкий на земельном участке 22:24:011201:421 земель сельскохозяйственного назначения. Генеральным планом рекомендуется перевести данный земельный участок в земли промышленности и иного специального назначения, а также разработать проект санитарно-защитной зоны скотомогильника.
На территории сельсовета на расстоянии 300 м в юго-западном направлении от границ жилой застройки с. Трусово находится несанкционированное место размещения отходов, которое генеральным планом рекомендуется к ликвидации. Мощность данного объекта составляет 75 тонн. Общие накопления отходов на объекте составляют порядка 955 тонн. 
Генеральным планом на расчетный срок рекомендуется провести рекультивацию территории несанкционированного места размещения отходов в соответствии с СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», а также иным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Территория Трусовского сельсовета входит в Рубцовскую зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Транспортирование ТКО от источников образования отходов, в том числе с мест (площадок) накопления ТКО (далее – места (площадки)), в соответствии со схемой потоков, закрепленной территориальной схемой обращения с отходами Алтайского края, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 20.09.2021 № 1193 осуществляется региональным оператором на полигон твердых коммунальных отходов. В зоне расположено 2 объекта захоронения ТКО, включенных в ГРОРО, в Рубцовском и Волчихинском районах Алтайского края. Объекты обработки (мусоросортировочные комплексы) отсутствуют. 
Транспортирование ТКО от источников образования отходов с. Курья осуществляется на объект захоронения ТКО, включенный в ГРОРО, в Рубцовском районе Алтайского края (регистрационный номер в ГРОРО: 22-00037-З-00645-031016).  Распоряжением Минприроды Российской Федерации от 28.12.2022 № 39-р утвержден перечень планируемых к строительству, реконструкции до 2030 г. объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края. 
На территории Курьинского района для организации наиболее эффективной санитарной очистки территории рекомендуется создать площадку временного накопления отходов. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, а также определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО отнесены к полномочиям органов местного самоуправления согласно п. 1 - 4 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В силу положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения является участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) ТКО. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.
Согласно приложению «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Курьинского района Алтайского края» к постановлению Администрации Курьинского района Алтайского края № 412 от 13.11.2023 г., для организации санитарной очистки на территории населенных пунктов Трусовского сельсовета установлено 12 контейнерных площадок, в том числе:
· с. Трусово – 11 контейнерных площадок по 1 контейнеру на каждой, а также 8 контейнеров без оборудованных площадок. Объем каждого контейнера составляет 0,75 куб. м, общий объем – 14,25 куб. м.;
· п. Калмацкий – 1 контейнерная площадка с 2 контейнерами объемом 0,75 куб. м, общий объем – 1,5 куб. м.
Проектными решениями генерального плана рекомендуется оборудовать площадки для всех контейнеров в с. Трусово. 
На территории с. Трусово отсутствуют специальные площадки, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов. Крупногабаритными признаются твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Генеральным планом рекомендуется предусмотреть на территории с. Трусово установку специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов.
Вывоз отходов осуществляют региональным оператором Рубцовской зоны.
На территории Трусовского сельсовета места сбора и хранения осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения отсутствуют. Тем не менее, для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения постановлением Администрации Курьинского района Алтайского края №513 от 14.12.2023 «Об определении места накопления ртутьсодержащих ламп» сбор и хранение осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения, организованы в помещении, находящемся по адресу: Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 59а.
На территории Курьинского района необустроенны места (пункты) для сбора вторичных ресурсов, отходов от использования товаров и (или) упаковки, лома и отходов цветных и (или) черных металлов. С целью соблюдения природоохранного законодательства генеральным планом рекомендуется предусмотреть возможность создания данных объектов.
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[bookmark: _Toc178074441]2.10.1. Предложения по изменению границ территорий и земель
В проекте генерального плана границы населенных пунктов Трусовского сельсовета, территорий и земель изменению не подлежат.
[bookmark: _Toc178074442]2.10.2. Функциональное зонирование территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. При определении зон так же учитывалась существующая застройка, земельные отводы под капитальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми условиями использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический потенциал территории сельсовета.
Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:
– жилые зоны;
– общественно-деловые зоны;
– производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
– зоны сельскохозяйственного использования;
– зоны рекреационного назначения;
– зоны специального назначения.
Жилые зоны
Жилая зона располагается в границах населенных пунктов Трусовского сельсовета и состоит преимущественно из индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Исключение составляет 1,0 га территории малоэтажной застройки секционного типа. 
Генеральным планом предусматривается возможность размещения жилых кварталов усадебной застройки в селе Трусово, поселках: Подзаймище, Калмацкий.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловая зона включает в себя административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и т.д.
Размещение новых объектов предусматривается на свободных от застройки территориях с учетом планировочной структуры населенных пунктов, в соответствии с требуемыми радиусами доступности объектов повседневного обслуживания.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны на территории сельсовета отсутствуют.
В зоне инженерной и транспортной инфраструктуры размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.
Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности требуется соблюдение необходимых расстояний до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других нормативных требований.
Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования включают:
1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
2) производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий выделяются в южном направлении от с. Трусово и в восточной части п. Подзаймище.
Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения на территории Трусовского сельсовета включают:
1) зону озелененных территорий общего пользования;
2) зону отдыха;
3) зону лесов.
Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.
В границах населенных пунктов выделена зона озелененных территорий общего пользования.
Для территории базы семейного отдыха и досуга МБУК «КДО «Прометей» выделена зона отдыха.


Зоны специального назначения
К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами и скотомогильником.
Наименование и баланс функциональных зон, рассчитанный по графическим данным для территории Трусовского сельсовета на расчетный срок приведен в таблице 2.10.2-1.
Таблица 2.10.2-1
Баланс функциональных зон в границах Трусовского сельсовета на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га

	
	
	Муниципальное образование
	с. Трусово
	п. Подзаймище
	п. Калмацкий

	1.
	Жилые зоны
	207,93
	150,14
	33,62
	24,17

	1.1
	- зона застройки индивидуальными жилыми домами
	206,58
	148,79
	33,62
	24,17

	1.2
	- зона застройки малоэтажными жилыми домами
	1,35
	1,35
	–
	–

	2.
	Общественно-деловые зоны
	6,52
	4,76
	0,98
	0,78

	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в т. ч.:
	66,14
	20,62
	1,63
	2,74

	3.1
	- зона транспортной инфраструктуры
	65,28
	19,83
	1,63
	2,74

	3.2
	- зона инженерной инфраструктуры
	0,86
	0,78
	–
	–

	4.
	Зоны рекреационного назначения, 
в т. ч.:
	682,40
	21,77
	3,51
	2,73

	4.1
	- зона озелененных территорий общего пользования
	28,00
	21,77
	3,51
	2,73

	4.2
	- зона отдыха
	2,97
	–
	–
	–

	4.3
	- зона лесов
	651,42
	–
	–
	–

	5.
	Зоны сельскохозяйственного использования, в т. ч.:
	18 934,52
	57,71
	32,85
	22,49

	5.1
	- зона сельскохозяйственных угодий
	18 892,19
	52,87
	25,55
	22,49

	5.2
	- производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	42,33
	4,84
	7,30
	–

	6.
	Зоны специального назначения, 
в т. ч.:
	3,07
	–
	–
	–

	6.1
	- зона кладбищ
	2,84
	–
	–
	–

	6.2
	- зона складирования и захоронения отходов
	0,23
	–
	–
	–

	7.
	Зона акваторий
	207,00
	–
	–
	–

	ВСЕГО
	20 107,58
	255,00
	72,59
	52,91




[bookmark: _Toc178074443]2.11. Состояние окружающей среды и улучшение экологической ситуации
Современное состояние природной среды определяется состоянием воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова. Техногенную нагрузку на окружающую среду создают населенные пункты, котельные, автомобильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, объекты размещения отходов производства и потребления.
Выделяют четыре категории объектов негативного воздействия на окружающую среду (далее – ОНВОС):
· I категория – значительное негативное воздействие;
· II категория – умеренное воздействие;
· III категория – незначительное воздействие;
· IV категория – минимальное воздействие.
Согласно сведениям реестра ОНВОС Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на территории Трусовского сельсовета числится 3 ОНВОС:
· ИП Емельянов А.П. (ОНВОС IV-я категория, код объекта 01-0222-005758-П) – с. Трусово, ул. Октябрьская, 5);
· Филиал МБОУ «Курьинская СОШ» имени М. Т. Калашникова «Трусовская СОШ» (ОНВОС IV-я категория, код объекта 01-0222-005519-П) – с. Трусово, ул. Центральная, 5);
· КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница» (фельдшерско-акушерский пункт) (ОНВОС III-я категория, код объекта 01-0222-004188-П) – с. Трусово, ул. Октябрьская, 2).
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По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха.
Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят стационарные источники загрязнения и, прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на твердом топливе. За зимний период в печах домов сжигаются сотни кубометров дров и ветры разносят повсюду мелкие частицы образующихся отходов сгорания.
Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории сельсовета являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.
Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (различных газоанализаторов).
По территории сельсовета проходят дороги регионального и межмуниципального значения общего пользования, в том числе транзитная автомобильная дорога III технической категории «Шипуново – Краснощеково – Курья». В связи с этим, интенсивность движения автомобильного транспорта достаточно высокая и в воздухе присутствует загрязнение выхлопными газами транспортных средств.
Для охраны воздушного бассейна требуется выполнение следующих мероприятий:
· технологических;
· организационных;
· планировочных (расположение проектируемых источников выбросов с учетом господствующих направлений ветра).
Комплекс технологических мероприятий на расчетный срок включает:
· оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;
· посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
· отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов, либо необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований, а также безопасности движения пешеходов и местного транспорта согласно ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства», и методическим рекомендациям по защите от транспортного шума территории, прилегающих к автомобильным дорогам»;
· применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов;
· установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах;
· проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
· выявление и рекультивация несанкционированных мест сбора коммунальных отходов.
Комплекс организационных мероприятий на расчетный срок включает:
· организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;
· переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях;
· организация системы контроля за выбросами
· для существующих и планируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, необходимо разработать проекты обоснования размера санитарно-защитной зоны, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;
· решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильного и водного.
Состояние водных ресурсов
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в сельском совете являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог.
Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов на территории сельского поселения, особенно руч. Кочегар и р. Чарыш, которые в настоящее время загрязняется неочищенным поверхностным стоком с производственных площадок и территории жилой застройки. 
Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов на территории сельсовета являются:
· строительство очистных сооружений;
· организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;
· благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;
· прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;
· организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
· рекультивация территории ликвидируемого полигона твердых коммунальных отходов;
· развитие системы бытовой канализации;
· проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сельсовета;
· устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке;
· благоустройство территорий жилой застройки и сельскохозяйственных предприятий, организация отвода поверхностных вод;
· благоустройство и озеленение прибрежных полос.
Состояние почвенного покрова
Интенсивное использование пахотных угодий приводит к ухудшению плодородия почв, развитию ветровой и водной эрозии. Несоблюдение пастбищеоборота является причиной вытаптывания растительного покрова сельскохозяйственными животными.
Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельскохозяйственных палах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой эрозии. 
Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы, расположенные на территории населенных пунктов, производственных предприятий и территорий интенсивного рекреационного использования.
Нарушение почвенного покрова происходит при строительных работах, прокладке инженерных коммуникаций, разработке карьеров. При использовании строительной и транспортной техники создаются механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.
Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы территорий, прилегающих к автодорогам, углеводородами, свинцом, бензапиреном, диоксинами.
Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также подобные территории вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.
Учитывая приоритетное значение сельскохозяйственного направления на равнинных территориях края, почвоохранным вопросам должно уделяться постоянное внимание. Как показывает практика, произошедшее дробление сельскохозяйственных земельных угодий на мелких собственников явилось негативным фактором в природоохранном отношении. 
С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории генеральным планом предлагается:
· создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;
· внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;
· принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.
[bookmark: _Toc178074445][bookmark: _Toc137735279]2.11.2. Мероприятия по охране окружающей среды
Защите и охране на территории Трусовского сельсовета подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.
Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов. 
Необходимы мероприятия по:
– обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств;
– сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании;
– рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории;
– благоустройству дорог в населенных пунктах, обеспечению им твердого покрытия;
– переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками;
– организации озеленения санитарно-защитных зон.
[bookmark: _Toc53736801][bookmark: _Toc54195236][bookmark: _Toc57806406][bookmark: _Toc77583992][bookmark: _Toc101354268][bookmark: _Toc127956009]Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.
Для охраны вод необходимы мероприятия по:
– внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;
– внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;
– соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;
– полной реконструкции системы водоснабжения. 
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.
[bookmark: _Toc53736802][bookmark: _Toc54195237][bookmark: _Toc57806407][bookmark: _Toc77583993][bookmark: _Toc101354269][bookmark: _Toc127956010]Мероприятия по охране почв
В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:
– проведение рекультивации территории несанкционированного места размещения отходов;
– засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);
– организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов;
– очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями и котельными;
– высадка зелёных насаждений;
– сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель, нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;
– учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.
Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривают:
– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;
– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - обоснованном объеме; 
– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.
Мероприятия по охране лесов 
Общие положения и основные требования по охране и защите лесов установлены Лесным кодексом РФ.
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.
Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ, другими федеральными законами.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения лесов.
Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова лица и/или организации, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
[bookmark: _Toc178074446]2.12. Зоны с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. 
Зоны с особыми условиями использования на территории Трусовского сельсовета включают:
– санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
– охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;
– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
– зоны охраны объектов культурного наследия;
– водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;
– придорожные полосы автомобильных дорог;
– зоны затопления;
– охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.
[bookmark: _Toc137735280][bookmark: _Toc178074447]2.12.1. Санитарно-защитные зоны
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.
[bookmark: _Toc137735281]В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Установленные и учтенные в ЕГРН границы санитарно-защитных зон отражены в графической части материалов по обоснованию генерального плана.
Для ряда объектов на территории сельсовета требуется разработать проекты санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.
[bookmark: _Toc178074448]2.12.2. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.
По территории Трусовского сельсовета проходят линии электропередач 110 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, охранные зоны от них установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон» в размере 20 м, 10 м и 2 м соответственно.
Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
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Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
На графических материалах генерального плана отображены первый и второй пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Третий пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отображению не подлежит.
Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий (таблица 2.12.3-1), направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Таблица 2.12.3-1
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

	Мероприятия по первому поясу
	Мероприятия по второму и третьему поясам

	Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие
	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов

	Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений
	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора

	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе
	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

	Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов
	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля

	Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО
	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод



Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:
1) не допускается:
– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
– применение удобрений и ядохимикатов;
– рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
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Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Режимы использования земель, требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия на территории Трусовского сельсовета устанавливаются Приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия:
1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее – строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:
– проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства. 
3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.
3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.
3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по со-хранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за про-ведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:
– на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;
– на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;
– при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;
– при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.
4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации. 
5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.
6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.
8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:
– для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника); 
– для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);
– для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию); 
– для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).
[bookmark: _Toc137735284]В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
[bookmark: _Toc178074451]2.12.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. 
В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых, в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос к тому же запрещаются:
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ и составляет для рек, протекающих по муниципальному образованию, двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
[bookmark: _Toc137735285][bookmark: _Toc178074452][bookmark: _Toc137735286]2.12.6. Придорожные полосы автомобильных дорог
На основании Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
На территории Трусовского сельсовета придорожная полоса установлена для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения К-19 «Шипуново – Краснощеково – Курья», Н-2402 «Курья – Трусово – Калмацкий».
[bookmark: _Toc178074453]2.12.7. Зона затопления
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон затопления установлены Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ и СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 
· размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления; 
· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.
Подготовка предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления (мероприятия) выполняются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».
В границах Трусовского сельсовета приказом Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 03.08.2016 №145-пр установлена зона затопления, сведения о которой внесены в ЕГРН и государственный водный реестр:
· граница зоны затопления с. Трусово Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края с реестровым номером 22:24-6.85;
· граница зоны затопления п. Подзаймище Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края с реестровым номером 22:24-6.150;
· граница зоны затопления п. Калмацкий Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края с реестровым номером 22:24-6.89.
[bookmark: _Toc178074454]2.12.8. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети устанавливаются в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080, Федеральным законом «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ.
Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается:
· использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов;
· проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.




[bookmark: _Toc178074455]3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ТРУСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Для развития социальной инфраструктуры одним из определяющих факторов является численность населения муниципального образования. Отсюда одной из важнейших задач социально-экономического развития является приведение социальной сферы в соответствие со структурой расселения на основе имеющихся нормативов.
Потребность населения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры и просвещения, а также в объектах спорта и физической культуры рассчитана в соответствии с прогнозом численности населения к концу расчетного срока (табл. 3-1).
Таблица 3-1
Расчет потребности населения Трусовского сельсовета в основных объектах социальной сферы на расчетный срок
	Норматив
	Проектная мощность действующих объектов
	Потребность в соответствии с нормативом
	Дефицит (-) / профицит (+)

	Дошкольные образовательные организации

	30 мест на 1 тыс. чел.
	–
	16
	-16

	Объекты общеобразовательных организаций основного образования

	110 мест на 1 тыс. чел.
	128
	56
	+72

	Объекты организаций дополнительного образования

	10% общего числа школьников
	–
	6
	-6

	Учреждения культуры клубного типа

	300 мест на 1 тыс. чел.
	159
	152
	+7

	Объекты библиотечного обслуживания населения

	6 000 единиц хранения
	9 000 единиц хранения
	6 000 единиц хранения
	+3000

	5 читательских мест
	7 читательских мест
	5 читательских мест
	+2

	Плоскостные объекты спортивного назначения

	0,7 га на 1 тыс. чел.
	–
	0,35
	-0,35

	Спортивные залы

	60 кв. м. на 1 тыс. чел.
	78,3
	30,2
	+48,1



В Трусовском сельсовете наблюдается недостаток в объектах спортивного назначения, а также в местах в дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования. 
Согласно п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Таким образом, вопросы недостаточной оснащенности территории Трусовского сельсовета объектами образования должны быть решены муниципальными программами и документами территориального планирования Курьинского района.
Тем не менее, существующая дошкольная группа, а также секции и кружки при Трусовской СОШ в достаточной мере компенсируют имеющийся дефицит. 
В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения относятся обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
Генеральным планом на территории с. Трусово предлагается разместить универсальную спортивную площадку площадью 600 кв. м.
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории Трусовского сельсовета приведена в таблице 3-2.
Таблица 3-2
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объектов
	Оценка возможного влияния

	1. 
	Объекты спортивного назначения 
(универсальная спортивная площадка)
	Создание условий для укрепления здоровья населения сельсовета путем развития инфраструктуры спорта

	2. 
	Объекты улично-дорожной сети
(пер. Школьный)
	Повышение доступности и уровня комфортности транспортного обслуживания населения








[bookmark: _Toc178074456]4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со Схемами территориального планирования Российской Федерации в различных областях размещение планируемых объектов федерального значения на территории Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края не предусмотрено.
В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2015 №485 «Об утверждении схемы территориального планирования Алтайского края» (в ред. от 10.04.2024 №97) (далее – СТП Алтайского края) на территории Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края планируется создание природного заказника «Бассейн реки Кукуйки» (табл. 4-1).
Таблица 4-1
Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории Трусовского сельсовета объектов регионального значения
	№
п/п
	Назначение объекта
	Наименование
	Краткая характеристика объекта
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1.
	В области осуществления природоохранной деятельности
	Создание природного заказника «Бассейн реки Кукуйки»
	площадь заказника 15,7 тыс. га
	зона охраны (согласно Федеральному закону от 14.03.1995 N 33-ФЗ)



Согласно главе III «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых экономических центров и зон, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий» СТП Алтайского края, Курьинский район входит в Рубцовскую агломерацию. Назначением данного экономического центра (зоны) является развитие добывающей и пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства, туризма.


[bookmark: _Toc178074457]5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с муниципальными программами Курьинского района Алтайского края на территории Трусовского сельсовета планируется ряд мероприятий в различных сферах.
Планируемые мероприятия в области социальной сферы:
· повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а также за счет обновления материально-технической базы;
· оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса;
· развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;
· создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей.
В сфере культуры и просвещения планируется:
· увеличение количеств экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек до 11 тыс. экземпляров на 1000 человек населения к 2027 году;
· приобретение музыкального оборудования, оргтехники, музыкальных инструментов для учреждений культуры;
· модернизация автоматизированной информационно-библиотечной системы;
· текущий и капитальный ремонт памятников Великой Отечественной войны.
Планируемые мероприятия в области коммунальной и транспортной инфраструктур:
– 	ремонт и содержание автомобильных дорог Курьинского района.
· 

[bookmark: _Toc178074458]6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
На территории Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края выделено четыре основных типа чрезвычайных ситуаций:
1. Чрезвычайные ситуации природного характера;
2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера;
3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера;
4. Чрезвычайные ситуации, связанные с особенностями территории и массовыми скоплениями людей.
[bookmark: _Toc178074459]6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившейся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Природные чрезвычайные ситуации на территории Трусовского сельсовета делятся на следующие группы, исходя из причин их возникновения:
· геофизические опасные явления;
· гидрологические опасные явления;
· метеорологические опасные явления;
· природные пожары.
К опасным геофизическим явлениям на территории Трусовского сельсовета относятся землетрясения. Курьинский район входит в число муниципальных образований Алтайского края, на территории которых баллы по карте ОСР-97 – от 7 баллов и выше. В пределах района имели место землетрясения интенсивностью 5 баллов, эпицентры которых располагались в 30 км к юго-востоку от с. Курья, на границе с Краснощековским районом (1831 г., магнитуда М=4,9), и примерно в 22 км от с. Курья к югу (1968 г., магнитуда М=4).
Согласно Паспорту безопасности Курьинского района риск возникновения землетрясения составляет 1×10-5 1/год.
На территории Трусовского сельсовета есть зоны подверженные опасным гидрологическим процессам – наводнениям, паводкам, половодьям. Гидрологически опасным объектом является р. Чарыш. Причиной данных явлений может быть несколько: сезонное таяние снега с максимальным стоком воды, длительные дожди и ливни, скопление ледового материала в сужениях или излучинах реки во время ледохода (заторы) или во время ледостава (зажоры).
Под затопление попадает жилая застройка в с. Трусово, п. Калмацкий и п. Подзаймище, вид чрезвычайной ситуации – местная. Периодичность наводнений составляет 1 раз в год. Периодичность максимального уровня затопления 1-2 раза в 10 лет.
Риск 2×10-1 1/год.
К опасным метеорологическим явлениям относят те, которые интенсивностью и продолжительностью представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики или природным условиям.
Среди опасных метеорологических явлений на территории Трусовского сельсовета выделяют сильный мороз, сильные заносы, крупный град, ураганные ветры.
Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек могут вывести из строя до 60 км воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения территории Трусовского сельсовета, нарушение телефонных сетей, завал автодорог, срыв мягкой кровли жилых, административных и производственных зданий. В летнее время ураганные ветры могут нанести урон сельскохозяйственным культурам.
Ураганные ветры силой до 30 м/с возникают с периодичностью 1 раз в 5 лет, силой до 33 м/с – 1 раз в 20 лет.
Риск 5×10-6 1/год.
Крупный град диаметром более 15 мм выпадает 1 раз в год. В результате града получают повреждения люди, животные, здания и сооружения, автомобили. Количество пострадавшего населения может составить до 5-10% от общей численности проживающего населения. 
В летнее время крупный град могут нанести урон сельскохозяйственным культурам.
Снежные заносы могут привести к кратковременному (до 3 суток) нарушению движения автомобилей служб первой помощи, грузопассажирских потоков. 
Снежные заносы на дорогах и улицах, автомобильных трассах высотой до 1,0-2,0 м возникают ежегодно, с повышением до 2,0-2,5 м – через 3-5 лет, наибольшая вероятность – январь-февраль. 
Риск 2×10-2 1/год.
Сильный мороз (ниже -30°С) может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 90% населения сельсовета. В результате резкого понижения температуры наружного воздуха возможно локальное разморожение водопроводных сетей. Из-за увеличения нагрузки возможна поломка оборудования на трансформаторных подстанциях.
Сильный мороз аномальный для территории сельсовета вероятен в декабре-феврале. 
Риск 1×10-1 1/год.
Природные пожары – это бесконтрольный процесс горения способный к самопроизвольному неконтролируемому распространению. Среди природных пожаров отдельно выделяют лесные пожары и связанное с ними загрязнение атмосферного воздуха.
Лесной пожар – стихийное, неконтролируемое распространение огня по лесным площадям. Лесные пожары влияют на всю экосистему в пределах распространения огня и окружающих территорий, где распространяется дым. Нарушаются естественные лесные биологические процессы, разрушается почвенный покров. На человека влияет образующийся дым, приводящий к нарушению работы дыхательных путей.
Меры предупреждения и снижения ущерба:
1.	Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории поселения;
2.	Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения;
3.	Поддержание в готовности противопожарных формирований;
4.	Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона;
5.	Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки;
6.	Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.
[bookmark: _Toc178074460]6.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Согласно ГОСТ 22.0.05-97. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» под техногенной чрезвычайной ситуацией понимают состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Трусовского сельсовета являются:
· транспортные системы;
· коммунальные системы.
Аварии на автомобильном транспорте
Дорожно-транспортным называется происшествие, возникшее в процессе движения механических транспортных средств и повлекшее за собой гибель или телесные повреждения людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. К механическим транспортным средствам относятся автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды с подвесными двигателями и другие самоходные механизмы.
К числу главных причин чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:
–	нарушение правил движения;
–	превышение скорости;
–	плохое состояние дороги, метеоусловия;
–	неисправность технического средства.
Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при транспортировке горюче-смазочных материалов по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, находящимся на территории Трусовского сельсовета. 


Мероприятия по снижению риска транспортных аварий:
–	улучшение состояния и качества дорожного покрытия, очистка автомобильных дорог особенно в зимний период;
–	устройство	ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
–	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог;
–	защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электроэнергетических, водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, поражению людей электрическим током. Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения вне отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.
Основные причины аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства:
· Износ и устарелость системы: наибольшая проблема, ведущая к авариям. Старые трубопроводы, не обновленные на протяжении длительного времени, подвержены различным повреждениям и протечкам.
· Неправильная эксплуатация и обслуживание: недостаточная профилактика и техническое обслуживание системы создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций.
· Природные явления: природные стихийные бедствия, такие как землетрясения или наводнения, могут привести к повреждению коммунальных систем и вызвать аварии.
· Человеческий фактор: ошибки операторов, несоблюдение правил безопасности и неосторожное поведение могут привести к аварийным ситуациям на коммунальных системах.
Мероприятия по снижению риска аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства:
· своевременный ремонт или замена изношенных и устаревших инженерных систем, и объектов;
· проведение профилактических мероприятий и технического обслуживания в установленные сроки;
· повышение квалификации обслуживающего коммунальные системы персонала.

[bookmark: _Toc178074461]6.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Биолого-социальные чрезвычайные ситуации – чрезвычайные ситуации, повлекшие за собой массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных растений и животных.
Заражение окружающей среды (в основном почвы и растительность) опасными биологическими веществами происходит при грубых нарушениях санитарно-гигиенических правил эксплуатации объектов утилизации и хранения отходов (твердых коммунальных отходов, пестицидов, скотомогильников).
Природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний на территории сельсовета нет. Но, учитывая, что через территорию Трусовского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения, в условиях снижения общего уровня контроля, производственно-технологической дисциплины, расширением индивидуально-предпринимательского сектора, повышается вероятность заноса на территорию сельсовета особо опасных инфекций.
Серьезной и актуальной проблемой в настоящее время является инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности туберкулез, грипп, Covid-19. 
Возможные чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории Трусовского сельсовета:
– Эпидемии (грипп, туберкулез, вирусный гепатит А, дизентерия, клещевой энцефалит, Covid-19);
– Эпизоотии (птичий грипп, энцефалиты, сибирская язва, бешенство, ящур);
– Эпифитотии (саранчевые, колорадский жук, фитофтороз картофеля, ржавчинные болезни злаков).
Эпидемий на территории Трусовского сельсовета не было, что объясняется увеличением числа вакцинированного населения (от таких заболеваний как краснуха, ветряная оспа, клещевой энцефалит, грипп и т.п.), наблюдается раннее выявление и лечение больных, санитарный контроль за источниками водоснабжения, индивидуальная гигиена.
[bookmark: _Toc178074462]6.4. Чрезвычайные ситуации, связанные с особенностями территории и массовыми скоплениями людей
К особым угрозам террористического характера относятся:
· взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;
· захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;
· нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;
· отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;
· проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя. 
Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления граждан. На территории Трусовского сельсовета к объектам, в которых могут произойти террористические акты, относятся:
· Филиал МБОУ «Курьинская СОШ» имени М. Т. Калашникова «Трусовская СОШ» (4 категория опасности);
· Трусовский сельский Дом культуры (3 категория опасности).
[bookmark: _Toc178074463]6.5. Объекты обеспечения пожарной безопасности на территории
На территории Трусовского сельсовета пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные службы Государственной противопожарной службы Российской Федерации отсутствуют.
Для профилактических мероприятий по тушению пожаров и предотвращению распространения ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов распоряжением Администрации Трусовского сельсовета от 09.09.2024 г. №13 создана добровольная пожарная команда в количестве 10 человек. Для целей пожаротушения задействованы: автомобиль УАЗ 220602 и пожарный автомобиль ГАЗ-66.
Для информирования населения используются: сирена С-40, официальный сайт Администрации Курьинского района, информационные стенды в здании Администрации сельсовета, районная газета «Патриот Алтая». Постановлением Администрации Трусовского сельсовета от 28.02.2024 г. №6 определен порядок оповещения и список лиц, задействованных в системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Пунктом временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, является филиал МБОУ «Курьинская СОШ» имени М. Т. Калашникова «Трусовская СОШ». Вместимость ПВР составляет 80 человек. ПВР относится к 3-й категории – ПВР, разворачиваемые на базе объектов образования и культурно-массовых объектов, не предназначенные для проживания, а разворачиваемые для приёма населения в случае ЧС.
На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава сельсовета, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании. Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта.
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).
Техническим регламентом установлены нормативы прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях составляющие 20 минут. Согласно данным Администрации Трусовского сельсовета данный норматив выполняется.
Источниками противопожарного водоснабжения на территории Трусовского сельсовета являются противопожарные гидранты, расположенные в с. Трусово по ул. Центральная, 5 и ул. Советская, 7Б.



[bookmark: _Toc178074464]7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТРУСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В проекте генерального плана границы населенных пунктов Трусовского сельсовета изменению не подлежат.
[bookmark: _Toc178074465]8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Таблица 7-1
Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана 
Трусовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь Трусовского сельсовета
	гектар
	20 107,58
	20 107,58

	1.2
	Общая площадь с. Трусово
	гектар
	255,00
	255,00

	1.3
	Общая площадь п. Подзаймище
	гектар
	72,59
	72,59

	1.4
	Общая площадь п. Калмацкий
	гектар
	52,91
	52,91

	2
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

	2.1
	Жилые зоны
	гектар
	–
	207,93

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	гектар
	–
	6,52

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	гектар
	–
	66,14

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	гектар
	–
	18 934,52

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	гектар
	–
	682,40

	2.6
	Зоны специального назначения
	гектар
	–
	3,07

	2.7
	Зона акваторий
	гектар
	–
	[bookmark: _GoBack]207,00

	3
	НАСЕЛЕНИЕ

	3.1
	Общая численность населения сельского поселения
	человек
	504
	504

	3.2
	Средняя обеспеченность на одного жителя
	метров квадратных/
человека
	35,7
	35,7

	4
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	4.1
	Общий жилищный фонд
	тысяч метров квадратных
	18
	18

	4.2
	Средняя обеспеченность населения жильем
	метров квадратных на человека
	35,7
	35,7

	5
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	5.1
	Фельдшерско-акушерский пункт
	количество
	1
	1

	5.2
	Общеобразовательные организации
	мест
	128
	128

	5.3
	Культурно-досуговые учреждения клубного типа
	зрительских мест
	159
	159

	5.4
	Библиотеки
	единицы хранения
	9 000
	9 000

	5.5
	Спортивные залы
	метров квадратных
	78,3
	78,3

	5.6
	Плоскостные спортивные сооружения
	метров квадратных
	–
	600

	6
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	Протяженность улично-дорожной сети
	километров
	21,3
	21,5

	6.2
	Протяженность улично-дорожной сети с улучшенным типом покрытия
	километров
	11,6
	21,5

	7
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	7.1
	Протяженность водопроводных сетей
	километров
	4
	4

	7.2
	Протяженность электрических сетей 110 кВ
	километров
	12,9
	12,9

	7.3
	Протяженность электрических сетей 10 кВ
	километров
	26,3
	26,3

	7.4
	Протяженность линий связи

	километров
	17
	17

	8
	ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	8.1
	Кладбища (действующие)
	гектар
	2,9
	2,9

	8.2
	Скотомогильники
	объект
	1
	1

	8.3
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	объект
	1
	–
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